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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 ноября 2020 г. N 322

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ, 39А

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, 39А.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 13.11.2020 N 322

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН,
УЛ. РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ, 39А

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, 39А, являются:

	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1
	Местоположение и градостроительные характеристики
	отдельно стоящее здание, участвующее в формировании внутриквартальной застройки, ограниченной ул. Рабоче-Крестьянской, Иркутской, им. Циолковского, Баррикадной и участвующее в формировании фронта строчной застройки ул. Краснослободская
	[image: ]

	2
	Объемно-пространственная композиция здания
	отдельно стоящее одноэтажное здание с подвалом в системе капитальных стен конца XIX - начала XX вв., прямоугольное в плане с юго-восточным фасадом в 7 световых осей, северо-восточным - в 3 световых оси, северо-западным -
в 2 световых оси и юго-западным - в одну световую ось
	[image: ]

	3
	Крыша
	форма крыши - вальмовая, четырехскатная
	[image: ]

	4
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (главного) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:
	[image: ]

	
	
	незначительно выступающий из плоскости стены кирпичный цоколь со слабовыраженной бровкой, образованной выпуском профилированного кирпича, раскрепованный базами пилястр;
подоконные горизонтальные ширинки с угловыми выступами;
профилированный пояс, проходящий вдоль всего фасада под оконными проемами
	[image: ]

	
	
	прямоугольные оконные проемы с лучковой перемычкой, обрамленные лентами наличников, с бровкой над окном, повторяющей форму лучковой перемычки и декорированные сухариками;
завершение над оконными проемами в виде декора, продолжающего вертикаль наличников и завершающегося прямыми сандриками
с сухариками;
историческая расстекловочная схема оконных заполнений
	[image: ]

	
	
	пилястры на флангах и простенках между 2-й и 3-й, 5-й и 6-й световыми осями в виде спаренных колонок со стилизованной ионической капителью;
базы пилястр их декор в виде цоколей, образованных выпуском одного порядка кладки, контррельефные ширинки в форме креста;
расположенные над капителью продолжения пилястр, завершающиеся треугольными элементами
	[image: ]

	
	
	венчающий широкий карниз с набором кронштейнов и ниш, опирающийся на аркатурный фриз и завершенных выступом профилированной карнизной плиты
	[image: ]

	5
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, включающее в том числе следующие элементы:
	[image: ]

	
	
	незначительно выступающий из плоскости стены кирпичный цоколь со слабовыраженной бровкой, образованной выпуском профилированного кирпича, раскрепованный базами угловых пилястр;
подоконные горизонтальные ширинки с угловыми выступами;
профилированный пояс, проходящий вдоль всего фасада под оконными проемами
	[image: ]

	
	
	прямоугольные оконные проемы с лучковой перемычкой, обрамленные лентами наличников, с профилированной бровкой над окном, повторяющей форму лучковой перемычки;
историческая расстекловочная схема оконных заполнений
	[image: ]

	
	
	угловые слабовыраженные лопатки
	[image: ]

	
	
	венчающий широкий карниз с набором кронштейнов и ниш, опирающийся на аркатурный фриз и завершенных выступом профилированной карнизной плиты
	[image: ]

	6
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-западного
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада (закрыт современными пристройками), его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:
	[image: ]

	
	
	прямоугольные оконные проемы с лучковыми перемычками;
историческая расстекловочная схема оконных заполнений
	[image: ]

	7
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:
	[image: ]

	
	
	слабо выраженный цоколь
	[image: ]

	
	
	прямоугольный оконный проем с лучковой перемычкой;
историческая расстекловочная схема оконного заполнения
	

	
	
	венчающий широкий карниз с набором кронштейнов и ниш, опирающийся на аркатурный фриз и завершенных выступом профилированной карнизной плиты
	[image: ]

	8
	Материалы и характер обработки фасадов
	открытая кирпичная кладка стен из красного полнотелого керамического кирпича на известковом растворе с применением фигурной кладки;
декоративные элементы выполнены из фигурного лекального кирпича
	

	9
	Принципиальная конструктивная схема здания
	фундаменты, капитальные стены на период конца XIX - начала XX вв., их конструкции и материалы
	

	10
	Количество, форма, местоположение оконных проемов фасадов
	юго-восточный фасад в 7 световых осей;
северо-восточный фасад в 3 световые оси;
северо-западный фасад в 2 световые оси;
юго-западный фасад в одну световую ось
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