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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 12.05.2025 N 119-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Знаменская", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, Аржановское сельское поселение, ст. Зотовская"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 мая 2025 г. N 119-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНСКАЯ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АЛЕКСЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, АРЖАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ, СТ. ЗОТОВСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Знаменская", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, Аржановское сельское поселение, ст. Зотовская.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 12 мая 2025 г. N 119-од

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНСКАЯ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСЕЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, АРЖАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,
СТ. ЗОТОВСКАЯ <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Знаменская", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, Аржановское сельское поселение, ст. Зотовская, являются:

	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено
в центре ст. Зотовская на склоне холма со значительным понижением в восточном направлении;
является градостроительной доминантой на фоне окружающей малоэтажной застройки и природного ландшафта
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	трехчастная продольно-осевая композиция, состоящая из объема храма "восьмерик" на "четверике" с тремя полукруглыми апсидами, низким объемом трапезной и трехъярусной колокольней "четверик" на "четверике" с верхним "восьмериком";

здание имеет высокий подклет под объемами храма и апсиды переменной высоты
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	3.
	Форма и материал крыши здания
	форма крыши объема храма - купольная восьмигранная с криволинейными ребрами;

форма крыши навершия объема
храма - купольная восьмигранная с главкой на шейке;

форма крыши объема апсиды - двускатная с трехчастным полуконическим завершением;

форма крыши объема колокольни - купольная восьмигранная с криволинейными ребрами и круглыми люкарнами;

форма крыши навершия объема колокольни - купольная восьмигранная с луковичной главкой на шейке;

форма крыши объема трапезной - двускатная;

материал - оцинкованная сталь
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема храма
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов "четверика" объема храма, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- фигурные рамочные наличники с прямыми боковыми ушками, замковым каплевидным камнем и прямоугольной выемкой по центру подоконной части;
- дугообразные сандрики с карнизной ступенчатой полочкой;
- круглые оконные проемы второго света по центральной оси с рамочным наличником;
- угловые рустованные лопатки с завершением в виде трапециевидного рамочного элемента;
- серединная профилированная карнизная тяга;
- дугообразные щипцы с узким ступенчатым венчающим карнизом;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов "восьмерика" объема храма, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками (ложное окно на восточной грани);
- фигурные рамочные наличники с прямыми боковыми ушками, замковым каплевидным камнем и прямоугольной выемкой по центру подоконной части;
- дугообразные сандрики с карнизной ступенчатой полочкой;
- ступенчатый венчающий карниз с фризом; низ фриза, оформленный тягой;
- рустованные лопатки по краям граней;
- надкупольное навершие восьмигранной формы;
- изогнутые пилоны ребер навершия;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- замковые элементы оконных проемов и фальш-окон;
- расположение оконных проемов по сторонам света и фальш-окон на остальных гранях навершия;
- нижняя профилированная тяга навершия;
- многоступенчатый широкий венчающий карниз навершия
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема апсиды
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- рустованные лопатки;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- фигурные рамочные наличники с прямыми боковыми ушками, замковым каплевидным камнем и прямоугольной выемкой по центру подоконной части;
- дугообразные сандрики с карнизной ступенчатой полочкой;
- профилированный венчающий карниз
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- арочный проем на левом фланге западного фасада;
- фигурные рамочные наличники с прямыми боковыми ушками, замковым каплевидным камнем и прямоугольной выемкой по центру подоконной части;
- карнизные сандрики с карнизной ступенчатой полочкой;
- угловые рустованные лопатки;
- рядовые рустованные лопатки;
- профилированный венчающий карниз
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема колокольни
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов нижнего яруса ("четверика"),
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные ниши;
- рустованные архивольты с импостами в виде карнизных полочек;
- широкие лопатки со ступенчатым карнизом;
- вертикальные филенки лопаток с угловыми выкружками;
- угловые выступающие филенки;
- профилированная карнизная тяга;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов среднего яруса ("четверика"),
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные проемы с рассветом в наружную сторону;
- простой архивольт с замковым камнем;
- рустованные дугообразные сандрики;
- профилированная карнизная тяга с дугообразным элементом над сандриками;
- сдвоенные рустованные лопатки с карнизными полочками под объединяющей карнизной полочкой;
- раскрепованный венчающий карниз;
- выступающие горизонтальные рамочные филенки с выкружками по углам;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов верхнего яруса ("четверика"),
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные проемы южного, северного, восточного и западного фасадов;
- двойные сандрики, состоящие из нижнего рустованного дугообразного элемента и верхнего - волнообразной карнизной тяги;
- выступающие зеркальные филенки над сандриками;
- вертикальные заглубленные филенки юго-западного, юго-восточного, северо-западного и северо-восточного фасадов;
- рустованные лопатки;
- ступенчатый венчающий карниз с фризом; низ фриза, оформленный тягой;
- надкупольное навершие восьмигранной формы;
- пилоны ребер навершия;
- прямоугольные ниши на каждой грани навершия;
- нижняя профилированная тяга навершия;
- многоступенчатый широкий венчающий карниз навершия
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	8.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской
	

	9.
	Конструктивные элементы здания
	фундаменты;

несущие стены;

восьмигранный лотковый свод храма;

полусферический свод верхнего яруса колокольни;

крестовый свод нижнего яруса колокольни;

металлические связи;

четырехступенчатые тромпы;

система крестовых сводов на опорах трапезной;

лучковые перемычки оконных проемов;

арочные ниши оконных и дверных проемов с внутренней стороны;

конхи апсид
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	10.
	Окна и двери
	конструкции металлических дверей северного и южного фасадов объема храма, в числе которых: обвязка по контуру и решетка из железных прутов, навесные петли, конструкции засовов, навесные крючки, штыри для навески дверей, вмонтированные в кладку проема;
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	копытчатые решетки окон, вмонтированные в кладку
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	11.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	оконные проемы в двойных арочных нишах с рассветами;

подоконная валикообразная
поверхность оконных
ниш;

профилированные
рамочные обрамления
оконных ниш;

- профилированные
карнизные тяги столбов
в трапезной;

конструкции металлических дверей
притворов: обвязка по контуру и решетка из полосового железа с заклепками, навесные петли, конструкция засова, навесные крючки, штыри для навески дверей, вмонтированные в кладку проема;

форма дверей с лучковым завершением
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