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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 21.08.2025 N 342-од "О внесении изменений в приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 05 апреля 2022 г. N 103 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой купеческий (Военная комендатура)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Огарева, 20"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 августа 2025 г. N 342-од

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 05 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 103 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ
ЖИЛОЙ КУПЕЧЕСКИЙ (ВОЕННАЯ КОМЕНДАТУРА)", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
УЛ. ОГАРЕВА, 20"

Приказываю:
1. Внести в предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой купеческий (Военная комендатура)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Огарева, 20, утвержденный приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 05 апреля 2022 г. N 103 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой купеческий (Военная комендатура)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Огарева, 20", следующие изменения:
1.1. Пункт 1 таблицы изложить в новой редакции:

	"1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	объект расположен по ул. Огарева в Ворошиловском районе г. Волгограда в границах квартала, ограниченного улицами Огарева, Козловская, Академическая, Рабоче-Крестьянская; участвует в формировании застройки ул. Огарева
	[image: ]";



1.2. Пункт 2 таблицы изложить в новой редакции:

	"2.
	Объемно-пространственная композиция объекта
	объект, состоящий из группы 1 - 2-этажных сблокированных зданий, примыкающих друг к другу торцевыми фасадами, образующих сложную П-образную конфигурацию в плане
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";

1.3. Пункт 3 таблицы изложить в новой редакции:

	"3.
	Объемно-пространственная композиция объекта
	форма крыши жилого дома - вальмовая; форма крыши флигеля и хозяйственной постройки - двускатная;
слуховые оконные проемы на северо-западном фасаде жилого дома и северо-восточном фасаде флигеля
	


";

1.4. Пункт 4 таблицы изложить в новой редакции:

	"4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов жилого дома
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения юго-западного фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- облицовка цоколя (правый фланг до крыльца) блоками белого камня (известняка);
- оконные проемы с клинчатыми перемычками 1-го этажа здания; подоконные фартуки с пикообразными элементами;
- карниз (на левом фланге фасада) и карниз с сухариками (на правом фланге фасада) под оконными проемами
1-го этажа здания;
- межэтажный карниз с фризом из консолек;
- оконные проемы с лучковыми перемычками
2-го этажа здания; наличники, лучковые сандрики с сухариками и зубцами оконных проемов; подоконные фартуки с филенками;
- лопатки 1, 2-го этажей здания;
- венчающий карниз с консолями;
	[image: ]

юго-западный фасад жилого дома

[image: ]

фрагмент юго-западного фасада жилого дома

	
	
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения
юго-восточного фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь с лучковыми оконными проемами;
- въездные ворота с лучковой перемычкой;
лучковое обрамление ворот со стрельчатыми элементами и полуколоннами; двухстворчатые деревянные двери ворот;
- прямоугольный дверной проем входа в здание с двупольной деревянной дверью; оконный проем с лучковой перемычкой над дверным проемом; крепежные элементы ставней;
- оконные проемы с лучковыми перемычками
1-го этажа здания; деревянные наличники оконных проемов; подоконные фартуки с пикообразными элементами;
- межэтажный карниз с фризом из консолек;
- оконные проемы с лучковыми перемычками
2-го этажа здания; наличники, лучковые сандрики с сухариками и зубцами оконных проемов; подоконные фартуки с филенками;
- венчающий карниз с консолями;
	[image: ]
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фрагменты юго-восточного фасада жилого дома

	
	
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения северо-восточного фасада,
его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- лопатки 2-го этажа здания;
- венчающий карниз с консолями;
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северо-восточный фасад жилого дома

	
	
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения северо-западного (дворового) фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- сквозной проезд с лучковой перемычкой; дверной проем с клинчатой перемычкой и оконный проем с лучковой перемычкой
(на правой стороне сквозного проезда);
- столб с опорным камнем для балконной плиты;
- лопатка 2-го этажа здания (на левом фланге фасада);
- межэтажный карниз;
- оконные проемы с лучковыми перемычками
2-го этажа здания; наличники, лучковые сандрики с сухариками и зубцами оконных проемов; подоконные фартуки с филенками;
- венчающий карниз с консолями;
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северо-западный (дворовой) фасад жилого дома

	
	
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения северо-восточного (дворового) фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками
1-го этажа здания
(в том числе заложенные); лучковый сандрик с сухариками заложенного оконного проема;
- оконные проемы с лучковыми перемычками
2-го этажа здания; наличники, лучковые сандрики с сухариками и зубцами оконных проемов; подоконные фартуки с филенками;
- венчающий карниз с консолями;
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северо-восточный (дворовой) фасад жилого дома

[image: ]

фрагмент северо-восточного (дворового) фасада жилого дома

	
	
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения
северо-западного фасада,
его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- лопатка 2-го этажа здания (на правом фланге фасада);
- венчающий карниз с консолями
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северо-западный фасад жилого дома


";

1.5. Пункт 9 таблицы изложить в новой редакции:

	"9.
	Материалы и характер обработки фасадов
	жилой дом:
- кирпичная кладка стен и декоративных элементов фасадов из керамического полнотелого одинарного кирпича с выпуклой расшивкой швов, окраска по кирпичной кладке;
- облицовка цоколя юго-западного (правый фланг до крыльца) и юго-восточного фасадов блоками белого камня (известняка);

флигель:
- кирпичная кладка стен и декоративных элементов фасадов из керамического полнотелого одинарного кирпича с выпуклой расшивкой швов, окраска по кирпичной кладке;

хозяйственная постройка (частично сохранившаяся):
- кирпичная кладка стены юго-восточного фасада из керамического полнотелого кирпича с выпуклой расшивкой швов, окраска по кирпичной кладке;

хозяйственная постройка:
- кирпичная кладка стен и декоративных элементов фасадов из керамического полнотелого одинарного кирпича с выпуклой расшивкой швов, окраска по кирпичной кладке;

медресе:
- кирпичная кладка стен и декоративных элементов фасадов из керамического полнотелого одинарного кирпича с выпуклой расшивкой швов, окраска по кирпичной кладке
	


";

1.6. Пункт 10 таблицы изложить в новой редакции:

	"10.
	Конструктивные элементы объекта
	жилой дом (подлинные несущие конструкции
на период кон. XIX в.):
- фундаменты;
- капитальные стены;
- несущие деревянные балки перекрытий подвального и 1-го этажей здания;
- кирпичные коробовые своды подвала;

флигель (подлинные несущие конструкции
на период кон. XIX в.):
- фундаменты;
- капитальные стены из керамического кирпича;

хозяйственная постройка (подлинные несущие конструкции на период
кон. XIX в.):
- фундаменты;
- капитальные стены из керамического кирпича;
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жилой дом, подвал,
кирпичный коробовый свод

	
	
	хозяйственная постройка (частично сохранившаяся) (подлинные несущие конструкции на период
кон. XIX в.):
- фундаменты;
- стена юго-восточного фасада из керамического кирпича;
- кирпичные сводчатые перекрытия подвала (коробовые своды);
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хозяйственная постройка (частично сохранившаяся), сводчатые перекрытия подвала
(коробовый свод)
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хозяйственная постройка
(частично сохранившаяся), схема сводов подвала

	
	
	медресе (подлинные несущие конструкции на период кон. XIX в.):
- фундаменты;
- капитальные стены из кирпича
	


".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ
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