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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 22.04.2025 N 96-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водонапорная башня (насосная станция для подкачки воды)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ж.д. Станция Сарепта, ул. Арсеньева"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 апреля 2025 г. N 96-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
ДЛЯ ПОДКАЧКИ ВОДЫ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, Ж.Д. СТАНЦИЯ САРЕПТА, УЛ. АРСЕНЬЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водонапорная башня (насосная станция для подкачки воды)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ж.д. Станция Сарепта, ул. Арсеньева.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 22 апреля 2025 г. N 96-од

[bookmark: P32]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПОДКАЧКИ
ВОДЫ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ):
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН,
Ж.Д. СТАНЦИЯ САРЕПТА, УЛ. АРСЕНЬЕВА <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водонапорная башня (насосная станция для подкачки воды)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ж.д. Станция Сарепта, ул. Арсеньева, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	местоположение и градостроительные характеристики отдельно стоящего здания;

градостроительный акцент местного значения
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	компактный вертикально вытянутый объем, состоящий из двух пересекающихся в плане разновысотных цилиндров;

высотные отметки по венчающим карнизам цилиндрических объемов и парапетов тумб
	[image: ]

[image: ]
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	3.
	Форма крыши
	форма крыши в виде пологих выпукло-вогнутых куполов (с ендовой) над цилиндрическими объемами
	[image: ]

[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов двух цилиндрических объемов:
- основного объема в 5 световых осей;
- пристроенного объема лестничной клетки;

декоративное убранство цилиндрических объемов, включающее следующие элементы:
- местоположение и количество дверных и оконных проемов (в том числе слепых);
	

	
	
	- трехступенчатый выступающий цоколь, оштукатуренный под кладку из бучардированных каменных блоков;
	[image: ]

	
	
	- межэтажные оштукатуренные пояса:
	

	
	
	профилированный двойной в уровне 1-го яруса;
	[image: ]

	
	
	в виде полочки в уровне 2-го яруса;
	[image: ]

	
	
	профилированный тройной в уровне 3-го яруса;
	[image: ]

	
	
	профилированный с филенками и зубчиками в уровне 4-го яруса основного объема башни;
	[image: ]

	
	
	- профилированный венчающий карниз основного объема башни;
	[image: ]

	
	
	- сложнопрофилированное двухъярусное завершение объема лестничной клетки;
	[image: ]

	
	
	- парапетные тумбы с цоколем, карнизом и филенкой в средней части (исключая позднее завершение в виде пирамиды);
	

	
	
	- лопатки 4-го яруса основного объема башни, декорированные штукатурным поясом и ширинкой в верхней части;
	[image: ]

	
	
	- оформление лучковых оконных проемов 4-го яруса основного объема башни крупным оштукатуренным замковым камнем, лучковым сандриком с профилированными импостами, подоконной полочкой и поясом в виде колонок;
	[image: ]

	
	
	- оформление слепых лучковых оконных проемов 4-го яруса основного объема башни крупным оштукатуренным замковым камнем, лучковым сандриком с профилированными импостами, подоконной полочкой и поясом в виде колонок;
	[image: ]

	
	
	- оформление стрельчатых ниш, объединяющих оконные проемы 2-го и 3-го ярусов основного объема башни, перемычкой с оштукатуренным замковым камнем;

- стрельчатые оконные проемы 3-го яруса основного объема башни с подоконной нишей в виде машикулей;

- прямоугольные оконные проемы 2-го яруса основного объема башни с двухуровневым подоконным отливом;
	[image: ]

	
	
	- оштукатуренные барельефы в виде колец, расположенные в уровне 3-го яруса основного объема башни;
	[image: ]

	
	
	- завершающийся профилированным вимпергом стрельчатый портал главного входа с замковым камнем, оштукатуренным в виде бучардированного каменного блока;

- крыльцо в три ступени;
	[image: ]

	
	
	- оформление лучковых оконных проемов 1-го яруса основного объема башни крупным оштукатуренным замковым камнем, подоконной полочкой с отливом;
	[image: ]

	
	
	- оформление циркульных оконных проемов верхнего яруса объема лестничной клетки кольцевым оштукатуренным наличником;
	[image: ]

	
	
	- оформление лучковых оконных проемов 2, 3-го и 4-го ярусов объема лестничной клетки перемычкой с выступающим замковым камнем
	[image: ]

	5.
	Материалы и характер обработки фасадов
	материал и характер открытой кладки стен из клинкерного кирпича;

цветовые решения фасадов (на период 1899 г.):

оштукатуренный цоколь в виде бучардированных каменных блоков с фаской по верхнему ребру;

оштукатуренные замковые камни проемов в виде бучардированных каменных блоков;

оштукатуривание и выделение белым цветом отдельных декоративных элементов (межэтажных поясов, замковых камней, обрамлений циркульных оконных проемов и ниш, сандриков лучковых оконных проемов (в том числе слепых) 4-го яруса основного объема башни) в соответствии с первоначальным обликом
	

	6.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	традиционные виды отделки:

- стены - открытая кирпичная кладка с побелкой;

- потолки - побелка;
	[image: ]
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	винтовая лестница на косоурах с центральной опорой;
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	ступени и ограждение лестницы;
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	- водосборный бак из металлических листов на заклепках
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[image: ]

	7.
	Принципиальная конструктивная схема здания
	исторические сохранившиеся фундаменты, капитальные стены, перекрытия, лестницы, их конструкции и материалы
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