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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 20.03.2018 N 23 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 марта 2018 г. N 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОДОКАЧКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ВОДООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОКАНАЛ)", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЧУЙКОВА, 15

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.В.ЛОМОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 20 марта 2018 г. N 23

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ВОДОКАЧКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОДООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ВОДОКАНАЛ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ.
ЧУЙКОВА, 15

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15, являются:
местоположение между верхней и нижней террасами набережной р. Волги;
сооружения, входящие в ансамбль:
- здание конторы;
- здание фильтров;
- здание проходной;
- ограда с металлическими элементами, пропилеями, воротами главного входа, 1953 - 1954 гг.;
количество, конфигурация оконных и дверных проемов, размеры и форма перемычек, первоначальные элементы декоративного оформления здания конторы с учетом реконструкции 1953 - 1954 гг., здания фильтров, здания проходной;
конструктивные элементы;
характер обработки фасадных поверхностей здания конторы (дворовые фасады), здания фильтров: стены из кирпича, открытая кирпичная кладка;
характер обработки фасадных поверхностей здания конторы, здания проходной, ограды с пропилеями на период 1953 - 1954 гг.: стены из кирпича, штукатурка, окраска.

Здание конторы


	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Объемно-пространственная композиция, объемно-планировочное решение
	Одно-, трехэтажное кирпичное здание конторы
	







	2.
	Крыша
	Скатная, с фальцевой металлической кровлей;
высотные отметки по коньку крыши;
первоначальная с учетом реконструкции 1953 - 1954 гг. сложная форма крыши здания конторы
	

	3.
	Архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов
	
	

	
	Главный юго-восточный фасад (3-этажный объем)
	Высокое центральное крыльцо со ступенями из гранита, переходящее в подпорные стенки клумб, облицованные гранитными плитами.
Четырехколонный портик стилизованного дорического ордера с фронтоном. Фронтон декорирован дентикулами и вертикальной рустовкой, высотная отметка по коньку крыши - 11,90 м.
На фризе круглые накладные медальоны;
горизонтальная рустовка фасада;
клинчатые перемычки оконных проемов 1 и 2-го этажа центральной части;
наружные подоконники с горизонтальной филенкой под ними у окон 3-го этажа центральной части; две горизонтальные тяги на уровне окон 2-го этажа центральной части, оштукатурены и окрашены; четыре пилястры с капителями ионического ордера (две из них - угловые)
	









	
	Юго-западный фасад (3-этажный объем)
	Гладкий фриз; рустовка по поверхности фасада;
карниз с дентикулами, гладкий фриз;
рустовка по поверхности фасада
	

	
	Северо-восточный фасад (3-этажный объем)
	Гладкий фриз; рустовка по поверхности фасада;
карниз с дентикулами, гладкий фриз; рустовка по поверхности фасада
	

	
	Северо-западный фасад (3-этажный объем)
	Четырехколонный портик стилизованного тосканского ордера с фронтоном. Фронтон декорирован дентикулами, высотная отметка по коньку крыши - 11,90 м;
прямоугольная форма оконных и дверных проемов
	

	
	Торцевой юго-западного фасада (1-этажный объем, левое крыло)
	Венчающий карниз с дентикулами на одноэтажном крыле, высотная отметка - 4,0 м;
оконные проемы полуциркульной формы;
горизонтальная рустовка фасада одноэтажного крыла
	



	
	Юго-восточный фасад (1-этажный объем, левое крыло)
	Горизонтальная рустовка фасада одноэтажного крыла;
венчающий карниз с дентикулами на одноэтажном крыле, высотная отметка - 4,0 м;
оконные проемы полуциркульной формы
	

	
	Дворовой северо-западный фасад (1-этажный объем, левое крыло)
	Оконные проемы полуциркульной формы;
высотная отметка - 4,0 м
	

	
	Дворовой северо-западный фасад (1-этажный объем, правое крыло)
	Полукруглые наличники ступенчатого профиля и с замковым камнем над оконными и дверными проемами в машинном зале и механических мастерских правого крыла здания;
венчающий карниз со стилизованными консольками в машинном зале и механических мастерских правого крыла здания, высотная отметка карниза - 4,0 м
	



	
	Дворовой юго-западный фасад (1-этажный объем, правое крыло - пристройка)
	Карниз со стилизованными консольками, высотная отметка - 3,7 м;
наличники лучковой формы;
оконные проемы лучковой формы
	

	
	Торцевой северо-восточный фасад (1-этажный объем, правое крыло)
	Горизонтальная рустовка фасада одноэтажного крыла;
венчающий карниз с дентикулами на одноэтажном крыле, высотная отметка - 4,0 м;
оконные проемы полуциркульной формы
	

	
	Юго-восточный фасад (1-этажный объем, правое крыло)
	Горизонтальная рустовка фасада одноэтажного крыла;
венчающий карниз с дентикулами на одноэтажном крыле;
высотная отметка - 4,6 м;
оконные проемы полуциркульной формы
	







Здание фильтров

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Наименование элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Объемно-пространственная композиция, объемно-планировочное решение
	Двухэтажное кирпичное здание фильтров
	





	2.
	Крыша
	Скатная;
высотная отметка по коньку крыши - 7,40 м и первоначальная сложная форма крыши здания фильтров, угловые парапетные столбики
	

	3.
	Композиция и архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов
	
	

	
	Северо-восточный фасад
	Цоколь значительный по высоте, выполнен из кирпича; угловые пилястры с двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части; лопатки с двойными свесами в верхней части; лучковые перемычки с замковым камнем по центру над оконными проемами, венчающий карниз с квадратными сухарями; угловые тумбы на крыше по углам фасада
	



	
	Северо-западный фасад
	Цоколь кирпичный, карнизный пояс над цоколем; угловые пилястры с двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части;
угловая пилястра по центральной оси здания в месте перепада плоскости;
повторяющийся орнамент из кирпича в виде зубчатого зигзага в левой части фасада (над оконными проемами);
круглое окно в кирпичном обрамлении - угловые тумбы на крыше по углам фасада
	



	
	
	Пилястра оформлена двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части.
Венчает пилястру тумба (частично разрушена);
лопатки с двойными свесами в верхней части, лучковые перемычки с замковым камнем по центру над оконными проемами; венчающий карниз с квадратными сухарями в правой выступающей части фасада
	

	
	Юго-западный фасад
	Цоколь значительный по высоте, выполнен из кирпича; оштукатурен;
карнизный пояс над цоколем; угловые пилястры с двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части;
лопатки с двойными свесами в верхней части;
лучковые перемычки с замковым камнем по центру над оконными проемами; венчающий карниз с квадратными сухарями, угловые тумбы на крыше по углам фасада
	



	
	Юго-восточный фасад
	Цоколь значительный по высоте, с загрузочным люком, выполнен из кирпича
	

	
	
	Лопатки с двойными свесами в верхней части.
Лучковые перемычки с замковым камнем по центру над оконными проемами;
повторяющийся орнамент из кирпича в виде зубчатого зигзага в правой части фасада (над оконными проемами);
угловые пилястры с двойными свесами в верхней части и вертикальными узкими нишами в средней части
	



	
	
	Круглое окно в кирпичном обрамлении;
венчающий карниз с квадратными сухарями в левой половине фасада;
угловые тумбы на крыше по углам фасада
	



Ограда с металлическими элементами, пропилеями, воротами главного входа, 1953 - 1954 гг.

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Наименование элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Объемно-пространственная композиция, объемно-планировочное решение
	Кирпичные столбы с кирпичным заполнением, имеющим полуциркульную форму проемов, заполнение проемов металлической решеткой
	

	
	
	Пропилеи со стороны юго-восточного фасада
	



	
	
	Металлический элемент ограды на криволинейном участке ограды и торцевых фасадах ограды (материал, конфигурация, количество элементов - 32 шт.)
	

	
	
	Металлический элемент ограды на главном фасаде (материал, конфигурация, количество элементов - 15 шт.)
	

	
	
	Ворота главного входа (конфигурация и материал)
	

	2.
	Композиция и архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов - пропилеи главного входа
	Квадратные в плане;
четыре угловые круглые колонны с простыми капителями;
гладкий фриз, фронтоны с каждой стороны с гладкотянутыми карнизами;
высотные отметки по коньку крыши - 4,6 м
	





Здание проходной

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Наименование элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Объемно-пространственная композиция, объемно-планировочное решение
	Одноэтажное кирпичное квадратное здание
	



	2.
	Крыша
	Четырехскатная, высотная отметка по коньку - 5 м
	

	3.
	Композиция и архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов
	
	

	
	Северо-восточный фасад
	Оконные проемы полуциркульной формы;
цоколь выделен выступом;
горизонтальная тяга по всему фасаду;
венчающий карниз
	

	
	Северо-западный фасад
	Горизонтальная тяга по всему фасаду;
оконный проем полуциркульной формы, дверной прямоугольный проем;
венчающий карниз
	

	
	Юго-восточный фасад
	Горизонтальная тяга по всему фасаду;
венчающий карниз
	

	
	Юго-западный фасад
	Венчающий карниз
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