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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 августа 2020 г. N 171

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШКОЛА N 3 (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ОПОЛЧЕНСКАЯ, 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Школа N 3 (Инженерно-технический лицей)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Ополченская, 1.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно
осуществляющий полномочия
председателя комитета
Д.Л.ПИВНЕНКО





Приложение
к приказу
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 10.08.2020 N 171

[bookmark: P34]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ШКОЛА N 3 (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ)",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ОПОЛЧЕНСКАЯ, 1

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Школа N 3 (Инженерно-технический лицей)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Ополченская, 1, являются:


	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено по ул. Ополченская в Тракторозаводском районе г. Волгограда в границах квартала, ограниченного пр-ктом им. В.И. Ленина, улицами Ополченская, им. Гроссмана;
участвует в формировании застройки пр-кта им. В.И. Ленина, пл. им. Дзержинского
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	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	П-образное в плане 4-этажное здание с подвалом;
портики на юго-восточном фасаде здания;
ризалиты на юго-западном и северо-восточном фасадах здания
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план 1-го этажа здания
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план 2 - 4-го этажей здания

	3.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада,
его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- низкий цоколь с прямоугольной бровкой;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- портики на высоту 3-х этажей здания на левом и правом флангах фасада; стилобат с лестницей по центру портиков;
слабый руст квадратных колонн;
лопатки; балконы с балюстрадой на уровне 3-го этажа здания;
антаблемент, венчающий карниз портиков;
- порталы входов в здание по центру портиков; обрамление дверных проемов лопатками и многоступенчатым прямым сандриком сложного профиля на консолях;
- оконные проемы над порталом входа в здание, обрамленные наличником сложного профиля;
- композиция из оконных проемов 1 и 2-го этажей здания (5, 8, 11, 14-я световые оси), обрамленных профилированным наличником; многоступенчатый прямой сандрик сложного профиля над оконными проемами 1-го этажа здания;
- межэтажная профилированная карнизная тяга под оконными проемами 4-го этажа здания;
- многопрофильный венчающий карниз большого выноса на вытянутых кронштейнах
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада,
его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- прямоугольные оконные проемы;
- угловые балконы с балюстрадой на правом фланге ризалита на уровне 2, 3-го этажей здания; слабый руст квадратных колонн балконов на высоту
1 - 3-го этажей здания; квадратная колонна балконов на уровне 4-го этажа здания; лопатка;
- межэтажная профилированная карнизная тяга под оконными проемами 4-го этажа здания;
- широкая угловая лопатка на высоту 3-х этажей здания на левом фланге ризалита; узкая угловая лопатка над ней на высоту 4-го этажа здания;
- многопрофильный венчающий карниз большого выноса на вытянутых кронштейнах
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- низкий цоколь с прямоугольной бровкой;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- композиция из дверного и оконных проемов 2, 3-го этажей здания (2, 12-я световые оси), обрамленная профилированным наличником; многоступенчатый прямой сандрик сложного профиля над оконным проемом 2-го этажа здания (2, 12-я световые оси);
- межэтажная профилированная карнизная тяга под оконными проемами 4-го этажа здания;
- широкие угловые лопатки на высоту 3-х этажей здания на правом и левом флангах фасада; узкие угловые лопатки над ними на высоту 4-го этажа здания;
- многопрофильный венчающий карниз большого выноса на вытянутых кронштейнах
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- прямоугольные оконные проемы;
- угловые балконы с балюстрадой на левом фланге ризалита на уровне 2, 3-го этажа здания; слабый руст квадратных колонн
балконов на высоту
1 - 3-го этажей здания; квадратная колонна балконов на уровне
4-го этажа здания; лопатка;
- межэтажная профилированная карнизная тяга под оконными проемами 4-го этажа здания;
- широкая угловая лопатка на высоту 3-х этажей здания на правом фланге ризалита; узкая угловая лопатка над ней на высоту 4-го этажа здания;
- многопрофильный венчающий карниз большого выноса на вытянутых кронштейнах
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	7.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской
	

	8.
	Конструктивные элементы здания
	несущие конструкции (фундаменты, стены, перекрытия)
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