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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 09.02.2026 N 21-н "О внесении изменений в приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 26 мая 2017 г. N 52 "Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой/Институт ГНИОРХ Нижне-Волжская водная прокуратура", 1950-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Пугачевская, 1"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 февраля 2026 г. N 21-н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26 МАЯ 2017 Г. N 52 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ),
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ
ЖИЛОЙ/ИНСТИТУТ ГНИОРХ НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ ВОДНАЯ ПРОКУРАТУРА",
1950-Е ГГ., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПУГАЧЕВСКАЯ, 1"

Приказываю:
1. Внести в приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 26 мая 2017 г. N 52 "Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой/Институт ГНИОРХ Нижне-Волжская водная прокуратура", 1950-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Пугачевская, 1" следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ (ИНСТИТУТ ГНИОРХ,
НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ ВОДНАЯ ПРОКУРАТУРА)", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 1"

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой (Институт ГНИОРХ, Нижне-Волжская водная прокуратура)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 1.".
2. Описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой/Институт ГНИОРХ Нижне-Волжская водная прокуратура", 1950-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Пугачевская, 1, утвержденное приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 26 мая 2017 г. N 52 "Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой/Институт ГНИОРХ Нижне-Волжская водная прокуратура", 1950-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Пугачевская, 1", изложить в следующей редакции:

"ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ (ИНСТИТУТ ГНИОРХ, НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ ВОДНАЯ
ПРОКУРАТУРА)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ):
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 1

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой (Институт ГНИОРХ, Нижне-Волжская водная прокуратура)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 1", являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено по ул. Пугачевская, 1, Ворошиловского района г. Волгограда
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	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	"Г"- образное в плане 3-этажное здание
с подвалом, состоящее из центральной повышенной административной части и двух боковых жилых частей;

административная часть здания акцентирована портиком на юго-восточном фасаде, полуротондой с колоннадой на северо-западном фасаде, и увенчана двухуровневой башней со шпилем;

жилые части здания акцентированы фланговыми ризалитами на юго-восточном, юго-западном (торцевом), северо-восточном и юго-западном (дворовом) фасадах
	[image: ]
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	3.
	Крыша (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	форма крыши административной части здания - сложная, вальмовая;

форма крыши полуротонды - шатровая;

форма крыши двухуровневой башни - шатровая;

форма крыши жилых частей здания - двускатная со слуховыми оконными проемами, на концах - вальмовая
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада административной части здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- глубокая рустовка 1-го этажа здания, легкая рустовка 2, 3-го этажа здания;
- подоконные полочки с боковыми свесами 1-го этажа здания;
- межэтажный карниз 1, 2-го этажа здания;
- пилястры коринфского ордера на высоту 2, 3-го этажа здания;
- обрамление оконных проемов с замковым камнем 2-го этажа здания;
- подоконная тяга 2-го этажа здания;
- подоконные полочки
3-го этажа здания;
- четырехколонный портик коринфского ордера, в числе которого: рамочное обрамление дверного проема с входными ступенями; архитрав; фриз с поясками, медальонами, растительными гирляндами и лентами; балкон 2-го этажа здания с металлическим ограждением; обрамление балконных дверных проемов с замковым камнем 2-го этажа здания; венчающий карниз с иониками, модульонами и листьями аканта;
- венчающий карниз с иониками, модульонами и листьями аканта;
- балюстрада на крыше, в числе которой: балясины; столбики с перилами
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного (бокового) и северо-восточного (бокового) фасадов административной части здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- глубокая рустовка 1-го этажа здания, легкая рустовка 2, 3-го этажа здания;
- межэтажный карниз 1, 2-го этажа здания;
- пилястры и 1/2 пилястр коринфского ордера на высоту 2, 3-го этажа здания;
- тяга 2-го этажа здания;
- архитрав; фриз с медальоном;
- венчающий карниз с иониками, модульонами и листьями аканта;
- балюстрада на крыше, в числе которой: балясины; столбики с перилами
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада административной части здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- межэтажный карниз 1, 2-го этажа здания;
- прямые сандрики оконных проемов 2-го этажа здания;
- подоконная тяга 2-го этажа здания;
- полуротонда, в числе которой: глубокая рустовка столбов и стены 1-го этажа здания; легкая рустовка стены (внутри колоннады) 2, 3-го этажа здания; колонны и трехчетвертные колонны коринфского ордера на высоту 2, 3-го этажа здания; балкон 2-го этажа здания; архитрав с медальонами, растительными гирляндами и лентами; венчающий карниз с иониками и модульонами с листьями аканта;
- венчающий карниз с иониками и кронштейнами (справа и слева от полуротонды);
- балюстрада на крыше, в числе которой: балясины; столбики с перилами
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов двухуровневой башни со шпилем административной части здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- нижний уровень башни, в числе которого: подоконный карниз; трехчетвертные колонны ионического ордера; слабая рустовка стен; венчающий карниз; балюстрада, в числе которой: балясины; столбики с перилами;
- верхний уровень башни со шпилем
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	8.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада жилых частей здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- глубокая рустовка 1-го этажа здания, легкая рустовка 2, 3-го этажа здания;
- подоконные полочки с боковыми свесами 1-го этажа здания;
- межэтажный карниз 1, 2-го этажа здания;
- подоконная тяга 2-го этажа здания;
- подоконные полочки 3-го этажа здания;
- фланговые ризалиты, в числе которых: лоджии 2-го этажа здания с металлическим ограждением; пилястры ионического ордера на высоту 2, 3-го этажа здания; архитрав; гладкий фриз; фронтон с иониками и кронштейнами;
- венчающий карниз с иониками и кронштейнами
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	9.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада жилых частей здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ
2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- глубокая рустовка 1-го этажа здания, легкая рустовка 2, 3-го этажа здания;
- подоконные полочки с боковыми свесами 1-го этажа здания;
- межэтажный карниз 1, 2-го этажа здания;
- подоконная тяга 2-го этажа здания;
- французские балконы 2-го этажа здания с металлическим ограждением;
- балконы 3-го этажа здания с металлическим ограждением;
- подоконные полочки 3-го этажа здания;
- фланговые ризалиты, в числе которых: пилястры ионического ордера на высоту 2, 3-го этажа здания; архитрав; гладкий фриз;
- венчающий карниз с иониками и кронштейнами
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	10.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного (торцевого) фасада жилых частей здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- межэтажный карниз 1, 2-го этажа здания;
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- венчающий карниз с иониками и кронштейнами
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	11.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного (дворового) фасада жилых частей здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- прямой сандрик с иониками дверного проема подъезда;
- межэтажный карниз 1, 2-го этажа здания;
- подоконная тяга 2-го этажа здания, огибающая верхнюю часть оконного проема лестничной клетки;
- французские балконы 2-го этажа здания с металлическим ограждением;
- балконы 3-го этажа здания с металлическим ограждением;
- венчающий карниз с иониками и кронштейнами
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	12.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного (дворового) фасада жилых частей здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- прямые сандрики с иониками дверных проемов подъездов;
- межэтажный карниз 1, 2-го этажей здания;
- подоконная тяга 2-го этажа здания, огибающая верхнюю часть оконного проема лестничной клетки;
- прямые сандрики оконных проемов 2-го этажа здания;
- венчающий карниз с иониками и кронштейнами
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	13.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного (торцевого) фасада жилых частей здания (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- межэтажный карниз 1, 2-го этажа здания;
- фланговый ризалит, в числе которого: пилястры ионического ордера на высоту 2, 3-го этажа здания; балкон 3-го этажа здания с металлическим ограждением; французский балкон 2-го этажа здания с металлическим ограждением;
- подоконная тяга 2-го этажа здания;
- венчающий карниз с иониками и кронштейнами
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	14.
	Материал и характер обработки фасадов
	административная часть здания:
- кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской юго-восточного, северо-западного (полуротонда), юго-западного (бокового), северо-восточного (бокового) фасадов здания и двухуровневой башни со шпилем;
- кирпичная кладка стен с последующей облицовкой плиткой северо-западного (дворового) фасада;

жилые части здания:
- кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской юго-восточного и северо-восточного фасадов здания;
- кирпичная кладка стен с последующей облицовкой плиткой северо-западного (торцевого), юго-западного (дворового), северо-западного (дворового) и юго-западного (торцевого) фасадов здания
	

	15.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2020 - 2024 гг.)
	центральная трехмаршевая лестница холла с металлическим ограждением;
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	декоративное убранство холла 1-го этажа здания, в числе которого:
- лопатки;
- колонны тосканского ордера;
- потолочные балки;
- потолочные карнизы;
- потолочные розетки с растительным орнаментом;
- галтели площадочной балки (по обе стороны
от центрального лестничного марша
1-го этажа здания);
	[image: ]

[image: ]

	
	
	лопатки, колонны тосканского ордера, поддерживающие потолочные балки с карнизами дверного проема 2-го этажа здания;
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	декоративное убранство лестничной площадки между 1-м и 2-м этажом здания, в числе которого:
- потолочные карнизы;
- потолочные балки;
- розетка;
	[image: ]

	
	
	декоративное убранство актового зала 2-го этажа здания, в числе которого:
- потолочный карниз;
- фриз с медальонами;
- потолочная прямоугольная профилированная филенка с растительным орнаментом;
- розетки с растительным орнаментом;
	[image: ]

	
	
	потолочные карнизы кабинетов;
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	розетки с растительным орнаментом кабинетов;
	[image: ]

	
	
	лопатки, колонны тосканского ордера, поддерживающие потолочную балку с карнизами входа на 3-й этаж здания с лестничной клетки;
	[image: ]

	
	
	декоративное убранство перекрытия лестничной клетки 3-го этажа здания, в числе которого:
- потолочные балки;
- потолочные карнизы;
- фриз с медальонами в верхней части стен лестничной клетки;
- розетки с растительным орнаментом
	

	16.
	Габаритные размеры, конфигурация, количеством и местоположение оконных и дверных проемов (на период
1950-х гг.)
	габаритные размеры, конфигурация, количество и местоположение оконных и дверных проемов:
	

	
	
	- юго-восточный фасад административной части здания:
прямоугольные оконные и дверной проемы;
арочные оконные и дверные балконные проемы 2-го этажа здания;
- юго-восточный фасад жилых частей здания - прямоугольные оконные и дверные балконные проемы;
	[image: ]

юго-восточный фасад

	
	
	- северо-восточный фасад жилых частей здания - прямоугольные оконные и дверные балконные проемы;
	[image: ]

северо-восточный фасад

	
	
	- северо-западный (торцевой) фасад жилых частей здания - прямоугольные оконные проемы;

- юго-западный (дворовой) фасад жилых частей здания - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы);
	[image: ]

юго-западный (дворовой) фасад здания

	
	
	- северо-западный фасад административной части здания - прямоугольные оконные и дверные проемы (включая дверные балконные проемы);
	[image: ]

северо-западный фасад

	
	
	- юго-западный (торцевой) фасад жилых частей здания - прямоугольные оконные и дверные балконные проемы;
	[image: ]

юго-западный (торцевой) фасад

	
	
	- двухуровневая башня со шпилем административной части здания - арочные оконные проемы
	[image: ]
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ
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