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КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 января 2016 г. N 01-20/44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОРУДИЙНЫЙ ЗАВОД (ЗАВОД
"БАРРИКАДЫ")", НАЧ. XX В., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о комитете культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 N 37-п, приказываю:
1. Утвердить описание особенностей объекта культурного наследия регионального значения "Орудийный завод (завод "Баррикады")", нач. XX в., расположенного по адресу: Волгоград, Краснооктябрьский район, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета
В.П.ГЕПФНЕР





Приложение
к приказу
комитета культуры
Волгоградской области
от 28 января 2016 г. N 01-20/44

[bookmark: P32]ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОРУДИЙНЫЙ ЗАВОД (ЗАВОД
"БАРРИКАДЫ")", НАЧ. XX В., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

Особенностями объекта культурного наследия регионального значения "Орудийный завод (завод "Баррикады")", нач. XX в., расположенного по адресу: Волгоград, Краснооктябрьский район, являющимися основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному сохранению, являются:
историческая застройка: здания "Большой орудийной мастерской", "Мастерской затворов и прицелов", "Малой орудийной мастерской", "Медно-литейной мастерской", "Чугунолитейной мастерской", "Механической мастерской", "Ремонтной котельной", "Склада и депо (паровозное депо)", "Центральной электрической станции", "Электрической подстанции N 5 при железнодорожном депо";
местоположение объекта на территории города: г. Волгоград, восточная часть Краснооктябрьского района, промышленная зона;
тип планировки и его основные характеристики: регулярная планировка, расположение зданий параллельно красной линии пр-кта им. В.И. Ленина;
основные планировочные оси, их направление, трассировка дорог: главная планировочная ось - параллельно пр-кту им. В.И. Ленина, второстепенные оси - перпендикулярно основной оси;
силуэтная, пространственная, объемно-пространственная композиция (конфигурация открытых пространств и их функциональное назначение, доминанты, этажность): регулярная планировка, формирование силуэта щипцовыми завершениями торцевых фасадов, высотные доминанты, прямоугольная форма открытых пространств в разрывах между зданиями;
соотношение зданий и сооружений внутри ансамбля, открытых и застроенных пространств;
соподчинение зданий и сооружений по размерам и планировочному положению: подчиненность регулярным продольным и поперечным планировочным осям;
рельеф и ландшафт: плоская терраса, озеленение участков общего пользования;
объемно-пространственная композиция, силуэтное решение, габариты зданий, цехов, их архитектурно-композиционное решение и художественное оформление фасадов, этажность, конфигурация кровель, расположение, количество, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов; традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов (наиболее традиционным строительным материалом является бутовый камень, кирпич);
работоспособное состояние несущих конструкций: капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элементы, формирующие несущие каркасы зданий, их расположение, конструкции и материалы на период нач. XX в.
"Большая орудийная мастерская":
градостроительная характеристика здания, расположенного в южной части ансамбля на красной линии главного бульвара комплекса;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане трехэтажного здания с примыкающим одноэтажным цехом, башенка-пристройка и метрический ряд контрфорсов на боковых фасадах, габариты плоской крыши, прямоугольные фонари, высотные отметки крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: лучковая и прямоугольная форма оконных проемов на торцевом фасаде, лучковые перемычки укрупненных оконных проемов боковых фасадов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
декоративное оформление фасадов:
- боковой северо-западный фасад, композиция и его декоративное убранство: конфигурация цоколя, форма оконных перемычек, межоконные контрфорсы с арками и мерлонами в завершении, сандрики с имитацией крупного замкового камня, ступенчатые машикули, многорядный венчающий карниз, выступающая техническая конструкция в форме башни, превышающая высоту фасада: контрфорсы, узкие вытянутые окна по одному на каждой стене, машикули;
- боковой юго-восточный фасад, композиция и его декоративное убранство: конфигурация цоколя, форма оконных перемычек, межоконные контрфорсы с арками и мерлонами в завершении, сандрики с имитацией крупного замкового камня, ступенчатые машикули шириной в торец кирпича, многорядный венчающий карниз;
- торцовый северо-восточный фасад, композиция и его декоративное убранство: конфигурация цоколя, форма оконных перемычек, межэтажный карниз, венчающий карниз, ризалит со входной группой;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Мастерская затворов и прицелов":
градостроительная характеристика здания, расположенного в южной части ансамбля, правее от "Большой орудийной мастерской";
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане пятиэтажного здания с примыкающим цехом, с тонкими лопатками и межэтажной тягой на боковых фасадах, габариты плоской крыши, прямоугольные фонари, высотные отметки крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: прямоугольная форма оконных проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: симметричная композиция фасадов, осевое расположение проемов;
декоративное оформление фасадов:
главный фасад: форма цоколя, горизонтальная тяга, вертикальное остекление лестничных клеток; боковые фасады: цоколь с бровкой в виде валика, прямые перемычки проемов, лопатки с филенкой, межэтажная тяга, венчающий карниз;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Малая орудийная мастерская":
градостроительная характеристика здания, расположенного в северо-восточной части ансамбля на красной линии главного бульвара комплекса;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане трехэтажного здания с примыкающим одноэтажным цехом: метрический ряд контрфорсов на боковых фасадах, габариты плоской крыши, прямоугольные фонари, высотные отметки крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: лучковая и прямоугольная форма оконных проемов на торцовом фасаде, лучковые перемычки укрупненных оконных проемов боковых фасадов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
декоративное оформление фасадов:
боковые фасады: конфигурация цоколя, форма оконных перемычек, межоконные контрфорсы с арками и мерлонами в завершении, сандрики с имитацией крупного замкового камня, ступенчатые машикули, многорядный венчающий карниз;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Чугунолитейная мастерская":
градостроительная характеристика здания, расположенного в северной части ансамбля на красной линии главного бульвара комплекса;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане одноэтажного здания, щипцовые завершения, габариты плоской крыши, прямоугольные фонари, высотные отметки крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: прямоугольная форма оконных проемов на торцовом фасаде, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
юго-восточный фасад, композиция и его декоративное убранство: форма цоколя, массивные лопатки, горизонтальные тяги, машикули, аттик с филенкой и прямоугольным ступенчатым завершением, венчающий карниз;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Медно-литейная мастерская":
градостроительная характеристика здания, расположенного в северо-западной части ансамбля на красной линии главного бульвара комплекса;
объемно-пространственная композиция двух прямоугольных в плане одноэтажных корпусов: щипцовые завершения, габариты двускатной крыши, прямоугольные фонари, высотные отметки крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: прямоугольная форма оконных проемов на торцовом фасаде, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
юго-восточный фасад, композиция и его декоративное убранство: форма цоколя, массивные лопатки, горизонтальные тяги, машикули, аттик с филенкой и прямоугольным ступенчатым завершением, венчающий карниз;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Механическая мастерская":
градостроительная характеристика здания, расположенного в центральной части ансамбля на красной линии главного бульвара комплекса;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане одноэтажного корпуса, башнеобразные завершения двух контрфорсов, щипец, габариты двускатной крыши, прямоугольные фонари, высотные отметки крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: лучковая форма перемычек оконных проемов и арочная форма перемычки фрамуги на торцовом фасаде, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
юго-восточный фасад, композиция и его декоративное убранство: форма цоколя, угловые контрфорсы, контрфорсы с рустом, переходящие в лопатки с завершением в виде башенок, форма перемычек, обрамление ворот, машикули, расположенные вдоль линии ската крыши, карнизы, ступенчатый аттик;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Ремонтная котельная":
градостроительная характеристика здания, расположенного в центральной части ансамбля на красной линии главного бульвара комплекса;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане корпуса, башнеобразные завершения контрфорсов, щипец с машикулями, габариты двускатной крыши, прямоугольные фонари, высотные отметки крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: прямоугольная форма проемов на торцовом фасаде, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
композиция и декоративное оформление юго-восточного фасада: форма цоколя, угловые контрфорсы, прямые перемычки, лопатки с завершением в виде башенок, машикули гладкие, раскрепованный карниз;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Склад и депо (Паровозное депо)":
градостроительная характеристика здания, расположенного в западной части ансамбля;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане корпуса, щипец, габариты двускатной крыши, высотные отметки крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: лучковая форма проемов на торцовом фасаде, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
декоративное оформление фасадов:
- торцовый фасад, композиция и его декоративное убранство: контрфорсы, арочные перемычки с замковым камнем, треугольный щипец, карниз;
- боковой фасад, композиция и его декоративное убранство: контрфорсы, лучковые с замковым камнем оконные перемычки, венчающий карниз;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Центральная электрическая станция":
градостроительная характеристика здания, расположенного в северо-западной части ансамбля;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане корпуса, габариты и высотные отметки двускатной крыши, оконные проемы в теле фронтона, кирпичные трубы от уровня земли;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: прямоугольная форма проемов на торцевом фасаде, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
торцовый фасад, композиция и его декоративное убранство: форма цоколя, контрфорсы, прямые перемычки проемов, венчающий карниз, сложный фронтон, кирпичные трубы, с пояском, пристройка в три световые оси, прямоугольная в плане;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
"Электрическая подстанция N 5 при железнодорожном депо":
градостроительная характеристика здания, расположенного в западной части ансамбля;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане корпуса, габариты и высотные отметки двускатной крыши;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: прямоугольная форма проемов, материал и характер заполнения дверных и оконных проемов;
композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в период нач. XX в., включая: композиция фасадов, осевое расположение проемов;
северо-западный фасад, композиция и его декоративное убранство: форма цоколя, горизонтальная тяга, венчающий карниз, ризалит;
расположение, количество, конфигурация проемов, характер расстекловки заполнений;
материалы и характер обработки фасадных поверхностей: несущие стены из керамического кирпича на сложном растворе;
фундаменты, капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия, крыша и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы;
изначальное цветовое решение фасадов;
капитальные стены, перекрытия и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы.




