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КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 января 2016 г. N 01-20/40

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ДИДЕНКО", I ПОЛОВИНА
XIX В., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ДУБОВКА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 4, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о комитете культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. N 37-п, приказываю:
1. Утвердить описание особенностей объекта культурного наследия регионального значения "Дом Диденко", I половина XIX в., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Комсомольская, 4, являющихся основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета
В.П.ГЕПФНЕР





Приложение
к приказу
комитета культуры
Волгоградской области
от 28 января 2016 г. N 01-20/40

[bookmark: P31]ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ДИДЕНКО", I ПОЛОВИНА XIX В.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБОВКА,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 4, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

Особенностями объекта культурного наследия значения "Дом Диденко", I половина XIX в., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Комсомольская, 4, являющимися основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являются:
- объект культурного наследия на I половину XIX в.;
- местоположение и градостроительные характеристики: на пересечении улиц Московская и Комсомольская, фиксация угла;
- объемно-пространственная и планировочная композиция: двухэтажное, с подвалом прямоугольное в плане, с входной галереей, тамбуром;
- форма, габариты и высотные отметки по конькам четырехскатной крыши;
- расположение, количество, размеры, конфигурация оконных и дверных проемов, первоначальная расстекловочная схема оконных заполнений: проемы 1 этажа северо-восточного и северо-западного фасадов и двух окон 2 этажа юго-восточного фасада лучковые, остальные окна прямоугольные;
- архитектурно-композиционные решения фасадов: ритм, характер и структура вертикальных и горизонтальных членений фасадов: деление по вертикали - цоколь, многопрофильный межэтажный карниз, многопрофильная подоконная бровка 2 этажа, многопрофильная бровка фриза; деление по горизонтали - рустованные огибающие угловые лопатки 1 этажа;
- композиция и декор северо-восточного фасада: осевое расположение проемов, веерные замки оконных проемов 1 этажа; рамочные наличники, лопатки, многопрофильные архивольты на импостах, трехлопастные бровки на импостах оконных проемов 2 этажа, фриз, венчающий карниз;
- композиция и декор северо-западного фасада: осевое расположение проемов, веерные замки двух оконных проемов, прямой сандрик на кронштейнах, с дентикулами среднего оконного проема, подоконная полочка, парные лопатки, сдвоенные архивольты с замком ложного оконного проема входной галереи 1 этажа; рамочные наличники, лопатки, многопрофильные архивольты на импостах, трехлопастные бровки на импостах оконных проемов 2 этажа, фронтон с гладким тимпаном, фриз, венчающий карниз;
- композиция и декор юго-восточного фасада: рамочные наличники, лопатки, многопрофильные архивольты на импостах, трехлопастные бровки на импостах оконных проемов 2 этажа, фриз, венчающий карниз;
- композиция и декор юго-западного фасада: подоконная полочка, полуколонки, лучковые сандрики с зубцами оконных проемов входного тамбура, рамочные наличники, лопатки, многопрофильные архивольты на импостах, лучковые бровки на импостах оконных проемов 2 этажа;
- материалы и характер обработки фасадных поверхностей: глиняный кирпич на сложном растворе, штукатурка, рустовка 1 этажа северо-восточного и северо-западного фасадов, гладкая поверхность 2 этажа;
- цветовое решение фасадов, первоначальный колер;
- пространственно-планировочная структура интерьера: анфиладная планировка на всех этажах;
- подлинные строительные и отделочные материалы, работоспособное состояние конструкций: несущие конструкции - фундаменты, стены, перекрытия, полуциркульный свод, конструкции крыши.




