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КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2016 г. N 01-20/69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ПЕКШЕВА", I ПОЛОВИНА
XIX В., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ДУБОВКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 31, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о комитете культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. N 37-п, приказываю:
1. Утвердить описание особенностей объекта культурного наследия регионального значения "Дом Пекшева", I половина XIX в., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Республиканская, 31, являющихся основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета
В.П.ГЕПФНЕР





Приложение
к приказу
комитета культуры
Волгоградской области
от 01.02.2016 N 01-20/69

[bookmark: P32]ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ПЕКШЕВА", I ПОЛОВИНА XIX В.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБОВКА,
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 31, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

Особенностями объекта культурного наследия регионального значения "Дом Пекшева", I половина XIX в., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Республиканская, 31, являющимися основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному сохранению, являются:
- объект культурного наследия на I половину XIX в.;
- местоположение и градостроительные характеристики: расположение на красной линии ул. Республиканская;
- объемно-планировочное решение прямоугольного в плане, двухэтажного с подвалом кирпичного здания;
- четырехскатная форма крыши, высотные отметки по коньку крыши;
- архитектурно-композиционное решение фасадов:
- ритм, характер и структура вертикальных и горизонтальных членений фасадов, осевое расположение проемов, изначальное расположение, количество, размеры, конфигурация проемов;
- главный юго-восточный фасад, его декоративное убранство: 1 этаж: расшивка под руст, две горизонтальные тяги на уровне цокольного и 1-го этажей; лучковые бровки оконных проемов, деревянный орнамент фриза, венчающий многопрофильный карниз;
- дворовый юго-западный фасад, композиция и его декоративное убранство: 1 этаж: руст, горизонтальные тяги цоколя, 1 этажа, лучковые бровки оконных проемов; 2 этаж: асимметричное решение - трехчастное окно, аттик крайней западной оси, межэтажный карниз, обработка по всем простенкам лопатками, междуярусное членение, креповки межярусного членения, прямоугольные филенки, крупные оконные бровки, подоконные ниши во всю ширину проемов; деревянный орнамент фриза, венчающий многопрофильный карниз;
- боковой северо-восточный фасад, его декоративное убранство: асимметричное решение; 1 этаж: руст, две сильные горизонтальные тяги цокольного и 1-го этажей здания; лучковые бровки оконных проемов; 2 этаж: межэтажный карниз, лопатки, креповки межярусного членения, филенки, оконные бровки наличников, подоконные ниши во всю ширину проемов, деревянный орнамент фриза, венчающий многопрофильный карниз, аттик;
- боковой северо-западный фасад, его декоративное убранство: лучковые бровки оконных проемов, огибающие угловые лопатки, венчающий карниз;
- материалы и характер обработки фасадных поверхностей на I половину XIX в.: стены из кирпича, кладка под руст первого этажа здания, второй этаж деревянный, обложен кирпичом, деревянные фриз, карниз;
- цветовое решение фасадов на I половину XIX в.;
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и опорных конструкций;
- капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия, стропила и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы.




