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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 марта 2022 г. N 60

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРЧИЧНЫЙ ЗАВОД ГЛИЧА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Горчичный завод Глича", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, 1.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 02 марта 2022 г. N 60

[bookmark: P32]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ГОРЧИЧНЫЙ ЗАВОД ГЛИЧА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 1

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Горчичный завод Глича", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, 1, являются:

	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено по ул. Петропавловская, 1 в Красноармейском районе г. Волгограда
	

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	исторический объем сложного в плане здания переменной этажности (1 - 4 этажа), представляющий собой комплекс построек разного периода времени, состоящий из объема главного производственного корпуса и объемов 5-ти более поздних пристроек;
объем главного производственного корпуса - прямоугольный в плане 4-этажный объем с подвальным этажом;
объем пристройки 1 - прямоугольный в плане 3-этажный объем;
объем пристройки 2 - прямоугольный в плане 3-этажный объем пристройки;
объем пристройки 3 - прямоугольный в плане 2-этажный объем с подвальным и чердачным этажами;
объем пристройки 4 - прямоугольный в плане 1-этажный объем пристройки;
объем пристройки 5 - прямоугольный в плане 1-этажный объем пристройки со скругленным углом
	

	3.
	Крыша
	форма крыши:
- объемов главного производственного корпуса и пристройки 3-двускатная;
- объема пристройки 1 - четырехскатная;
- объема пристройки 2 - плоская;
- объема пристройки 4 - односкатная и двускатная;
- объема пристройки 5 - односкатная
	

	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объема главного производственного корпуса
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками 1 - 4-го этажей здания (в том числе заложенные);
- дверной проем с лучковой перемычкой входа в здание;
- арочные оконные проемы с арочными наличниками в верхней части 1-го этажа здания (в том числе оконный проем, переделанный в дверной проем);
- оконные проемы с лучковыми перемычками и подоконными полочками 3, 4-го этажей здания (на дворовом фасаде);
- поребрик под оконными проемами 2-го этажа здания;
- лопатки;
- многоуровневый венчающий карниз
	



главный фасад объема главного производственного корпуса



торцевой фасад объема главного производственного корпуса



дворовой фасад объема главного производственного корпуса

	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объема пристройки 1
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками и подоконными полочками 1-го этажа здания (на главном фасаде);
- дверной проем с лучковой перемычкой входа в здание (на главном фасаде);
- оконные проемы с лучковыми перемычками 2, 3-го этажей здания;
- поребрик под оконными проемами 2-го этажа здания (на главном фасаде);
- пояс с зубчиками под оконными проемами 3-го этажа здания;
- пилястры;
- многоуровневый венчающий карниз с консольками
	



главный фасад объема пристройки 1



торцевой фасад объема пристройки 1

	6.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасада объема пристройки 2
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками 1 - 3-го этажей здания;
- дверной проем с лучковой перемычкой входа в здание;
- тяга под оконными проемами 2, 3-го этажей здания;
- пилястра;
- многоуровневый венчающий карниз с сухариками
	

	7.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объема пристройки 3
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- слабовыраженный на плоскости стены цоколь;
- прямоугольные оконные проемы с клинчатыми перемычками и подоконными полочками 1-го этажа здания;
- прямоугольные оконные проемы с клинчатыми перемычками
2-го, подвального и чердачного этажей здания;
- тяга под оконными проемами 2-го этажа здания;
- межэтажная тяга 2-го и чердачного этажей здания;
- фронтон с круглым оконным проемом (на торцевом фасаде);
- многоуровневый венчающий карниз с сухариками
	



главный фасад объема пристройки 3



торцевой фасад объема пристройки 3

	8.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объема пристройки 4
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные оконные проемы с арочными наличниками в верхней части;
- лопатки;
- фриз с пирамидальными консольками;
- фронтон (на главном фасаде);
- печная труба с кирпичным оголовком (на главном фасаде)
	

торцевой фасад объема пристройки 4



главный фасад объема пристройки 4

	9.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасада объема пристройки 5
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- углубленная прямоугольная вертикальная филенка скругленного угла здания;
- многоуровневый венчающий карниз с поребриком
	

	10.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен;
цоколь из бутового камня пристройки 3
	

	11.
	Планировочная структура помещений
	производственные помещения прямоугольной формы;
большие пролеты и шаг колонн;
блокированная структура помещений;
внутренние лестничные марши
	

	12.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	свод подвального этажа здания;
	

	
	
	сводчатое перекрытие лестничных маршей;
	

	
	
	оконные проемы с лучковыми перемычками;
	

	
	
	арочные дверные проемы;
	

	
	
	прямоугольные колонны
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