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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 апреля 2021 г. N 319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ СООРУЖЕНИЙ ВОЛГО-ДОНСКОГО
СУДОХОДНОГО КАНАЛА", В ЧАСТИ ШЛЮЗА N 11, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН,
СОВЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала", в части шлюза N 11, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, Советское сельское поселение.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 14.04.2021 N 319

[bookmark: P32]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ СООРУЖЕНИЙ ВОЛГО-ДОНСКОГО СУДОХОДНОГО
КАНАЛА", В ЧАСТИ ШЛЮЗА N 11, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН, СОВЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала", в части шлюза N 11, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, Советское сельское поселение, являются:


	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1
	Местоположение зданий шлюза N 11
	два здания управления верхней головы и два здания управления нижней головы, примыкающие здания вспомогательных служб шлюза N 11, симметрично расположенные относительно шлюзовой камеры в Калачевском районе, Советского сельского поселения, гидроузел N 11 Волго-Донского судоходного канала
	[image: ]

	2
	Объемно-пространственная композиция зданий управления нижней головы шлюза N 11 на период 1952 г.
	прямоугольные в плане многоуровневые (в 2 этажа от уровня технологических проездов шлюзовой камеры) объемы с открытыми многомаршевыми лестничными переходами в уровень причальной стенки нижнего бьефа, галереями вдоль шлюзовой камеры и наружными лестницами на 2-й этаж на противоположных фасадах;
габариты и формы плоских крыш
	[image: ]

	3
	Композиция и декоративное убранство фасадов зданий управления нижней головы шлюза N 11 на период 1952 г.
	выступающий цоколь; руст штукатурного покрытия;
сандрики над дверными и оконными проемами в виде трехступенчатых веерных декоративных "замков";
подоконные полочки оконных проемов 2-го этажа;
двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками, декоративными металлическими шайбами и массивными ручками в виде колец
	[image: ]

[image: ]

	
	
	крупные полуциркульные оконные проемы 1-го этажа продольных фасадов (по 3 на каждом) и их декоративное оформление:
- заглубленный по отношению к полю фасада архивольт с веерным рустом, трехступенчатым веерным декоративным "замком", на фасадах, обращенных к шлюзовой камере;
- металлические фигурные ограждения полуциркульных оконных проемов - веерные решетки из стоек квадратного сечения с завершениями в виде литых пик, перевязанных в нижней и верхней частях полуциркульными сегментами прямоугольного сечения, пересечение с радиальными стойками декорировано накладными концентрическими розетками
	[image: ]

	
	
	эркеры фасадов, обращенных к шлюзовой камере, на 4 кронштейнах с профилем типа "гусек", торцы кронштейнов декорированы "шайбами", цокольные и венчающие карнизы эркеров
	[image: ]

	
	
	прямоугольные в плане пилоны, завершенные приставными двухколонными портиками с треугольными фронтонами, на северо-западных фасадах
	[image: ]

	
	
	железобетонная лестница на консолях квадратного сечения, ведущая в помещения 2-го этажа, на противоположных шлюзовой камере фасадах; дверные проемы 2-го этажа с лучковыми перемычками
	[image: ]

	
	
	венчающие профилированные карнизы среднего выноса, поддерживаемые частыми фигурными кронштейнами;
парапетные стенки над карнизом
	[image: ]

	4
	Объемно-пространственная композиция зданий вспомогательных служб шлюза N 11 на период 1952 г.
	прямоугольные в плане одноэтажные объемы
	[image: ]

	5
	Композиция и декоративное убранство фасадов зданий вспомогательных служб шлюза N 11 на период 1952 г.
	выступающий цоколь; руст штукатурного покрытия; двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками, металлическими декоративными шайбами и массивными ручками в виде колец
	[image: ]

[image: ]
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	6
	Объемно-пространственная композиция зданий управления верхней головы шлюза N 11 на период 1952 г.
	прямоугольные в плане многоуровневые (в 2 этажа) объемы с открытыми галереями вдоль шлюзовой камеры и парами лестниц в один марш, ведущих на галереи;
габариты и формы плоских крыш
	[image: ]

	7
	Композиция и декоративное убранство фасадов зданий управления верхней головы шлюза N 11 на период 1952 г.
	руст штукатурного покрытия; лучковые завершения дверных проемов торцевых фасадов;
сандрики над дверными проемами 1-го этажа в виде трехступенчатых веерных декоративных "замков";
двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками, декоративными металлическими шайбами и массивными ручками в виде колец
	[image: ]
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	небольшие металлические барельефы-флагштоки в виде варяжского щита с дубовыми листьями, фланкирующие дверные проемы
	[image: ]

	
	
	высокие (на 2/3 высоты фасадов) технологические проемы - по два на фасадах, обращенных к шлюзовой камере, и по одному на противоположных фасадах;
металлические ограждения технологических проемов; частый ряд стоек с завершениями в виде литых пик, с перевязкой в нижних частях широкими профилями с накладными концентрическими розетками (по 3 на каждом профиле), в верхней части перевязаны поясами с наложением декоративных трехчастных металлических гирлянд с розетками, накладные металлические литые элементы центральной части ограждений в виде композиции из якоря с наложением вытянутого, вертикально ориентированного накладного восьмиугольного щита с растительным орнаментом
	[image: ]

	
	
	прямоугольные в плане пилоны, завершенные приставными двухколонными портиками с треугольными фронтонами, на юго-восточных фасадах
	[image: ]

	
	
	подоконные полочки проемов 2-го этажа восточных фасадов; металлические ограждения оконных проемов, фигурные решетки с наложением декоративных трехчастных металлических гирлянд с розетками
	[image: ]

	
	
	венчающие карнизы среднего выноса, поддерживаемые частыми фигурными кронштейнами;
парапетные стенки над карнизами
	[image: ]

	8
	Материалы и характер обработки фасадов зданий шлюза N 11 на период 1952 г.
	кирпичные стены;
характер обработки фасадов - терразитовая штукатурка с обработкой бучардой;
цветовые решения фасадов на период 1952 г.
	[image: ]

	9
	Принципиальная конструктивная схема зданий шлюза N 11 на период 1952 г.
	расположение, количество, конфигурация и габариты проемов;
капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас зданий, их расположение,
конструкция и материалы;
местоположение лестниц, материалы и конструкция;
ограждение транспортных проездов из литых мачт освещения с декором, литых столбиков и ограждения между ними в виде якорных цепей с провисом
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