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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 16.08.2021 N 496 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Крытый рынок (Центр. рынок, мясной корпус)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 17"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 августа 2021 г. N 496

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРЫТЫЙ РЫНОК (ЦЕНТР. РЫНОК, МЯСНОЙ
КОРПУС)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 17

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Крытый рынок (Центр. рынок, мясной корпус)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 17.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 16 августа 2021 г. N 496

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КРЫТЫЙ РЫНОК (ЦЕНТР. РЫНОК, МЯСНОЙ КОРПУС)",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 17

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Крытый рынок (Центр. рынок, мясной корпус)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 17, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	3 здания расположены в границах квартала, ограниченного пр-ктом им. В.И. Ленина, ул. Аллея Героев, Комсомольская, Советская
	

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	крестообразное в плане здание с подвалом переменной этажности
(1 - 3 этажа), состоящее из центрального и боковых (северо-восточный и юго-западный) объемов;
центральный объем - прямоугольный в плане со скругленными углами и ризалитами на главном фасаде, 3-этажный по центру, 1-этажный по бокам;
боковые объемы - прямоугольные в плане с ризалитами на главных фасадах, 2-этажные по центру, 1-этажные по бокам;
павильоны (северный и западный) - Г-образные в плане со скругленными углами, 1-этажные с подвалом
	

план 1-го этажа здания



план 2-го этажа здания



план 3-го этажа здания



план подвала здания

	3.
	Крыша
	форма крыши центрального и боковых корпусов - сводчатая на уровне 3-го этажа здания, односкатная на уровне 1-го этажа здания
	

	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов центрального объема здания
	главный фасад центрального 3-этажного объема здания:
- цоколь в виде ступеньки;
- прямоугольные оконные проемы в уровне 2 - 3-го этажей здания;
- прямоугольные и арочные дверные проемы 1-го этажа здания;
- карниз над арочными дверными проемами;
- профилированная тяга ризалитов на уровне 1-го этажа здания;
- прямоугольные профилированные филенки под оконными проемами 2-го этажа здания;
- прямоугольные ниши с вертикальными брусками под оконными проемами 3-го этажа здания;
- венчающий карниз дугообразной формы по центру фасада;
- декоративные тумбочки с 3-гранным завершением и круглой накладной деталью над венчающим карнизом;
- аттик ризалитов криволинейной формы;
- криволинейная профилированная филенка на аттике ризалитов;
- изгибающиеся борозды, обрамляющие верхнюю часть оконных проемов на уровне 3-го этажа ризалитов;
	





	
	
	фасады 1-этажных (боковых) объемов центральной части здания:
- цоколь в виде ступеньки;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- руст стен до верха оконных проемов;
- карнизная тяга над оконными проемами;
- фриз с горизонтальными филенками (на правой 1-этажной боковой части здания);
- венчающий карниз;
боковые фасады центрального объема здания:
- цоколь в виде ступеньки;
- венчающий карниз на уровне 1-го этажа здания;
- оконные проемы с лучковыми перемычками на левом фланге 1-го этажа здания;
- шестиугольные оконные проемы 2-го этажа здания;
- лопатки на углах здания и в простенках оконных проемов на уровне 2-го этажа здания;
- венчающий карниз
	



	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов бокового (северо-восточного) объема здания
	главный фасад:
- платформа, цоколь в виде ступеньки;
- прямоугольные дверные проемы;
- геометрическая фигура над дверным проемом на ризалите;
- ризалит по центру фасада, обрамленный лопатками с поясками на уровне 1-го этажа здания и декоративными бороздами на уровне 2-го этажа здания;
- аттик ризалита криволинейной формы;
- криволинейная профилированная филенка на аттике ризалита;
- угловые лопатки с трехлучием, изгибающимися бороздами и тумбочками с овальной накладной деталью;
- венчающий карниз дугообразной формы между угловыми лопатками и ризалитом;
боковые фасады:
- цоколь в виде ступеньки;
- дверные проемы с лучковыми перемычками на уровне 1-го этажа здания;
- шестиугольные оконные проемы 2-го этажа здания;
- прямоугольные оконные проемы с боковыми свесами и трехлучием 2-го этажа здания;
- угловые лопатки и лопатки в оконных простенках 2-го этажа здания;
- угловые пилястры с тумбочками, квадратными зубцами, круглой накладной деталью и трехлучием на уровне 2-го этажа здания;
- венчающий карниз
	

	6.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов бокового (юго-западного) объема здания
	главный фасад:
- цоколь в виде ступеньки;
- труба дымохода;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- прямоугольные углубленные филенки над оконными проемами;
- геометрическая фигура над дверным проемом на ризалите;
- ризалит по центру фасада, обрамленный лопатками с поясками на уровне 1-го этажа здания и декоративными бороздами на уровне 2-го этажа здания;
- вертикальная ниша на ризалите;
- аттик ризалита криволинейной формы;
- криволинейная профилированная филенка на аттике ризалита;
- угловые лопатки с тумбочками с накладной овальной деталью, изгибающимися бороздами и трехлучием;
- венчающий карниз дугообразной формы между ризалитом и угловыми лопатками;
боковые фасады:
- шестиугольные оконные проемы 2-го этажа здания;
- прямоугольные оконные проемы с боковыми свесами и трехлучием на уровне 2-го этажа здания;
- лопатки в оконных простенках 2-го этажа здания;
- угловые пилястры с квадратными зубцами, накладной круглой деталью и трехлучием;
- венчающий карниз
	





	7.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов западного павильона
	цоколь в виде ступеньки;
прямоугольные оконные проемы;
прямоугольный дверной проем на скругленном углу павильона;
скругленный аттик над дверным проемом с горизонтальными филенками и лопатками с декоративными бороздами;
рамочное овальное обрамление по центру аттика;
лопатки в оконных простенках, объединенные тягой в верхней части фасадов;
венчающий карниз;
угловые тумбочки с трехгранным завершением и накладной круглой деталью
	



	8.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов северного павильона
	цоколь в виде ступеньки;
прямоугольные оконные проемы;
прямоугольный дверной проем на скругленном углу павильона, обрамленный лопатками с прямоугольными свесами ступенчатого профиля;
горизонтальные филенки над оконными и дверным проемами;
лопатки в оконных простенках с полукруглым и круглым элементами в верхней части (северо-западная часть павильона), с полукруглым и круглым элементами и трехлучием в верхней части (северо-восточная часть павильона);
карнизный пояс (юго-западная часть павильона);
профилированный венчающий карниз (юго-восточная и юго-западная части павильона)
	



	9.
	Принципиальная конструктивная схема здания
	несущие конструкции (фундаменты, капитальные стены, железобетонные конструкции опор прямоугольного сечения, столбы квадратного сечения, потолочные фермы, перекрытия)
	

	10.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской;
кирпичная кладка трубы дымохода
	

	11.
	Архитектурно-художественное решение интерьеров
	центральный объем здания:
- опоры прямоугольного сечения, поддерживающие потолочные фермы;
- арочные железобетонные перемычки между опорами на уровне 1 - 2-го этажей здания;
- кованое ограждение лестниц;
боковые объемы центральной части здания:
- конструкции
	



	
	
	покрытия;
- кованое ограждение лестниц;
кованое ограждение лестниц подвала
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