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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2012 г. N 01-20/319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР И ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДК ИМ. ЛЕНИНА", 1960 Г.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. N 954, Положением о министерстве культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 22 мая 2012 г. N 101-п, приказываю:
1. Утвердить описание особенностей, послуживших основаниями для включения в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения "ДК им. Ленина", 1960 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. им. В.И. Ленина, 97, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр культуры
Волгоградской области
В.П.ГЕПФНЕР





Приложение
к приказу
министерства культуры
Волгоградской области
от 22 октября 2012 г. N 01-20/319

[bookmark: P30]ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В РЕЕСТР И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ
(ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДК ИМ. ЛЕНИНА", 1960 Г.

Особенностями, послужившими основаниями для включения в реестр и подлежащими обязательному сохранению (предметом охраны), объекта культурного наследия регионального значения "ДК им. Ленина", 1960 г., являются:
местоположение и градостроительные характеристики здания, закрепляющего пересечение бульвара пр. им. В.И. Ленина с бульваром пр. Металлургов и формирующего северную сторону предзаводской площади, его роль в композиционно-планировочной структуре как композиционного ядра южного угла квартала N 02 00 79;
объемно-пространственная композиция четырехуровневого (по центральной поперечной оси с повышением до 5 уровней) с подвалом прямоугольного в плане, ориентированного по оси северо-восток - юго-запад, симметричного объема с центральными ризалитами протяженных фасадов с портиком на юго-восточном (главном) и ротондой на северо-западном (тыльном) фасадах;
габариты, конструкция и многощипцовая форма крыши, высотные отметки кровли 1952 г.;
архитектурно-композиционное решение и художественное оформление фасадов, включая: центральный ризалит юго-восточного (главного по пр. им. В.И. Ленина) фасада - цоколь и разделенная на 3 части парапетными стенками лестница центрального входа, облицованные гранитными плитами; двенадцатиколонный, большого дорического ордера портик центрального ризалита и его элементы - колонны на прямоугольных основаниях с базами, композитными капителями (с наложением пятиконечных звезд, декором эхина в виде растительного орнамента и ионик), квадратными абаками; антаблемент со ступенчатым архитравом, декорированным лепными перевитыми гирляндами и шайбами фризом, четырехступенчатый карниз значительного выноса; кессонированный потолок портика; ниша в 3 световых оси по центру ризалита; оконные проемы 1, 2 и 3-го этажей с полуциркульными завершениями, обращенные на центральную нишу; многообломный карниз на уровне перекрытия 2-го этажа; декоративные элементы центральной ниши - многообломный карниз на уровне перекрытия 1-го этажа, лоджия второго этажа, карнизный пояс по верхнему краю ограждения лоджии, прямоугольные оконные проемы в два света (уровень 2-го и 3-го этажей), балюстрады ограждений оконных проемов, решенные в виде лопаток простенки оконных проемов, венчающий многообломный карниз с сухариками; возвышающийся над портиком объем центрального ризалита с треугольным фронтоном, разделенный по центру арочной нишей в 3 световых оси с полуциркульным завершением и его элементы - каннелированные лопатки, венчающий разорванный карниз фронтона, трехчастные оконные проемы ниши и остекленным полуциркульным завершением; боковые крылья юго-восточного (главного по пр. им. В.И. Ленина) фасада - облицованный гранитом цоколь; стилизованные дорические полуколонны в простенках оконных проемов, идентичные по декору колоннам портика; оформление оконных проемов 1-го этажа в виде подоконных полочек на фигурных кронштейнах; оконные проемы 2-го этажа с полуциркульными завершениями, декорированные ступенчатыми импостами и профилированными выступающими архивольтами; французские оконные проемы 3-го этажа и их ограждения в виде балясника, поддерживаемого трехступенчатыми кронштейнами; ступенчатый архитрав, гладкий фриз и многообломный венчающий карниз; юго-западный, торцевой фасад по пр. Металлургов - трехчастная гранитная лестница; цоколь, облицованный полированным гранитом; 8 стилизованных дорических полуколонн, образующих небольшой ризалит, идентичных по декору колоннам портика; оконные проемы с полуциркульными завершениями лестничных узлов по крайним световым осям (не совпадают с проемами ризалита); многообломный карниз на уровне перекрытия 2-го этажа; рамочные профилированные наличники проемов 1-го этажа ризалита; оконные проемы 2-го и 3-го этажей, идентичные по решению проемам боковых крыльев юго-восточного фасада; антаблемент со ступенчатым архитравом, декорированным лепными перевитыми гирляндами и шайбами фризом, четырехступенчатый карниз значительного выноса; разорванный треугольный фронтон с полуциркульным трехчастным оконным проемом; северо-восточный торцевой фасад - штукатурный цоколь; 8 стилизованных дорических полуколонн, образующих небольшой ризалит, идентичных по декору колоннам портика; оконные проемы с полуциркульными завершениями лестничных узлов по крайним световым осям; многообломный карниз на уровне перекрытия 2-го этажа; антаблемент со ступенчатым архитравом, декорированным лепными перевитыми гирляндами и шайбами фризом, четырехступенчатый карниз значительного выноса; разорванный треугольный фронтон с трехчастным оконным проемом; центральный ризалит дворового фасада с открытой полуротондой - колонны полуротонды, идентичные по декору колоннам портика; антаблемент полуротонды со ступенчатым архитравом, декорированным лепными перевитыми гирляндами и шайбами фризом, четырехступенчатый карниз значительного выноса; многообломный карниз ризалита на уровне перекрытия 2-го этажа; прямоугольные оконные проемы в два света (уровень 2-го и 3-го этажей) по пяти центральным световым осям; антаблемент со ступенчатым архитравом, гладким фризом и четырехступенчатым карнизом значительного выноса на уровне антаблемента полуротонды; возвышающийся над полуротондой объем центрального ризалита с треугольным фронтоном; трехчастные прямоугольные оконные проемы (центральная часть сдвоена); полуциркульный оконный проем тимпана; карнизы фронтона; боковые крылья дворового фасада решены идентично боковым крыльям главного фасада, за исключением оштукатуренного цоколя;
расположение, количество, конфигурация и габариты проемов;
расстекловочная схема оконных и дверных заполнений на период 1960 г.;
пространственно-планировочная структура интерьеров в приделах капитальных стен и опорных конструкций 1960 г.;
декоративное убранство интерьеров, предусмотренное первоначальным проектом: помещения подвала N 6 - 8 (согласно плану БТИ) - потолочные розетки; помещения 1-го этажа: кассовый зал (N 107 согласно плану БТИ) - фриз с розетками, потолочный карниз, потолочные розетки; центральный холл (N 61 согласно плану БТИ) - дорическая колоннада, потолочные карнизы, балки с филенками, лепнина свода в виде звезд, потолочные розетки, коробовый свод; кулуары (N 65, 103 согласно плану БТИ) - потолочные карнизы, розетки; зрительный зал (N 95 согласно плану БТИ) с тремя ярусами и зрительными лоджиями - полукруглый антаблемент перекрытия зала (современный декор не является подлинным); танцевальный зал (N 45 согласно плану БТИ) - карниз с мутулами, лепной растительный орнамент, лепнина потолка в виде розеток; полукруглое в плане помещение бывшего кафе - дорическая колоннада, потолочный карниз; административные и служебные помещения - потолочные карнизы, филенки, розетки; помещения 2-го этажа: центральный холл (N 37 согласно плану БТИ) - коринфская колоннада, коринфские пилястры, потолочные карнизы с модульонами, сухариками, розетками, потолочные балки, розетки; кулуары (N 67, 41 согласно плану БТИ) - карниз с модульонами, потолочные розетки; малый зал (N 19 согласно плану БТИ) - межэтажный карниз, лепной фриз, многообломный карниз, балюстрада ограждения, световой фонарь перекрытия; рекреации, административные и служебные помещения - потолочные карнизы, филенки, розетки; помещения 3-го этажа: служебные помещения (N 4 - 9, 69) - обрамления дверных проемов, потолочные карнизы, розетки; (N 69 согласно плану БТИ) - потолочные карнизы, розетки; помещения 4-го и 5-го этажей: спортивный зал (N 7 согласно плану БТИ) - световой фонарь; для всего здания - подлинные осветительные приборы (включая большую люстру зрительного зала, перенесенную из другого помещения), подлинные дверные заполнения, подлинное покрытие полов: мраморные наливные и паркет; металлические ограждения лестниц;
характер обработки фасадной поверхности: штукатурка, цоколь главного фасада - облицовка гранитом;
расположение, количество, конфигурация и габариты проемов;
капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы на период 1960 г.;
местоположение лестниц, материалы и конструкция;
изначальные цветовые решения фасадов.
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