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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 11.07.2024 N 252-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Купеческий особняк (конторское здание)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Порт-Саида, 9а"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 июля 2024 г. N 252-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУПЕЧЕСКИЙ ОСОБНЯК (КОНТОРСКОЕ
ЗДАНИЕ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ):
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ПОРТ-САИДА, 9А

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Купеческий особняк (конторское здание)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Порт-Саида, 9а.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 11 июля 2024 г. N 252-од

[bookmark: P32]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КУПЕЧЕСКИЙ ОСОБНЯК (КОНТОРСКОЕ ЗДАНИЕ)",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ПОРТ-САИДА, 9А <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Купеческий особняк (конторское здание)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Порт-Саида, 9а, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено внутри жилого квартала по ул. Порт-Саида, 9а в Центральном районе г. Волгограда
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	2-этажное здание с двумя подвалами, имеет оригинальную планировочную структуру с въездной аркой и внутренним двориком
	[image: ]

	3.
	Крыша
	форма крыши - вальмовая многоскатная со слуховым оконным проемом
	[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада здания (с учетом восстановления в 2005 - 2006 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь с бровкой сложного профиля;
- пилястры 1-го этажа здания, парные полуколонки с волютой 2-го этажа здания;
- въездная арка с лучковой перемычкой и многоступенчатым архивольтом, декорированным поясками и сухариками (переделана в дверной проем);
- декоративный элемент в виде очелья с зубцами и боковыми свесами (над въездной аркой);
- наличники прямоугольных дверных проемов 1-го этажа здания (очелья с зубцами, лопатки и пикообразные свесы в нижней части);
- межэтажный карниз;
- наличники прямоугольных оконных проемов 2-го этажа здания (прямой сандрик и лопатки);
- балкон с металлическим ограждением 2-го этажа здания;
- венчающий карниз (пояс из ступенчатых зубцов, консоли, чередующиеся с прямоугольными нишами, поребрик);
- профилированный аттик с арочным слуховым оконным проемом, боковыми тумбами, парными лопатками и сухариками
	[image: ]
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада здания (с учетом восстановления в 2005 - 2006 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- лучковые перемычки оконных проемов 2-го этажа здания;
- венчающий карниз (пояс ступенчатых зубцов, консоли, чередующиеся с прямоугольными нишами, поребрик)
	[image: ]

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада здания (с учетом восстановления в 2005 - 2006 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее - межэтажный ступенчатый карниз (на левом фланге фасада)
	[image: ]

	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного, юго-восточного и юго-западного фасадов внутреннего дворика (с учетом восстановления в 2005 - 2006 гг.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- псевдотрехцентровые перемычки оконных проемов 2-го этажа здания;
- фигурный пояс, повторяющий очертания перемычек оконных проемов 2-го этажа здания;
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- межэтажный карниз с сухариками;
- ряд консолек 1-го этажа здания (на левом фланге юго-восточного фасада);
- ниша с лучковой перемычкой 1-го этажа здания (на правом фланге юго-восточного фасада);
- клинчатые перемычки прямоугольных оконных проемов 1-го этажа здания (на юго-западном фасаде)
	[image: ]
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	8.
	Конструктивные элементы зданий
	фундаменты - бутобетонные;
стены подвала - керамический кирпич;
несущие стены - керамический кирпич;
перекрытия подвала
и проезда въездной арки - кирпичные своды Монье по стальным балкам;
лестница с 1-го на 2-й этаж здания - сборные железобетонные ступени по стальным косоурам;
кирпичный квадратный столб внутреннего дворика
	

	9.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей окраской
	

	10.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров (с учетом восстановления в 2005 - 2006 гг.)
	
	[image: ]

	
	
	своды Монье подвальных помещений;
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	дверной проем с лучковой перемычкой подвального помещения;
	[image: ]

	
	
	ниши в стенах подвальных помещений;
	[image: ]
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	своды Монье проезда въездной арки 1-го этажа здания;
	[image: ]

	
	
	лестница с металлическим ограждением
	[image: ]
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