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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 12.05.2025 N 118-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Дмитрия Солунского", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 мая 2025 г. N 118-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ДУБОВСКИЙ РАЙОН, С. ЛОЗНОЕ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Дмитрия Солунского", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 12 мая 2025 г. N 118-од

[bookmark: P30]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ДУБОВСКИЙ РАЙОН, С. ЛОЗНОЕ <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Дмитрия Солунского", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено
по адресу: Волгоградская область, Дубовский район,
с. Лозное, юго-западным фасадом выходит
на ул. Октябрьская, 3
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	квадратные в плане объемы храма, прямоугольный в плане объем трапезной, притвор с пятиярусной колокольней и пятигранный в плане объем апсиды
	[image: ]

	3.
	Форма крыши
	форма крыши объема храма и навершия - купольная с фальцевым покрытием;

форма крыши объема колокольни - ребристый восьмигранный купол с люкарнами по сторонам света и фальцевым покрытием;

форма крыши объема навершия колокольни - шлемовидный купол с фальцевым покрытием;

форма крыши объема апсиды - многоскатная;

форма крыши объема трапезной - двускатная с фальцевым покрытием;

лучковые главки на шейке объемов храма, колокольни и апсиды
	[image: ]

[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема колокольни с притвором
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
1-го (четырехгранного) яруса объема колокольни с притвором, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь из нетесаного камня;
- стилобат с фигурной ступенчатой тягой;
- двойные колонны с базой, капителью и поясом;
- портал входа (профилированный архивольт с замковым камнем, прямоугольные пилястры с капителями, треугольные ниши);
- арочные ниши
(на северо-западном и юго-восточном фасадах); профилированный архивольт с замковым камнем, гладкие прямоугольные пилястры с капителями, декоративный элемент в виде креста, треугольные ниши;
- тяга над порталом входа и арочными нишами;
- межэтажный карниз с городчатым поясом;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
2-го (четырехгранного) яруса объема колокольни с притвором, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- ширинки под оконными проемами и пилястрами;
- подоконная тяга;
- двойные прямоугольные пилястры с каннелюрами и капителями;
- двойные арочные оконные проемы (профилированный архивольт с замковым камнем, гладкие прямоугольные пилястры с капителями);
- многопрофильный карниз;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
3-го (четырехгранного) яруса объема колокольни с притвором, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- ширинки под проемами;
- профилированная тяга по низу проемов;
- прямоугольные пилястры с прямоугольными нишами;
- арочные проемы (профилированный архивольт с замковым камнем, гладкие прямоугольные пилястры с капителями, ниши треугольной конфигурации);
- многопрофильный карниз;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
4-го (восьмигранного) яруса объема колокольни с притвором, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- профилированная тяга по низу проемов;
- арочные проемы (профилированный архивольт с замковым камнем, стилизованные кронштейны);
- круглые колонны с базой, капителью и поясом;
- арочные объемные ниши;
- профилированный карниз; фронтоны над проемами;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
5-го (восьмигранного) яруса объема колокольни с притвором, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- круглые оконные проемы с замковыми камнями, вписанные в прямоугольные ниши;
- прямоугольные ниши;
- многопрофильный карниз
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общий вид объема колокольни с притвором
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1-й ярус объема колокольни с притвором
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4, 5-й ярусы объема колокольни
с притвором

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема храма
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов четырехгранного объема храма, их
декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь из нетесаного камня;
- стилобат с фигурной ступенчатой тягой;
- подоконные ширинки;
- порталы входа (рустованный архивольт с замковым камнем, гладкие прямоугольные пилястры с капителями);
- кованые дверные заполнения;
- арочные оконные проемы (архивольт с замковым камнем, гладкие прямоугольные пилястры с капителями);
- кованые оконные решетки;
- рустованные угловые прямоугольные пилястры;
- двойные полуциркульные гладкие пилястры с базой, капителью и поясом;
- круглые ниши со ступенчатым наличником;
- профилированная тяга;
- раскрепованный карниз с городчатым поясом;


характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов восьмигранного барабана объема храма,
их
декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- подоконные ширинки;
- двойные прямоугольные пилястры с каннелюрами и капителями;
- двойные арочные оконные проемы (профилированный архивольт с замковым камнем, гладкие прямоугольные пилястры с капителями);
- профилированная тяга;
- венчающий карниз с городчатым поясом и ширинками
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юго-восточный фасад объема храма
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северо-западный фасад объема храма

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема апсиды
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов объема апсиды, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь из нетесаного камня;
- подоконные ширинки;
- подоконная фигурная ступенчатая тяга;
- ленточный руст;
- арочные оконные проемы с рустованными арочными перемычками;
- кованые оконные решетки;
- венчающий карниз с городчатым поясом
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северо-восточный фасад объема апсиды

	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь из нетесаного камня;
- подоконные ширинки;
- рустованные угловые прямоугольные пилястры;
- полуциркульные гладкие пилястры с базой, капителью и поясом;
- арочные оконные проемы (архивольт с замковым камнем, гладкие прямоугольные пилястры с капителями);
- кованые оконные решетки;
- "П"-образные филенки над оконными проемами;
- профилированная тяга;
- раскрепованный венчающий карниз с городчатым поясом
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юго-восточный фасад объема трапезной
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северо-западный фасад объема трапезной

	8.
	Материал и характер обработки фасадов
	открытая кирпичная кладка стен
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	9.
	Планировочная структура помещений
	продольно-осевая планировочная структура помещений
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	10.
	Конструктивные элементы
	несущие кирпичные стены;

восьмилотковый свод объема храма
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	11.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	профилированная тяга объема светового барабана;

профилированные наличники оконных проемов;

профилированная тяга объема апсиды
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