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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 13.04.2026 N 52-н "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Покрова", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Нехаевский район, ст. Тишанская"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 апреля 2026 г. N 52-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НЕХАЕВСКИЙ РАЙОН, СТ. ТИШАНСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Покрова", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Нехаевский район, ст. Тишанская.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 13 апреля 2026 г. N 52-н

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕХАЕВСКИЙ РАЙОН,
СТ. ТИШАНСКАЯ <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Покрова", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Нехаевский район, ст. Тишанская, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	продольно-осевая композиция здания, состоящая из:
квадратного в плане крестово-купольного, пятиглавого, четырехстолпного объема храма с полуциркульной апсидой на всю его высоту;
объема трапезной, расположенного с запада, и равного по высоте объему храма;
объема колокольни - трехъярусного с высоким нижним "четвериком", равного по высоте объему храма
	[image: ]
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	3.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема колокольни
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов 1-го яруса объема колокольни, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- ризалиты;
- арочный высокий двупольный дверной проем (западный фасад);
- входной портал: высокие постаменты; полуколонны тосканского ордера с антаблементом; архивольт с аграфом; треугольный сандрик с разомкнутым карнизом в верхней части; фигурное завершение сандрика (западный фасад);
- угловые пучки полуколонн тосканского ордера;
- высокие постаменты;
- арочные оконные проемы;
- наличники арочных оконных проемов: треугольный сандрик с разомкнутым карнизом в верхней части; фигурное завершение сандрика; лопатки; подоконные полочки с заостренными к низу боковыми свесами;
- профилированный венчающий карниз с гладким фризом и ступенчатым архитравом; угловые сдвоенные лопатки;
- треугольный фронтон;
- аттик, арочные заглубленные ниши, угловые сдвоенные лопатки;
- венчающий карниз;
характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов 2-го яруса объема колокольни, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- срезанные углы четверика;
- прямоугольные заглубленные филенки;
- круглые оконные проемы;
- венчающий карниз;
характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов 3-го яруса объема колокольни, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- проемы открытого яруса;
- сдвоенные полуколонны; высокие постаменты;
- прямоугольные заглубленные филенки
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западный фасад
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южный фасад
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северный фасад

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- угловые пучки полуколонн тосканского ордера;
- высокие постаменты;
- арочные оконные проемы;
- наличники оконных проемов: треугольные сандрики с разомкнутым карнизом в верхней части; фигурное завершение сандриков; лопатки; подоконные полочки с заостренными к низу боковыми свесами;
- профилированный венчающий карниз с гладким фризом и ступенчатым архитравом; сдвоенные лопатки
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северный фасад
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южный фасад

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема храма
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов объема храма, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- ризалиты;
- арочные высокие двупольные дверные проемы;
- входные порталы: архивольты с высоким аграфом; треугольные сандрики с разомкнутым карнизом в верхней части; фигурные завершения сандриков; полуколонны тосканского ордера; высокие постаменты;
- угловые пучки полуколонн тосканского ордера;
- высокие постаменты;
- наличники арочных оконных проемов: треугольные сандрики с разомкнутым карнизом в верхней части; фигурное завершение сандриков; лопатки; подоконные полочки с заостренными к низу боковыми свесами;
- профилированный венчающий карниз с гладким фризом и ступенчатым архитравом; сдвоенные лопатки;
характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов центрального барабана, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные оконные проемы; наличники с килевидными завершениями; лопатки;
- расчлененный аркатурный пояс со свесами и килевидными завершениями;
- сдвоенные ложные арки со свесами и килевидными завершениями;
- карнизный пояс над оконными проемами;
- профилированный венчающий карниз;
характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения малых барабанов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные оконные проемы; лопатки;
- аркатурный пояс со свесами с килевидными завершениями;
- карнизный пояс над оконными проемами;
- профилированный венчающий карниз
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северный фасад
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южный фасад
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южный фасад

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема апсиды
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- полуколонны тосканского ордера;
- высокие постаменты;
- арочные оконные проемы;
- наличники оконных проемов: треугольные сандрики с разомкнутым карнизом в верхней части; фигурное завершение сандриков; лопатки; подоконные полочки с заостренными к низу боковыми свесами;
- профилированный венчающий карниз
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	7.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	нижний рассвет оконных проемов;

прямоугольные филенки;

карнизы
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	8.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен (керамический кирпич) с последующей штукатуркой и окраской
	

	9.
	Конструктивные элементы
	фундаменты;
цоколь;
несущие стены
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