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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 13.04.2026 N 53-н "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Крестовоздвиженская", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Скурищенская"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 апреля 2026 г. N 53-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, КУМЫЛЖЕНСКИЙ РАЙОН, СТ-ЦА СКУРИЩЕНСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Крестовоздвиженская", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Скурищенская.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 13 апреля 2026 г. N 53-н

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КУМЫЛЖЕНСКИЙ РАЙОН, СТ-ЦА СКУРИЩЕНСКАЯ <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Крестовоздвиженская", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Скурищенская, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в ст-це Скуришенская Кумылженского района Волгоградской области
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	продольно-осевая композиция здания, состоящая из объема храма "восьмерик" на "четверике" с боковыми приделами, двухъярусной колокольни, трапезной и прямоугольной апсиды с полуциркульным завершением
	[image: ]

северный фасад

[image: ]

южный фасад

[image: ]

западный и северный фасады

[image: ]

восточный фасад

	3.
	Крыша
	форма крыши храма - восьмигранный полигональный купол с арочными слуховыми оконными проемами и навершием в виде восьмигранного глухого барабана;

форма крыши
приделов - двускатная;

форма крыши
трапезной - двускатная;

форма крыши апсиды - сложная, двускатная
с полукупольным завершением (конха);

форма крыши 1-го яруса колокольни - врезная тавровая, по сторонам света;

форма крыши 2-го яруса колокольни - четырехгранная
с криволинейными ребрами и завершением в виде шпиля с крестом
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов колокольни
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
1-го яруса колокольни,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- двупольный дверной проем;
- портал входа в здание, в числе которого: пилястры; карниз с аттиком;
- арочные ниши с архивольтом, импостами и замковыми камнями;
- декоративная композиция по центру арочной ниши с оконным проемом,
в числе которой:
пилястры; карниз с аттиком; двойные прямоугольные ниши с подоконной полочкой;
- карниз;
- треугольные фронтоны с круглыми оконными проемами в гладком тимпане; венчающий карниз;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
2-го яруса колокольни,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- прямоугольные проемы открытого яруса звонницы; полочка;
- сдвоенные полуколонны;
- антаблемент с венчающим карнизом и дентикулами
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западный фасад
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южный фасад
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северный фасад
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восточный и северный фасады

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- горизонтальная рустовка;
- арочные ниши;
- арочные бровки с консолями;
- тяга;
- прямоугольные оконные проемы с подоконными полочками;
- многоступенчатый венчающий карниз
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северный фасад

[image: ]

южный фасад

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов храма
с приделами
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- портики, в числе которых: стилобат; колонны ионического ордера; антаблемент с дентикулами и метопами, чередующимися с розетками; треугольные фронтоны с арочной нишей; венчающий карниз с дентикулами;
- полуколонны ионического ордера;
- широкие лопатки;
- дверные проемы с треугольным сандриком;
- оконные проемы с подоконной полочкой;
- эдикулы;
- тяга;
- межъярусный ступенчатый карниз;
- разные по высоте трехчастные оконные с лучковой перемычкой;
- прямоугольная горизонтальная филенка;
- трехчастные полуциркульные оконные проемы;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов восьмигранного барабана, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- трехчастные полуциркульные оконные проемы с расположением запад - восток;
- венчающий карниз с дентикулами;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов навершия, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- стилобат с ширинками;
- сдвоенные полуколонны;
- венчающий карниз с модульонами
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северный фасад
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южный фасад

	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов апсиды
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- горизонтальная рустовка прямоугольного объема;
- арочные ниши;
- оконные проемы с подоконной полочкой и расширенным замковым камнем;
- тяга;
- ступенчатый венчающий карниз
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	8.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	профилированные наличники проемов трапезной;

храма:
- оконные проемы с лучковыми перемычками и широкими рассветами;
- двухсветные арочные проемы;
- наличники проемов;
- межъярусный карниз с иониками и модульонами;
- карниз;
- обрамление оконных проемов с рассветами и рамочными наличниками
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	9.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен (керамический кирпич) с последующей штукатуркой и окраской
	

	10.
	Конструктивные элементы здания
	несущие конструкции:
- фундаменты;
- несущие стены;
- конха алтарной части, переходящая в полуцилиндрический свод;
- сомкнутый свод храма;
- тромпы по углам храма;
- центральный полуцилиндрический свод трапезной с распалубками;
- полуцилиндрический свод притвора 1-го яруса колокольни;
- лестница колокольни;
- металлические связи
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