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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 15.11.2024 N 459-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Цех завода братьев Максимовых (котельная)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. 25-летия Октября, 1"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 ноября 2024 г. N 459-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕХ ЗАВОДА БРАТЬЕВ МАКСИМОВЫХ
(КОТЕЛЬНАЯ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ):
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, СОВЕТСКИЙ РАЙОН,
УЛ. 25-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Цех завода братьев Максимовых (котельная)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. 25-летия Октября, 1.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 15 ноября 2024 г. N 459-од

[bookmark: P32]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕХ ЗАВОДА БРАТЬЕВ МАКСИМОВЫХ (КОТЕЛЬНАЯ)",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ. 25-ЛЕТИЯ
ОКТЯБРЯ, 1 <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Цех завода братьев Максимовых (котельная)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. 25-летия Октября, 1, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в Советском районе г. Волгограда в структуре малоэтажной торгово-промышленной застройки
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	прямоугольное в плане двухсекционное здание с посекционной двускатной крышей и ступенчатыми аттиками (на северо-западном фасаде)
	[image: ]

[image: ]

[image: ]
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[image: ]

	3.
	Крыша
	форма крыши - двускатная с прямоугольным фонарем по коньку
	[image: ]

[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного (главного) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- слабовыраженный цоколь;
- симметрично расположенные рустованные пилястры с филенчатым завершением;
- 2 уровня оконных проемов;
- прямоугольные оконные проемы 1-го уровня; узкие лопатки, подчеркивающие оконные проемы на всю высоту уровня;
- оконные проемы с циркульными перемычками 2-го уровня;
наличники оконных проемов в виде фигурной возвышенной арки с декоративным замковым камнем;
- архитрав с рядом дентикулов с малыми городчатыми элементами (по световым осям);
- узкий чистый фриз;
- ступенчатый карниз;
- ступенчатые аттики; декоративная рама с городчатыми элементами по изломам контура стены; филенчатые пилястры;
- центральная часть аттиков; расширенный пояс с узкими горизонтальными филенками (по основанию); вертикальные прямоугольные проемы; рамочные наличники проемов; ступенчатый венчающий карниз;
- цифры года постройки, выложенные кирпичом на плоскости боковых частей левого аттика
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного (главного) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- слабовыраженный цоколь;
- 2 уровня оконных проемов;
- наличники с имитацией лучковой перемычки, ушками и лопатками оконных проемов 1-го уровня;
- оконные проемы с циркульными перемычками 2 уровня; наличники оконных проемов в виде фигурной возвышенной арки с декоративным замковым камнем;
- широкий ступенчатый пояс между уровнями оконных проемов с крупными городчатыми элементами, расположенными симметрично между проемами 1-го уровня;
- рустованные лопатки с филенчатым завершением;
- венчающий карниз в виде пояска и ряда дентикулов
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- прямоугольные оконные проемы;
- ступенчатый венчающий карниз;
- треугольный фронтон со ступенчатым карнизом
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с циркульными перемычками 2 уровня; наличники оконных проемов в виде фигурной возвышенной арки с декоративным замковым камнем;
- филенчатые пилястры;
- многоуровневый венчающий карниз с рядом дентикулов и малыми городчатыми элементами (по световым осям)
	[image: ]

	8.
	Материалы и характер обработки фасадов
	открытая кирпичная кладка стен;
оштукатуренные декоративные элементы
	

	9.
	Конструктивные элементы здания
	фундаменты, капитальные стены, опорные конструкции, их расположение, конструкции и материалы
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