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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 16.02.2026 N 24-н "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казанский собор", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Преображенская, 7, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий девичий монастырь"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 февраля 2026 г. N 24-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЗАНСКИЙ СОБОР", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕРАФИМОВИЧСКИЙ РАЙОН, Г. СЕРАФИМОВИЧ, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,
7, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ"

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казанский собор", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Преображенская, 7, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий девичий монастырь".
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 16 февраля 2026 г. N 24-н

[bookmark: P33]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КАЗАНСКИЙ СОБОР", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРАФИМОВИЧСКИЙ
РАЙОН, Г. СЕРАФИМОВИЧ, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 7, ВХОДЯЩЕГО
В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ ДЕВИЧИЙ
МОНАСТЫРЬ" <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казанский собор", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Преображенская, 7, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий девичий монастырь", являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено
на правом берегу реки Дон на удалении от центра г. Серафимович на возвышенном открытом месте;
является градостроительной доминантой на фоне окружающего природного ландшафта и малоэтажной застройки и объектов "Спасо-Преображенского Усть-Медведицкого девичьего монастыря"
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	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	объем храма - крестово-купольный, пятиглавый, четырехстолпный;
двухъярусный с цокольным этажом и тремя гранеными апсидами;
крестообразный в плане;

с северной и южной стороны расположены "рукава" креста, высотой ниже куба храма;

с запада удлиненная трапезная, равная по ширине храму и по высоте приделам;
с запада трапезная завершается притвором, равным ей по высоте;
к притвору примыкает крыльцо;

помещения нижнего храма цокольного этажа повторяют план верхнего храма;

под храмом лабиринтообразные подземные ходы
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	3.
	Крыша
	форма крыши храма - сложная, скатная;

форма крыши "четверика" храма - четырехскатная;

форма крыши куполов храма - шлемовидная;

форма крыши апсид - полукупольная, граненая с изогнутыми гранями;

форма крыши трапезной и алтарной части - двускатная с переходом к позакомарному завершению;

форма крыши "рукавов" креста - цилиндрическая;

материал - оцинкованная сталь
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов храма
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов храма, их декоративное убранство, включающее - венчающий карниз с широким поясом-каблучком, двойным поясом-поребриком со смещением рядов;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов центрального барабана,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- позакомарные завершения каждой грани со ступенчатым карнизом;
- вертикальные узкие борозды на каждом ребре;
- выступающий цоколь барабана;
- уступчивый карнизный пояс по верху цоколя;
характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов малых барабанов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- позакомарные завершения каждой грани со ступенчатым карнизом;
- вертикальные узкие борозды на каждом ребре;
- уступчатый карнизный пояс по верху цоколя;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения северного и южного фасадов "рукавов",
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- полукруглое завершение с пятами по краям;
- венчающий карниз с поясками-валиками, поясом сухариков и поясом-поребриком;
- перспективный арочный портал с валиками на каждом ребре;
- заглубленное кладочное изображение крестов в простенках по центру и флангам арки;
- строенные полуколонны с капителями геометрической формы и базами под общим карнизом;
- полуколонна внутри большого портала с капителью геометрической формы и базой;
- трехчастная композиция арочных ниш 2-го яруса, в числе которой: архивольты обрамления ниш; арочные оконные проемы; обрамление оконных проемов профилированными архивольтами; одиночные полуколонны с капителями геометрической формы и базами; углубленные перспективные филенки с выступающими равносторонним крестами в подоконной части; строенные полуколонны с капителями геометрической формы; сандрики в виде выделенных арочных перемычек; трехчетвертные колонки с кубоватыми капителями и базами между оконными проемами и нишами нижнего яруса;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения восточного и западного фасадов "рукавов",
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- позакомарные завершения стен фасадов с поясками-валиками, поясом сухариков и поясом-поребриком;
- прямые лопатки, разделяющие прясла нижнего яруса;
- сдвоенные полуколонны с капителями геометрической формы под общим карнизом внешнего угла;
- полуколонна с капителью геометрической формы внутреннего угла;
- арочные своды оконных ниш;
- обрамление оконных проемов верхнего яруса рядом арочных поясов;
- углубленные перспективные филенки с выступающими равносторонними крестами в подоконной части верхнего яруса;
- наличники дверных проемов;
- прямой сандрик с поясом дентикул
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южный фасад храма
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северный фасад храма
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южный фасад "рукава"

[image: ]

южный фасад "рукава" (фрагмент)
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восточный фасад "рукава"

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь с валиком;
- межъярусный карниз с поясом сухариков;
- форма и расположение оконных и дверных проемов;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения северного и южного фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- позакомарные завершения стен фасадов с поясками-валиками, поясом сухариков и поясом-поребриком;
- прямые лопатки, разделяющие прясла нижнего яруса;
- сдвоенные полуколонны с капителями геометрической формы под общим карнизом;
- арочные своды оконных ниш;
- обрамление оконных проемов верхнего яруса рядом арочных поясов-валиков;
- углубленные перспективные филенки с выступающими крестами в подоконной части верхнего яруса;
- сдвоенные арочные оконные проемы нижнего яруса;
- трехчетвертные колонки с кубоватыми капителями и базами нижнего яруса;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения западного фасада,
его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- щипец;
- венчающий карниз с поясками-валиками, поясом сухариков и поясом-поребриком;
- перспективный арочный портал с валиками на каждом ребре;
- заглубленное кладочное изображение крестов в простенках по центру и флангам арки;
- строенные полуколонны с капителями геометрической формы и базами под общим карнизом;
- полуколонна внутри большого портала с капителью геометрической формы и базой;
- трехчастная композиция арочных ниш 2-го яруса, в числе которой: архивольты обрамления ниш; арочные оконные проемы; обрамление проемов профилированными архивольтами; одиночные полуколонны с капителями геометрической формы и базами; углубленные перспективные филенки с выступающими равносторонними крестами в подоконной части; строенные полуколонны с капителями геометрической формы; арочный проем входа;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов крыльца, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- щипец с пятами;
- венчающий карниз с поясками-валиками и поясом-сухариков;
- арочные проемы;
- пояс-валик, окаймляющий арочные перемычки;
- угловые вертикальные ниши столбов;
- прямоугольная нишка над западным арочным проемом
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южный фасад
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северный фасад
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западный фасад

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов апсид
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь с валиком;
- межъярусный карниз с поясом сухариков;
- форма и расположение оконных и дверных проемов;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов центральной апсиды,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- венчающий карниз с поясами-валиками, поясом сухариков и поясом-поребриком;
- арочные ниши верхнего яруса;
- выделенные арочные перемычки;
- профилированные ступенчатые наличники;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов боковых апсид,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- венчающий карниз с поясками-валиками, двойным поясом-поребриком со сдвигом рядов;
- рельефные кресты католического типа на центральных гранях;
- сандрики арочных проемов в виде выделенной арочной перемычки
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восточный фасад
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южная апсида
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верхняя часть восточного фасада

	7.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей окраской
	

	8.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	декоративное убранство нижнего храма - оформление подоконной части откосов с рассветом;

декоративное убранство верхнего храма:
- аркатурный пояс с промежуточными фартуками центрального нефа;
- профилированный потолочный карниз по наружным стенам;
- межъярусный профилированный карниз;
- колонны с капителями с резным растительным орнаментом из мрамора;
- скошенные края арок;
- нижние рассветы оконных откосов;
- западная стена, раскрепованная столбами;
- декоративное оформление западной стены, в числе которого: оформление столбов широкими карнизными поясами, пилястры с профилированными базами, карнизный пояс по верху капителей, верхний карнизный пояс, заглубленные филенки между пилястрами, профилированный наличник арочного дверного проема, боковые молдинги в виде замкнутой неправильной геометрической фигуры, медальон с изображением равностороннего креста;
- оформление сдвоенных оконных проемов нижнего яруса, в числе которого: центральная пилястра с лотосовидной капителью, крайние полупилястры с лотосовидной капителью, профилированные архивольты;
- медальон с изображением равностороннего креста;
- филенки нижнего яруса;
- пилоны восточной стены с широкими карнизами;
- арочные ниши восточной стены северного и южного нефов
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вид в сторону алтаря
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трапезная, вид в юго-восточную сторону
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трапезная, вид в восточную сторону
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трапезная, вид в северо-западную сторону

	9.
	Конструктивные элементы
	фундаменты;
несущие стены;
полусферический центральный свод;
подпружные арки с парусами;
цилиндрические своды "рукавов" храма;
крестовые своды нижнего храма;
арочные ниши оконных и дверных проемов с внутренней стороны;
лучковые ниши оконных проемов с внутренней стороны нижнего яруса;
конха апсиды;
граненые своды боковых апсид
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крестовые своды нижнего храма
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центральный купол и подпружные арки с парусами
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цилиндрические своды "рукавов"
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крестовые своды нижнего яруса
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