Документ предоставлен КонсультантПлюс
Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 21.05.2025 N 149-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Троицы", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Новоаннинский район, ст-ца Филоновская"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 мая 2025 г. N 149-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НОВОАННИНСКИЙ РАЙОН, СТ-ЦА ФИЛОНОВСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Троицы", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Новоаннинский район, ст-ца Филоновская.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 21 мая 2025 г. N 149-од

[bookmark: P30]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОАННИНСКИЙ
РАЙОН, СТ-ЦА ФИЛОНОВСКАЯ <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Троицы", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Новоаннинский район, ст-ца Филоновская, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в ст-це Филоновская Новоаннинского района Волгоградской области
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	продольно-осевая композиция здания, состоящая из объемов храма с притворами, двухъярусной колокольни, трапезной и трехчастной апсиды
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	3.
	Форма, композиционное и архитектурно-художественное оформление крыши
	форма крыши объема храма - восьмигранный полигональный купол;

форма крыши светового навершия
1-го яруса светового навершия объема храма:
- восьмигранный световой барабан; выступающие изогнутые пилоны, акцентирующие ребра;
- оконные проемы с лучковыми перемычками; наличники с фигурной подоконной полочкой;
- арочные филенки с фигурной подоконной полочкой;
- тяга;
- венчающий карниз;

форма крыши светового навершия
2-го яруса светового навершия объема храма:
- глухой высокий барабан, арочные филенки, луковичная главка;

форма крыши объемов притворов - двухскатная;

форма крыши объема трапезной - двухскатная;

форма крыши объема апсиды - конха;

форма крыши объема колокольни - восьмигранный полигональный купол с люкарнами;

форма крыши
1-го яруса верхнего навершия объема колокольни:
- выступающие ризалиты;
- полуколонны на высоком подиуме;
- филенки;
- антаблемент с архитравом, гладким фризом и венчающим карнизом с сухариками; полигональный купол;

форма крыши
2-го яруса верхнего навершия объема колокольни:
- восьмигранный глухой барабан с арочными и прямоугольными филенками, главкой
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление
фасадов объема колокольни
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
1-го яруса объема колокольни, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- слабовыраженные ризалиты с филенками;
- арочный проем с наличником;
- арочные филенки с наличником и замковым камнем;
- угловые лопатки с филенками;
- срезанные углы "четверика" 1-го яруса;
- тяга;
- ступенчатый карниз с сухариками;
- многоступенчатый венчающий карниз с гладким фризом;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
2-го яруса объема колокольни, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- пояс с филенками;
- арочные проемы звонницы; архивольты с замковым камнем и импостами;
- полуколонны с капителями ионического ордера;
- филенки;
- антаблемент с архитравом, гладким фризом и венчающим многоступенчатым карнизом с сухариками;
- срезанные углы "четверика" 2-го яруса;
- угловые пилоны, акцентирующие ребра
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юго-западный фасад
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северо-западный фасад
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юго-восточный фасад
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юго-восточный и северо-восточный фасады

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- угловые рустованные лопатки;
- арочный дверной проем;
- ниша с лучковой перемычкой;
- оконные проемы с лучковой перемычкой; рамочные наличники с боковыми ушками и замковым камнем; полукруглые сандрики со ступенчатым карнизом; подоконные полочки с нижними свесами;
- рустованные лопатки;
- многоступенчатый венчающий карниз
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северо-западный фасад
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северо-западный фасад
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юго-восточный фасад
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юго-западный фасад

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема храма
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- рамочные наличники с боковыми ушками и замковым камнем на 1-м, 2-м уровне; полукруглые сандрики со ступенчатым карнизом; подоконные полочки с нижними свесами (в том числе с круглым сандриком по центру);
- рустованные лопатки;
- межъярусный ступенчатый карниз;
- лучковое завершение стены;
- рамочные фигурные наличники на 3-м уровне с боковыми ушками и замковым камнем; полукруглые сандрики со ступенчатым карнизом; подоконные фигурные полочки
(в том числе, оформляющие ложный оконный проем);
- угловые рустованные пилястры;
- многоступенчатый венчающий карниз с сухариками
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объемов притворов
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- дверные проемы с лучковыми перемычками;
- угловые рустованные лопатки;
- оконные проемы с лучковыми перемычками; рамочные наличники с боковыми ушками и замковым камнем; полукруглые сандрики со ступенчатым карнизом; подоконные полочки с нижними свесами (в том числе, оформляющие ложный оконный проем);
- ступенчатый карниз;
- фронтон, венчающий карниз с сухариками
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	8.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объемов апсиды
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- рамочные наличники с боковыми ушками и замковым камнем; полукруглые сандрики со ступенчатым карнизом; подоконные полочки с нижними свесами (в том числе оформляющий ложный оконный проем);
- рустованные лопатки;
- ступенчатый венчающий карниз
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	9.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	дверной проем объема притвора с лучковой перемычкой;
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	объем трапезной:
- деревянный тамбур;
- арочный проем с радиусной расстекловкой;
- профилированный фриз с росписью;
- ступенчатый карниз квадратных колонн;
- фрески на колоннах в обрамлении;
- лепная розетка на сводах потолка;
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	объем храма:
- оконные проемы с лучковыми перемычками и скошенными подоконниками;
- рамочные наличники двухсветных проемов;
- рамочные наличники оконных проемов;
- рустованные лопатки с капителями в карнизной части;
- ступенчатый раскрепованный венчающий карниз;
- ступенчатые полочки;
- тяги по сводам парусов, горизонтальные тяги;
- обрамление оконных проемов с рассветами и рамочными наличниками
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	10.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен (керамический кирпич) с последующей окраской
	

	11.
	Конструктивные элементы здания
	несущие конструкции:
фундаменты;
несущие стены; сомкнутый свод объема храма; четырехступенчатые тромпы; четырехстолпный объем трапезной; центральный сомкнутый свод объема трапезной;
боковые полусомкнутые своды объема трапезной;
сомкнутый свод 1-го яруса объема колокольни;
металлические связи
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