Документ предоставлен КонсультантПлюс
Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 22.04.2025 N 97-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание бывшего совнархоза", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ковровская, 24"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 апреля 2025 г. N 97-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ БЫВШЕГО СОВНАРХОЗА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН,
УЛ. КОВРОВСКАЯ, 24

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание бывшего совнархоза", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ковровская, 24.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 22 апреля 2025 г. N 97-од

[bookmark: P32]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ БЫВШЕГО СОВНАРХОЗА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН,
УЛ. КОВРОВСКАЯ, 24 <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание бывшего совнархоза", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ковровская, 24, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено по ул. Ковровская, 24, в Ворошиловском районе г. Волгограда;

формирует застройку площади Советской
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	4-этажное здание протяженного объема с ризалитом с 6 пилястрами коринфского ордера (по центральной оси) и 2 боковыми крыльями (по флангам)
	[image: ]

	3.
	Форма крыши
	форма крыши центральной части здания - четырехскатная;

форма крыши боковых крыльев - двускатная, четырехскатная на флангах
	[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (главного) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь, приямки;
- ризалит с коринфским портиком из 6 пилястр и фронтоном (по центральной оси фасада);
- пилястры, в том числе угловые (на правом и левом флангах фасада);
- капители пилястр ризалита с композицией в виде угольника и циркуля на фоне раскрытой книги и листьев аканта;
- горизонтальная рустовка стен 1-го этажа здания;
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- подоконные полочки центрального ризалита;
- крыльцо главного входа в здание, профилированное рамочное обрамление дверного проема главного входа в здание;
- венчающий профилированный карниз с иониками центрального ризалита здания; венчающий профилированный карниз боковых крыльев здания
	[image: ]
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного (бокового) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь, приямки;
- горизонтальная рустовка стен 1-го этажа здания;
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- пилястры, в том числе угловые;
- венчающий профилированный карниз;
- фрагмент центрального ризалита (цоколь; горизонтальная рустовка стен 1-го этажа здания; подоконный карниз 2-го этажа здания; венчающий профилированный карниз с иониками)
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного (бокового) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- горизонтальная рустовка стен 1-го этажа здания;
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- пилястры, в том числе угловые;
- венчающий профилированный карниз;
- фрагмент центрального ризалита (цоколь; горизонтальная рустовка стен 1-го этажа здания; подоконный карниз 2-го этажа здания; венчающий профилированный карниз с иониками)
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного (дворового) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь, приямки;
- центральный двойной ризалит; ризалиты с угловыми пилястрами (на правом и левом флангах фасада);
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- тяга над оконными проемами 4-го этажа здания;
- квадратные ниши по оси лестничных клеток под венчающим карнизом (на левом и правом флангах фасада);
- прямые сандрики и рамочное обрамление дверных проемов (на флангах фасада);
- венчающий профилированный карниз
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центральный ризалит здания
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левый фланг здания
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правый фланг здания

	8.
	Конструктивные элементы здания
	фундамент бутобетонный, частично кирпичный;
несущие стены кирпичные;
перекрытия железобетонные сборные и монолитные;
лестница железобетонная по металлическим косоурам;
конструкция крыши - наклонные деревянные стропила
	

	9.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской
	

	10.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	центральная лестница с металлическим ограждение;
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	боковые лестницы с металлическим ограждением;
	[image: ]

	
	
	кессонный потолок с розетками коридора 2-го этажа здания
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