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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 22.04.2025 N 98-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Троицы", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Новоаннинский район, х. Березовская - I"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 апреля 2025 г. N 98-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НОВОАННИНСКИЙ РАЙОН, Х. БЕРЕЗОВСКАЯ - I

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Троицы", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Новоаннинский район, х. Березовская - I.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 22 апреля 2025 г. N 98-од

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОАННИНСКИЙ
РАЙОН, Х. БЕРЕЗОВСКАЯ - I <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Троицы", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Новоаннинский район, х. Березовская - I, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в х. Березовка 1-я Новоанинского района Волгоградской области;

здание расположено на берегу р. Бузулук;

здание является самостоятельным объектом, окруженным рядовой малоэтажной застройкой и объектами сельскохозяйственного назначения
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	восьмерик на четверике;

к квадратному в плане объему храма примыкает с востока крупный объем полукруглой в плане апсиды с большим выносом;

массивный восьмерик завершается высоким восьмеричковым куполом шлемовидной формы с декоративной луковичной главкой;

к объему храма с запада примыкает двуосный прямоугольный в плане объем трапезной
	[image: ]
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	3.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема храма
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов четверика объема храма, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- рустованные угловые пилястры;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- плоские наличники с декоративным замковым камнем, скошенными углами и подоконной полочкой;
- межъярусный ступенчатый карниз;
- по три медальона (на северном и южном фасадах);
- тонкий архивольт (по всем сторонам четверика);
- ступенчатый венчающий карниз;
- дверные проемы с трехцентровой перемычкой;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов восьмерика объема храма, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- сдвоенные угловые пилястры;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- плоские наличники с декоративным замковым камнем и многоярусными подоконными полочками;
- венчающий ступенчатый карниз с сухариками
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема апсиды
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- плоские наличники с декоративным замковым камнем, скошенными углами и подоконной полочкой;
- ступенчатый карниз
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- плоские наличники с декоративным замковым камнем, скошенными углами и подоконной полочкой;
- ступенчатый карниз;
- дверной проем с клинчатой перемычкой, ведущий к лестнице на колокольню;
- лестница, ведущая на 2-й уровень колокольни
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	6.
	Материалы и характер обработки фасадов
	стены из керамического кирпича на известковом растворе;

поверхность стен оштукатурена и окрашена
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	7.
	Конструктивные элементы здания
	фундаменты, капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия, цилиндрический свод трапезной и другие конструктивные элементы и их материалы
	

	8.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров храма
	оконные проемы с лучковыми перемычками и двухуровневыми рассветами;

широкий арочный проем между объемом храма и объемом трапезной;

трехчастный портал с укрупненным центральным арочным проемом, ведущим к алтарю
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