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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 22.07.2024 N 274-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Земская управа (Волгоградский краеведческий музей)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, 5а"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 июля 2024 г. N 274-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗЕМСКАЯ УПРАВА (ВОЛГОГРАДСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 5А

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Земская управа (Волгоградский краеведческий музей)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, 5а.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 22 июля 2024 г. N 274-од

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЗЕМСКАЯ УПРАВА (ВОЛГОГРАДСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ):
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 5А <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Земская управа (Волгоградский краеведческий музей)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, 5а, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено по пр-кту им. В.И. Ленина в Центральном районе г. Волгограда;
рядом с объектом культурного наследия регионального значения "Волжско-Камский банк (Волгоградский краеведческий музей)", расположенным по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 7, участвует в формировании линии застройки пр-кта им. В.И. Ленина (бывшей ул. Александровской г. Царицына)
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	2.
	Объемно-пространственная композиция зданий
	приближенное к параллелограмму в плане (с длинными сторонами юго-восточного и северо-западного фасадов) 2-этажное здание на высоком цоколе
	

	3.
	Форма крыши зданий
	форма крыши - скатная, двухуровневая со слуховыми оконными проемами;
покрытие крыши - металлическое с фальцевыми соединениями
	

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- центральный и фланговые ризалиты;
- выступающий цоколь;
- прямые наличники цокольных оконных проемов;
- горизонтальный руст 1-го этажа здания;
- рустованные пилястры центрального ризалита 1-го этажа здания;
- прямоугольные заглубленные подоконные филенки, в том числе с медальонами по центру 1-го этажа здания;
- подоконные карнизные тяги 1, 2-го этажей здания;
- замковые элементы в виде листьев аканта центрального входа в здание и оконных проемов 1, 2-го этажа здания;
- межэтажный карниз;
- прямоугольные заглубленные подоконные филенки с лепным орнаментом 2-го этажа здания;
- балконы с фигурными (крайними) кронштейнами центрального и фланговых ризалитов 2-го этажа здания;
- пилястры с капителями с лепным орнаментом, пилястры с поясом иоников центрального ризалита 2-го этажа здания;
- прямые сандрики на кронштейнах фланговых ризалитов 2-го этажа здания;
- карнизная тяга и прямоугольные заглубленные филенки с лепным орнаментом фриза центрального ризалита;
- выступающий фриз;
- венчающий карниз с поясом мелких дентикул (по центру) и поясом крупных дентикул (по флангам) центрального ризалита;
- венчающий карниз с поясом крупных дентикул фланговых ризалитов;
- венчающий карниз с поясом мелких дентикул;
- ступенчатый аттик с треугольной центральной частью центрального ризалита; лопатки, карнизные профилированные тяги аттика;
- прямые аттики фланговых ризалитов; венчающие профилированные тяги аттиков;
- крышные тумбы с решетчатым ограждением между ними
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- центральный ризалит с закругленными углами; мелкозаглубленные ниши закругленных углов на всю высоту ризалита, включая аттик;
- фланговый ризалит;
- расположение и форма оконных и дверных проемов;
- прямоугольные заглубленные подоконные филенки 1-го этажа здания;
- подоконные карнизные тяги 1, 2-го этажей здания;
- межэтажный карниз;
- подоконные фартуки с боковыми свесами 2-го этажа здания;
- простые пояски простенков оконных проемов 2-го этажа здания;
- простые пояски, прорезанные узкими вертикальными нишами в верхней части простенков оконных проемов центрального ризалита 2-го этажа здания;
- карнизная тяга центрального и флангового ризалитов 2-го этажа здания;
- выделенные клинчатые перемычки с дугообразной верхней частью и замковым элементом оконных проемов 1, 2-го этажей здания;
- тройной оконный проем центрального ризалита 1-го этажа здания; широкий лучковый архивольт с трехчастным замковым элементом;
- оконный проем центрального ризалита 2-го этажа здания; трехступенчатый подоконный фартук с боковыми свесами; оконный проем второго света; широкий рамочный наличник со скошенными нижними углами, дугообразной верхней частью и замковым элементом;
- широкий лучковый архивольт с замковым элементом флангового ризалита 1-го этажа здания;
- оконный проем флангового ризалита 2-го этажа здания; подоконный фартук с уступом и боковыми свесами; наличник с замковым элементом; оконный проем второго света; выделенная клинчатая перемычка с дугообразным завершением и замковым элементом; подоконный фартук с боковыми свесами;
- выступающий фриз;
- фланговые аттики; горизонтальные заглубленные филенки, венчающая профилированная тяга аттиков;
- аттик центрального ризалита с закругленными углами; горизонтальная заглубленная филенка, венчающая профилированная тяга аттика;
- профилированный венчающий карниз с поясом-поребриком
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного и юго-западного фасадов
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- расположение, форма оконных и дверных проемов;
- щипцы с горизонтальным завершением, наклонными боковыми участками и горизонтальными флангами;
- выступающий фриз (на северо-восточном фасаде);
- выделенные клинчатые перемычки с дугообразным завершением оконных проемов 2-го этажа здания; подоконные фартуки с прямыми боковыми свесами (на северо-восточном фасаде);
- простые пояски в простенках оконных проемов 2-го этажа здания (на северо-восточном фасаде);
- подоконные карнизные тяги 1, 2-го этажей здания (на северо-восточном фасаде);
- межэтажный карниз (на северо-восточном фасаде)
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северо-восточный фасад здания
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юго-западный фасад здания

	7.
	Материал и характер обработки фасадов зданий
	кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской юго-восточного фасада
	

	8.
	Конструктивные элементы зданий
	фундаменты, несущие стены, клинчатые и лучковые перемычки проемов
	

	9.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
(с учетом реставрационно-восстановительных работ 1940-х гг.)
	кессонированный потолок вестибюля
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