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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 22.07.2024 N 276-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кожевенный завод Смирнова (кооператив)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. им. академика Палладина, 48а"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 июля 2024 г. N 276-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД СМИРНОВА
(КООПЕРАТИВ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ):
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, СОВЕТСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ИМ. АКАДЕМИКА ПАЛЛАДИНА, 48А

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кожевенный завод Смирнова (кооператив)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. им. академика Палладина, 48а.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 22 июля 2024 г. N 276-од

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД СМИРНОВА (КООПЕРАТИВ)",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ. ИМ. АКАДЕМИКА
ПАЛЛАДИНА, 48А <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кожевенный завод Смирнова (кооператив)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. им. академика Палладина, 48а, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	отдельно стоящее здание, расположенное по ул. им. академика Палладина, 48а в Советском районе г. Волгограда
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	исторический объем отдельно стоящего прямоугольного в плане 2-этажного здания с объемами 1- и 2-этажных пристроек и объемом дымовой трубы
	[image: ]

	3.
	Форма крыши
	форма крыши объема здания - двускатная;

форма крыши объема 2-этажной пристройки - двускатная;

форма крыши объема 1-этажной пристройки - дуговая
	[image: ]

[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада объема здания, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- угловые лопатки с филенками;
- лучковые сандрики с боковыми свесами оконных проемов 1, 2-го этажей здания;
- межэтажный карниз;
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- подоконные филенки 2-го этажа здания;
- тяга над оконными проемами 2-го этажа здания;
- венчающий карниз;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада объема 2-этажной пристройки, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- лучковые сандрики с боковыми свесами оконных проемов 1-го этажа здания;
- межэтажный карниз;
- лучковые сандрики оконных проемов 2-го этажа здания
	[image: ]
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада объема здания, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- угловые лопатки с филенками;
- лучковые сандрики с боковыми свесами оконных проемов 1, 2-го этажей здания;
- межэтажный карниз;
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- подоконные филенки 2-го этажа здания;
- тяга над оконными проемами 2-го этажа здания;
- фронтон, обшитый вертикальным тесом
	[image: ]

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада объема здания, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- лопатки с филенками;
- наличники с лучковым сандриком оконных проемов 1, 2-го этажа здания;
- межэтажный карниз;
- подоконный карниз 2-го этажа здания;
- подоконные филенки 2-го этажа здания;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада объема 1-этажной пристройки (на правом фланге фасада), его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- лопатки с филенками;
- лучковая перемычка дверного проема;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада объема 1-этажной пристройки, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- лучковые перемычки оконных и дверного проема;
- лопатки;
- карниз
	[image: ]
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада объема здания, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- фронтон с зубчатым карнизом;
- оконный проем с клинчатой перемычкой
	[image: ]

	8.
	Конструктивные элементы здания
	несущие конструкции (фундаменты, капитальные стены)
	

	9.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен из керамического кирпича
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