Документ предоставлен КонсультантПлюс
Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 24.02.2026 N 30-н "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 1"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 февраля 2026 г. N 30-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. МИРА, 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 1.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 24 февраля 2026 г. N 30-н

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. МИРА, 1 <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 1, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено по ул. 10-й дивизии НКВД, 2 в Центральном районе г. Волгограда
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	прямоугольное в плане 4-этажное здание
	[image: ]

	3.
	Крыша
	форма крыши - двускатная, на флангах здания - вальмовая
	[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного (главного) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- рустованный цоколь с бровкой в виде валика;
- подоконная бровка с рустованным поясом под оконными проемами 1-го этажа здания;
- трехгранные эркеры, в числе которых: рустовка 1, 2-го этажей здания; балконы 3, 4-го этажей здания с восьмигранными коринфскими колоннами, коринфскими пилястрами; ограждение балкона 3-го этажа здания в виде балюстрады; металлическое ограждение балкона 4-го этажа здания; межэтажный карниз 2, 3-го этажей здания;
- ризалиты, в числе которых: балконы 3, 4-го этажей здания с восьмигранными коринфскими колоннами, коринфскими пилястрами; угловая рустовка 1, 2-го этажей здания; ограждение балкона 3-го этажа здания в виде балюстрады; металлическое ограждение балкона 4-го этажа здания; межэтажный карниз 2, 3-го этажей здания;
- подоконные полочки;
- балконы 2-го этажа здания с ограждением в виде балюстрады; балконы 3, 4-го этажей здания с металлическим ограждением;
- широкое рамочное обрамление оконных проемов 1-го этажа здания с рустовкой и замковым камнем;
- горизонтальная филенка с геометрическим рисунком под оконными проемами 1-го этажа здания;
- портал на высоту 1, 2-го этажей здания, в числе которого: арочное обрамление с лепным декоративным растительным орнаментом; карниз с консолями; рамочное обрамление с замковым камнем оконного проема 1-го этажа здания, декорированное лепным декоративным орнаментом; парапет; архивольт полукруглого оконного проема с замковым камнем и подоконной полочкой;
- венчающий карниз с иониками и сухариками;
- щипец с венчающим карнизом и декоративными вазонами
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного и северо-западного (боковых) фасадов
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- рустованный цоколь с бровкой в виде валика; приямки;
- подоконная бровка с рустованным поясом под оконными проемами 1-го этажа здания;
- угловая рустовка 1, 2-го этажей здания;
- межэтажный карниз 2, 3-го этажей здания;
- подоконные полочки;
- венчающий карниз с иониками и сухариками
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юго-восточный (боковой) фасад
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северо-западный (боковой) фасад

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- рустованный цоколь с бровкой в виде валика; приямки;
- подоконная бровка с рустованным поясом под оконными проемами 1-го этажа здания;
- угловая рустовка 1, 2-го этажей здания;
- балконы с металлическим ограждением;
- арочное обрамление дверных проемов входов в здание с лепным декоративным растительным орнаментом, полочкой под полукруглой фрамугой и лепным элементов в виде прямоугольной рамки с боковыми полукруглыми элементами с растительным орнаментом;
- архивольт с замковым камнем полукруглого оконного проема и подоконной полочкой;
- щипец с карнизом;
- фрагмент венчающего карниза с иониками и сухариками (на флангах фасада)
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	7.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской
	

	8.
	Габаритные размеры, конфигурация и местоположение оконных и дверных проемов на фасаде здания (на период 1-й половины 1950-х г.)
	габаритные размеры, конфигурация и местоположение оконных и дверных проемов
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