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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 24.06.2025 N 204-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Станционная, д. 11"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 июня 2025 г. N 204-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ТЕР. РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК ГОРЬКОВСКИЙ, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, Д. 11

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Станционная, д. 11.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 24 июня 2025 г. N 204-од

[bookmark: P30]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ТЕР. РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ГОРЬКОВСКИЙ, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, Д. 11

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Станционная, д. 11, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	Волгоградская область, г. Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Станционная, д. 11
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция объекта
	прямоугольное в плане 2-этажное здание с цоколем (в габаритах несущих конструкций)
	[image: ]

	3.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 7 световых осей, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- боковые ризалиты в
2 световые оси
(1, 2-я и 6, 7-я световые оси) с пилястрами;
- габариты оконных проемов с выступающими лучковыми перемычками и замковыми камнями;
- фриз с имитацией кронштейнов;
- профилированный карниз;
- профилированные подоконные ниши
2-го этажа здания;
- межэтажный и межоконный пояса с поребриком
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 3 оси ниш, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- глухие ниши в 3 оси, члененные пилястрами;
- фриз с имитацией кронштейнов;
- профилированный карниз;
- межэтажный пояс с поребриком
	[image: ]

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление южного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 8 световых осей, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- симметричные ризалиты, расположенные по 3, 6-й световым осям;
- ризалиты фланкированы декорированными пилястрами;
- габариты оконных проемов с выступающими лучковыми перемычками и замковыми камнями;
- дверные проемы входов в здание с клинчатыми перемычками;
- профилированные подоконные ниши 2-го этажа здания;
- межэтажный пояс с поребриком;
- фриз с имитацией кронштейнов, профилированный карниз;
- оконные проемы лестничных клеток: вытянутые прямоугольные оконные проемы с лучковым завершением, термальные оконные проемы (циркульное завершение);
- оконные проемы
2-го этажа здания с профилированными подоконными карнизами;
- межоконный пояс с поребриком
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 3 оси ниш, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- глухие ниши в 3 оси, члененные пилястрами;
- фриз с имитацией кронштейнов;
- профилированный карниз;
- межэтажный пояс с поребриком
	[image: ]

	7.
	Материалы и характер обработки фасадов
	несущие наружные стены - открытая кирпичная кладка с расшивкой швов;
несущие внутренние стены - кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой;
цоколь - пиленый песчаник
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