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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 26.05.2025 N 153-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Преображения", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Киквидзенский район, р.п. Киквидзе"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 мая 2025 г. N 153-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, КИКВИДЗЕНСКИЙ РАЙОН, Р.П. КИКВИДЗЕ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Преображения", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Киквидзенский район, р.п. Киквидзе.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 26 мая 2025 г. N 153-од

[bookmark: P30]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИКВИДЗЕНСКИЙ
РАЙОН, Р.П. КИКВИДЗЕ <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Преображения", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Киквидзенский район, р.п. Киквидзе, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено на пересечении улиц Мира и Комсомольская в ст-це Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	продольно-осевая композиция здания, состоящая из объемов храма с 3 апсидами и боковыми приделами, трапезной, трехъярусной колокольни на широком притворе
	[image: ]

	3.
	Крыша
	форма крыши объема храма - высокая, сложной формы;

форма крыши пятиглавий объема храма:
- световой барабан с луковичным куполом по центру; пояс кокошников у основания барабана; арочные оконные проемы; арочные ниши; ступенчатый венчающий карниз;
- глухие барабаны с луковичными главками; пояс кокошников у основания барабанов; арочные ниши; поясок, ступенчатый венчающий карниз;

форма крыши объема колокольни - шатровая;

форма крыши объема трапезной - двухскатная;

форма крыши объемов апсид - многоскатная
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема колокольни
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
1-го яруса объема колокольни,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- крыльцо;
- цоколь с фигурной бровкой; прямоугольные ширинки;
- входной портал: дверной проем; арочная ступенчатая ниша; ступенчатый архивольт; сдвоенные полуколонны;
- прямоугольные ниши;
- угловые сдвоенные полуколонны;
- арочные оконные проемы с рассветами; подоконные полочки с консолями, пилястры; трехлопастные кокошники с килевидными завершениями;
- профилированный карниз со ступенчатым фризом;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
2-го яруса объема колокольни,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- трапециевидный фронтон с усеченной верхней частью: круглый оконный проем с наличником в ступенчатой нише; тимпан; сдвоенные полуколонны; треугольные ниши; карниз;
- фронтоны с килевидными завершениями со ступенчатыми венчающими карнизами; арочные оконные проемы с рассветами и гладкими наличниками; треугольные ниши;
- венчающий карниз со ступенчатым фризом;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
3-го яруса объема колокольни,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные проемы звонницы с архивольтами;
- подоконные ниши;
- угловые пилястры;
- кокошники с килевидными завершениями
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юго-западный фасад
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северо-западный фасад
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юго-восточный фасад
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юго-восточный и северо-восточный фасад

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь с фигурной бровкой; прямоугольные ширинки;
- арочные оконные проемы с рассветами; подоконные полочки с консолями, пилястры; трехлопастные кокошники с килевидными завершениями;
- венчающий карниз со ступенчатым фризом
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северо-западный фасад
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юго-западный фасад

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема храма с боковыми приделами
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- крыльца;
- цоколь с фигурной бровкой; прямоугольные ширинки;
- входные порталы: дверные проемы; арочные ступенчатые ниши; ступенчатые архивольты с килевидными завершениями; полуколонны;
- угловые сдвоенные полуколонны;
- арочные оконные проемы с рассветами; прямоугольные ниши;
- венчающий карниз с гладким фризом;
- аттик с трапециевидным фронтоном; тумбы
(в том числе, угловые) с прямоугольными нишами;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов
2-го света объема храма, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- сдвоенные щелевидные арочные проемы в арочной нише с килевидным завершением; круглые филенки;
- круглые оконные проемы (в том числе ложный оконный проем) со ступенчатыми наличниками;
- кокошники с килевидными завершениями фланкированные раскрепованными консолями;
- прямоугольные ниши;
- угловые сдвоенные полуколонны;
- венчающий карниз со ступенчатым фризом
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объемов центральной и боковых апсид
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь;
- арочные оконные проемы с рассветами
(в том числе, ложный оконный проем);
- прямоугольные ниши;
- венчающий карниз со ступенчатым фризом объема центральной апсиды;
- венчающий карниз объемов боковых апсид
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	8.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	притвор:
- высокие двойные арочные ниши с широким рассветом;
- арочный проем;
- арочные ниши с рассветами;
- арочная ниша;
- прямоугольный дверной проем с рассветами
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	храм:
- сдвоенные арочные оконные проемы с рассветами в арочных нишах;
- высокие арочные ниши с распалубками;
- арочный проем;
- арочный проем с гладким архивольтом;
- арочные оконные проемы с распалубками
	

	9.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен (керамический кирпич) с последующей штукатуркой и окраской
	

	10.
	Конструктивные элементы
	несущие конструкции:
фундаменты;
несущие стены;
все виды сохранившихся сводов (восьмилотковый свод объема храма; коробовый свод, цилиндрические своды с распалубками объема приделов, цилиндрический свод с распалубками объема трапезной), арочных проемов, распалубок (расположение, форма, габариты);
металлические связи
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