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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 28.04.2025 N 103-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Даниловский район, р.п. Даниловка"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 апреля 2025 г. N 103-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН, Р.П. ДАНИЛОВКА

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Даниловский район, р.п. Даниловка.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 28 апреля 2025 г. N 103-од

[bookmark: P30]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН,
Р.П. ДАНИЛОВКА <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Даниловский район, р.п. Даниловка, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено на огражденной территории в центральной части р.п. Даниловка, является его архитектурной доминантой
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	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	трехчастная продольно-осевая композиция;

бесстолпный двухъярусный куб храма с центральной пятигранной апсидой на высоту нижнего яруса храма;

заниженные притворы, расположенные с северной и южной сторон храма;

трапезная, равная по высоте нижнему ярусу храма, и нижний ярус колокольни (западный притвор), расположенные с западной стороны храма
	[image: ]

	3.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов храма и колокольни (западного притвора)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их
декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- низкий цоколь с уступом;
- подоконный карнизный пояс;
- венчающий многоуровневый профилированный карниз с поясом - поребриком;
- арочные оконные проемы;
- наличники нижнего яруса храма, в числе которых: боковые наборные полуколонки с кубоватыми капителями и базами; треугольные портальные сандрики; пояс-поребрик под сандриком; уступчатые двойные свесы под подоконным карнизом;
филенка с поребриком под подоконным карнизом; широкие угловые лопатки с углубленными ступенчатыми ширинками;
- неглубокие ниши с верхним поясом крупных зубцов
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северный фасад храма
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южный фасад храма

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов северного, южного притворов и колокольни (западного притвора)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные проемы входов в здание;
- угловые трехколонные композиции, в числе которых: трехчетвертные наборные колонны с кубоватыми капителями и базами; центральная угловая наборная колонна с кубоватыми капителями и базами; постамент колонн; ступенчатый антаблемент;
- карнизная тяга;
- заглубленные филенки с прямым свесом по центру;
- венчающий карниз с поясом-поребриком;
- неглубокие ниши с верхним поясом крупных зубцов на боковых фасадах северного и южного притворов;
- трехлепестковый фронтон южного притвора, в числе которого: ступенчатый карниз с поясом зубцов; трехчастная композиция круговых поясков (утрачена на северном притворе)
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южный притвор
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южный фасад колокольни
(западного притвора)
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западный фасад колокольни
(западный притвор)
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северный фасад колокольни
(западный притвор)

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов апсиды
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- низкий цоколь с уступом;
- подоконный карнизный пояс;
- венчающий многоуровневый профилированный карниз с поясом-поребриком;
- арочные оконные проемы;
- наличники, в числе которых: боковые наборные полуколонки с кубоватыми капителями и базами; трехчастная композиция кокошников, состоящая из двух полукруглых портальных элементов и центрального элемента с остроугольным завершением; пояс-поребрик под сандриком;
- уступчатые двойные свесы под подоконным карнизом;
- филенки с поребриком под подоконным карнизом;
- неглубокие ниши с верхним поясом крупных зубцов;
- наличник фальш-окна, в числе которого: боковые наборные полуколонки с кубоватыми капителями и базами; треугольные портальные сандрики; пояс-поребрик под сандриком; уступчатые двойные свесы под подоконным карнизом; филенка с поребриком под подоконным карнизом;
- широкие угловые лопатки с углубленными ступенчатыми ширинками;
- неглубокие ниши с верхним поясом крупных зубцов
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северный фасад апсиды
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восточный фасад апсиды

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- низкий цоколь с уступом;
- подоконный карнизный пояс;
- венчающий многоуровневый профилированный карниз с поясом-поребриком;
- арочные оконные проемы;
- наличники, в числе которых: боковые наборные полуколонки с кубоватыми капителями и базами; трехчастная композиция кокошников, состоящая из двух полукруглых портальных элементов и центрального элемента с остроугольным завершением; пояс-поребрик под сандриком; уступчатые двойные свесы под подоконным карнизом; филенка с поребриком под подоконным карнизом;
- широкие угловые лопатки с углубленными ступенчатыми ширинками;
- неглубокие ниши с верхним поясом крупных зубцов
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южный фасад трапезной
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северный фасад трапезной

	7.
	Конструктивные элементы здания
	фундаменты;
несущие стены;
арочные ниши оконных и дверных проемов с внутренней стороны;
зеркальный свод трапезной
	

	8.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	арочные ниши оконных проемов с рассветами подоконной части;

профилированная узкая тяга в уровне низа оконных ниш второго света;

профилированные рамочные обрамления оконных ниш храма и апсиды;

верхняя карнизная тяга апсиды;

западный арочный дверной проем в двойной нише трапезной;

фрагменты стеновой росписи стен храма
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западный вход в трапезную
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восточная (алтарная) часть
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росписи южной стены
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росписи северной стены

	9.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен
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