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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 29.09.2025 N 442-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Двухклассное училище (1-й эт. - поликлиника дет., аптека; 2-й эт. - дом жилой)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Арсеньева, 14"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 сентября 2025 г. N 442-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДВУХКЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ
(1-Й ЭТ. - ПОЛИКЛИНИКА ДЕТ., АПТЕКА; 2-Й ЭТ. - ДОМ ЖИЛОЙ)",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН,
УЛ. АРСЕНЬЕВА, 14

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Двухклассное училище (1-й эт. - поликлиника дет., аптека; 2-й эт. - дом жилой)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Арсеньева, 14.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 29 сентября 2025 г. N 442-од

[bookmark: P33]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДВУХКЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ (1-Й ЭТ. - ПОЛИКЛИНИКА ДЕТ.,
АПТЕКА; 2-Й ЭТ. - ДОМ ЖИЛОЙ)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, УЛ. АРСЕНЬЕВА, 14 <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Двухклассное училище (1-й эт. - поликлиника дет., аптека; 2-й эт. - дом жилой)", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Арсеньева, 14, являются:


	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	местоположение и градостроительные характеристики отдельно стоящего здания, участвующего в формировании застройки улицы им. Арсеньева;

роль здания в композиционно-планировочной структуре улицы им. Арсеньева
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	"Т" - образное в плане здание с подвальной частью, состоящее из 2-этажного объема с центральным ризалитом и мансардой, и 1-этажного объема с частично надстроенным 2-м этажом
	[image: ]

	
	
	высотные отметки по венчающим карнизам объемов и конькам кровли
	[image: ]

	3.
	Форма крыши
	форма крыши - вальмовая (объемов 1900 г. постройки) и двускатная (объема надстройки 1912 г. постройки)
	[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного (главного) фасада (на момент реконструкции 1912 г.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада 2-этажного объема (в 5 световых осей), его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
	[image: ]

	
	
	- оформление центрального ризалита парапетной стенкой с тумбами и шишками (не сохранились); раскрепованным треугольным фронтоном, поддерживаемым в плоскости 2-го этажа здания пилястрами на сильно выступающих тумбах, переходящих в кронштейны в форме прямого каблучка, завершающиеся висячими лопатками;
	[image: ]

	
	
	- оконные и дверные проемы, их местоположение, количество, размер и форма - прямоугольная на уровне 1-го этажа здания и на флангах 2-го этажа здания, арочная в плоскости центрального ризалита 2-го этажа здания;
	[image: ]

	
	
	- балконное перекрытие с лучковыми сводами по стальным балкам типа "Монье";
- металлическое ограждение балкона (не сохранилось);
	[image: ]

	
	
	- оформление спаренных арочных проемов (дверного и оконного) архивольтами с замковым камнем и профилированными импостами; подоконной полочкой с фартуком;
	[image: ]

	
	
	- оформление прямоугольных проемов 1, 2-го этажей здания выступающей двухъярусной клинчатой перемычкой с "ушками" и замковым камнем; подоконной полочкой с фартуком;
	[image: ]

	
	
	- двухступенчатый выступающий цоколь;
	[image: ]

	
	
	- межэтажный карниз раскрепованный и декорированный сухариками в плоскости центрального ризалита;
	[image: ]

	
	
	- двухъярусный венчающий карниз, декорированный сухариками и филенками
	[image: ]

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного (бокового) фасада по ул. им. Арсеньева (на момент реконструкции 1912 г.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, состоящего из вынесенного 2-этажного и 1-этажного с надстроенным 2-м этажом объемов здания (в 10 световых осей), его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
	[image: ]

	
	
	- оконные и дверной проемы, их местоположение, количество и размер;
	[image: ]

	
	
	- оформление оконных проемов 1, 2-го этажей 2-этажного объема здания выступающей двухъярусной клинчатой перемычкой с "ушками" и замковым камнем;

- подоконная полочка с фартуком оконных проемов 2-этажного объема здания;
	[image: ]

	
	
	- оформление спаренных прямоугольных проемов надстроенного 2-го этажа здания выступающими связанными двухъярусными клинчатыми перемычками с "ушками" и замковыми камнями; единым подоконным карнизом;
	[image: ]

	
	
	- оформление оконных лучковых проемов 1-го этажа здания простым рамочным очельем с подвесами и подоконной полочкой с филенчатым фартуком;
	[image: ]

	
	
	- двухступенчатый выступающий цоколь;
	[image: ]

	
	
	- межэтажный карниз в виде трех полочек в плоскости 2-этажного вынесенного объема здания и однополочный в плоскости надстроенного объема здания;
	[image: ]

	
	
	- венчающие карнизы 1-этажного объема здания и объема его надстроенной части;
	[image: ]

	
	
	- венчающий карниз 2-этажного вынесенного объема здания, декорированный сухариками и филенками
	[image: ]

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (торцевого) фасада (на момент реконструкции 1912 г.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
	[image: ]

	
	
	- местоположение, размер и прямоугольная форма дверного проема;

- оформление дверного проема клинчатой перемычкой с "ушками" и замковым камнем;
	[image: ]

	
	
	- двухступенчатый выступающий цоколь;
	[image: ]

	
	
	- венчающие карнизы 1-этажного и надстроенного объемов здания, декорированные сухариками
	[image: ]

	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного (бокового) фасада (на момент реконструкции 1912 г.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, состоящего из вынесенного 2-этажного и 1-этажного с надстроенным 2-м этажом объемов здания (в 13 световых осей), его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
	[image: ]

	
	
	- проемы, их местоположение, количество и размер;
	[image: ]

	
	
	- оформление прямоугольных проемов 1, 2-го этажей здания выступающей двухъярусной клинчатой перемычкой с "ушками" и замковым камнем;

- подоконная полочка с фартуком;
	[image: ]

	
	
	- двухступенчатый выступающий цоколь;
	[image: ]

	
	
	- межэтажный карниз в виде трех полочек в плоскости 2-этажного вынесенного объема здания и однополочный в плоскости надстроенного объема здания;
	[image: ]

	
	
	- венчающие карнизы 1-этажного и надстроенного объемов здания, декорированные сухариками;
	[image: ]

	
	
	- венчающий карниз 2-этажного вынесенного объема здания, декорированный сухариками и филенками
	[image: ]

	8.
	Материал и характер обработки фасадов (на момент реконструкции 1912 г.)
	материал и характер кирпичной кладки стен;

цоколь из бучардированных каменных блоков с фаской по верхнему ребру (песчаник);

замковые камни из песчаника, обработанные бучардой
	

	9.
	Принципиальная конструктивная схема здания
	исторические сохранившиеся фундаменты, капитальные стены и перекрытия (на момент реконструкции 1912 г.), их конструкции и материалы
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