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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 29.09.2025 N 444-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой ("Дом Просвещенцев")", расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 10"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 сентября 2025 г. N 444-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ ("ДОМ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ")",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 10

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой ("Дом Просвещенцев")", расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 10.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 29 сентября 2025 г. N 444-од

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ ("ДОМ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ")", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 10

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой ("Дом Просвещенцев")", расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 10, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в центральной части города по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 10
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция объекта
	"Г"-образное в плане 5-этажное здание
	[image: ]

	3.
	Крыша
	форма крыши - вальмовая
	[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-западного (главного) фасада
(на период сер. XX в.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 21 световую ось, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные оконные проемы в плоских наличниках;
- прямоугольные оконные проемы;
- арочные оконные проемы в профилированных наличниках;
- сандрики-полочки прямоугольных оконных проемов;
	[image: ]

[image: ]

	
	
	- сандрики на кронштейнах с филенкой;
- подоконные полочки;
	[image: ]

	
	
	- пилястры;
- балконы с балюстрадами;
	[image: ]

	
	
	- балконы с балюстрадами на кронштейнах;
	[image: ]

	
	
	- венчающий карниз с кронштейнами;
	[image: ]

	
	
	- многопрофильная тяга над капителями пилястр;
- многопрофильный венчающий карниз;
- многопрофильный венчающий карниз аттика с дентикулами;
	[image: ]

	
	
	- рустовка 1-го этажа здания
	[image: ]

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада
(на период сер. XX в.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 20 световых осей, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- многопрофильный венчающий карниз с кронштейнами;
	[image: ]

	
	
	- рустовка 1-го этажа здания;
	[image: ]

	
	
	- балконы с балюстрадой на кронштейнах;
	[image: ]

	
	
	- арочные оконные проемы в профилированных наличниках;
- филенки под угловыми арочными оконными проемами;
	[image: ]

	
	
	- профилированные тяги;
- ризалит со сквозным арочным проездом (по центру фасада), в числе которого: рустовка до уровня 2-го этажа здания; межоконные рустованные лопатки с капителями, поддерживающие массивный карниз; круглые филенки под оконными проемами; порталы входов в здание;
	[image: ]

	
	
	- многопрофильный архивольт сквозного арочного проезда;
- внутренняя часть арочного сквозного проезда с пилястрами, нишами и профилированными тягами;
	[image: ]

	
	
	- арочные оконные проемы 1-го этажа здания с рустованными архивольтами
	[image: ]

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада
(на период сер. XX в.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 5 световых осей, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные оконные проемы в профилированных наличниках с нишами и профилированными тягами;
- профилированные тяги под прямоугольными оконными проемами 2-го этажа здания;
- балконы с балюстрадами и четырехгранными колоннами;
- рустовка 1-го этажа здания;
- фигурные кронштейны балконов 2-го этажа здания; сплошное ограждение балконов с филенками и розетками;
- многопрофильный венчающий карниз с кронштейнами
	[image: ]
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного (дворового) фасада
(на период сер. XX в.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 16 световых осей, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- прямоугольные оконные проемы;
- многопрофильный венчающий карниз;
- балюстрада ризалита
	[image: ]
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	8.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (дворового) фасада
(на период сер. XX в.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 23 световые оси, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- руст 1-го этажа здания;
- подоконные полочки;
- профилированная межэтажная тяга;
- плоские наличники оконных проемов;
- плоские рамки ризалитов;
- балконы;
- многопрофильный венчающий карниз;
- многопрофильный карниз аттиков
	[image: ]
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	9.
	Форма, размер и характер заполнения оконных и дверных проемов
	прямоугольные и арочные оконные проемы, их размер и характер заполнения;

прямоугольные дверные проемы, их размер и характер заполнения
	

	10.
	Материалы и характер обработки фасадов
	материал капитальных стен - кирпич
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