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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 03.04.2025 N 63-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Кубанская, 4"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 апреля 2025 г. N 63-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. КУБАНСКАЯ, 4

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Кубанская, 4.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 03 апреля 2025 г. N 63-од

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. КУБАНСКАЯ, 4 <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Кубанская, 4, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в Центральном районе г. Волгограда, формирует историческую линию застройки ул. Кубанской
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	прямоугольное в плане 2-этажное здание
	[image: ]

	3.
	Форма крыши
	форма крыши - вальмовая, четырехскатная со слуховыми оконными проемами и вентиляционными шахтами со ступенчатыми оголовками
	

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- боковой ризалит;
- выступающий цоколь с профилированным завершением;
- размер, форма и местоположение оконных проемов;
- замковые элементы оконных проемов 1, 2-го этажей здания;
- подоконный карниз 1-го этажа здания;
- рустованные лопатки 1-го этажа здания;
- межэтажный ступенчатый карниз с поясом "язычков";
- подоконный ступенчатый карниз 2-го этажа здания;
- подоконные фартуки с уступами 2-го этажа здания;
- лопатки со ступенчатыми фартуками 2-го этажа здания;
- углубленные вертикальные и горизонтальные филенки, сложные зубчатые пояски в простенках оконных проемов 2-го этажа здания;
- фриз с многоступенчатым зубчатым карнизным поясом в нижней части, раскрепованный поясами - поребриками над оконными проемами 2-го этажа здания;
- сложный многорядный ступенчатый раскрепованный венчающий карниз;
- аттик ризалита; лопатки с фигурными фартуками, горизонтальные ниши и профилированный венчающий карниз
	[image: ]
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- выступающий цоколь с профилированным завершением;
- размер, форма и местоположение оконных и дверного проемов;
- подоконный карниз 1-го этажа здания;
- рустованные лопатки 1-го этажа здания;
- замковые элементы оконных проемов 1, 2-го этажей здания;
- межэтажный ступенчатый карниз с поясом "язычков";
- подоконные полочки 2-го этажа здания;
- лопатки со ступенчатым поясом и фартуками с боковыми свесами 2-го этажа здания;
- фриз с многоступенчатым зубчатым карнизным поясом в нижней части, раскрепованный поясами - поребриками над оконными проемами 2-го этажа здания;
- сложный многорядный ступенчатый раскрепованный венчающий карниз;
- боковой ризалит;
- горизонтальный руст бокового ризалита на высоту 1-го этажа здания;
- щипец ризалита; венчающий элемент щипца стилизованный под машикуль с лучковой перемычкой;
- наклонный однорядный кладочный пояс фриза ризалита;
- сложный многорядный ступенчатый раскрепованный венчающий карниз ризалита
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного и северо-западного фасадов
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- выступающий цоколь с профилированным завершением;
- размер, форма и местоположение проемов (в том числе заложенных);
- замковые элементы оконных проемов 1, 2-го этажей здания;
- подоконный карниз 1-го этажа здания;
- рустованные лопатки 1-го этажа здания;
- межэтажный ступенчатый карниз с поясом "язычков";
- лопатки со ступенчатыми поясами и фартуками с боковыми свесами 2-го этажа здания;
- углубленные филенки 2-го этажа здания;
- фриз с многоступенчатым зубчатым карнизным поясом в нижней части, раскрепованный поясами - поребриками над оконными проемами 2-го этажа здания;
- сложный многорядный ступенчатый раскрепованный венчающий карниз
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юго-восточный фасад здания
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северо-западный фасад здания

	7.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен
	

	8.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	металлическое кованое ограждение лестницы подъезда с деревянными перилами
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	9.
	Конструктивная схема здания
	здание с продольными и поперечными несущими стенами
	

	10.
	Конструктивные элементы здания
	фундаменты;

несущие стены;

лучковые и клинчатые перемычки оконных проемов;

своды Монье
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своды Монье подвального перекрытия
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своды Монье чердачного перекрытия
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