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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 03.09.2025 N 364-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Мельница Пфляумера", расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, рядом с райцентром г. Николаевск и паромной переправой через р. Волгу"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 сентября 2025 г. N 364-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕЛЬНИЦА ПФЛЯУМЕРА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН, РЯДОМ
С РАЙЦЕНТРОМ Г. НИКОЛАЕВСК И ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВОЙ ЧЕРЕЗ
Р. ВОЛГУ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Мельница Пфляумера", расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, рядом с райцентром г. Николаевск и паромной переправой через р. Волгу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 03 сентября 2025 г. N 364-од

[bookmark: P32]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "МЕЛЬНИЦА ПФЛЯУМЕРА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН, РЯДОМ
С РАЙЦЕНТРОМ Г. НИКОЛАЕВСК И ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВОЙ ЧЕРЕЗ
Р. ВОЛГУ

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Мельница Пфляумера", расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, рядом с райцентром г. Николаевск и паромной переправой через р. Волгу, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено на левом берегу р. Волга в стороне от г. Николаевск
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция объекта
	сложное в плане 4-этажное здание
	[image: ]

[image: ]

	3.
	Крыша
	форма крыши - двускатная
	[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-западного и северо-восточного фасадов (на период нач. XIX в.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов в 2 световые оси (чердак в 1 световую ось), его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
	[image: ]

юго-западный фасад здания

[image: ]

северо-восточный фасад здания

	
	
	- резные деревянные наличники с сандриками, имеющими скаты от центра; материал заполнений оконных проемов (дерево); характер расстекловки оконных проемов;
	[image: ]

	
	
	- бревенчатые лопатки;
	[image: ]

	
	
	- резные деревянные наличники оконных проемов чердака; материал заполнения оконных проемов (дерево); характер расстекловки оконных проемов;
	[image: ]

	
	
	- венчающий карниз
	[image: ]

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление юго-восточного и северо-западного фасадов (на период нач. XIX в.)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов в 8 световых осей, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
	[image: ]

северо-западный фасад здания

[image: ]

юго-западный фасад здания

	
	
	- резные деревянные наличники с сандриками, имеющими скаты от центра; материал заполнений оконных проемов (дерево); характер расстекловки оконных проемов;
	[image: ]

	
	
	- бревенчатые лопатки;
	[image: ]

	
	
	- слуховые оконные проемы под двускатной кровлей;
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	- венчающий карниз;
	[image: ]

	
	
	- деревянные тамбуры входов в здание под двускатной кровлей (на северо-западном фасаде); прямоугольные оконные проемы в простых плоских наличниках; материал заполнений оконных проемов (дерево);
характер расстекловки оконных проемов; венчающий карниз
	[image: ]

[image: ]

[image: ]

	6.
	Форма, размер и характер заполнения оконных и дверных проемов
	лучковые заполнения оконных проемов, их размер и характер заполнения;
	[image: ]

	
	
	прямоугольные заполнения дверных проемов
	[image: ]

	7.
	Материалы и характер обработки фасадов
	бревенчатые капитальные стены, сложенные "в обло"
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