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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 30.05.2025 N 163-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Богоявления", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Даниловский район, станица Островская"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 мая 2025 г. N 163-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА ОСТРОВСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Богоявления", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Даниловский район, станица Островская.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 30 мая 2025 г. N 163-од

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН,
СТАНИЦА ОСТРОВСКАЯ <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Богоявления", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Даниловский район, станица Островская, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в северо-западной части станицы Островская, является градостроительной и высотной доминантой в окружающей застройке
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	2.
	Объемно-пространственная композиция
	объем храма - крестово-купольный, пятиглавый, четырехстолпный, трехапсидный;

квадратный в плане объем храма с центральным полукруглым объемом апсиды на всю высоту объема храма, к которому по бокам примыкают небольшие заниженные пятигранные объемы апсид;

объемы притворов, расположенные с северной и южной сторон;

объем трапезной, расположенный с запада и равный высоте объема храма, расширенный притворами с севера, юга и запада;

объем трехъярусной колокольни, нижний ярус которой встроен в объем трапезной
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	3.
	Форма и материал крыши
	форма крыши объема храма - сложная, скатная;

форма куполов объема храма - восьмигранные, луковичные;

форма крыши объема центральной апсиды - двускатная полуконическим завершением;
форма крыши объемов боковых апсид - граненая;

форма крыши объема трапезной - двускатная;

форма крыши объема колокольни - восьмигранный шатер с граненой главкой на ножке на широком основании с профилированным карнизом;

материал - оцинкованная сталь
(на куполах с ромбовидным рисунком)
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крыша объема храма
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крыша объема колокольни
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крыша объема апсиды

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объемов храма и трапезной
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь с двойным уступом;
- карнизный пояс по низу оконных проемов;
- профилированный, многоуровневый венчающий карниз с поясом крупных зубцов;
- пояс ширинок фриза;
- валик по низу фриза;

декоративное убранство наличников арочных оконных проемов, в числе которых:
- многоступенчатый карниз с крупными зубцами и ступенчатым поясом;
- трехчастная композиция кокошника: два полукруглых портальных элемента с килевидными завершениями и центральное остроугольное завершение;
- боковые наборные трехчетвертные колонки с кубоватыми капителями и базами, прямоугольной верхней частью с уступом и заглубленными филенками;
- уступчатые свесы ниже уровня подоконного карнизного пояса;

декоративное убранство наличников арочных дверных проемов объемов притворов, в числе которых:
- архивольт с узким верхним кантом на прямых импостах с замковым камнем;
- трехчетвертные колонки с кубоватыми капителями и базами;
- углубленная филенка с композицией "круг в квадрате" над дверными проемами;

декоративное убранство угловых лопаток, в числе которых:
- многоступенчатый карниз в средней части, над которым расположен полукруглый портальный элемент со стрельчатым завершением;
- углубленные ступенчатые прямоугольные филенки;
- простые пояски;

декоративное убранство постаментов угловых барабанов, в числе которых:
- венчающий карниз;
- полукруглые портальные кокошники со стрельчатым завершением по три на наружных гранях;

декоративное убранство восьмигранных угловых барабанов,
в числе которых:
- ступенчатый венчающий карниз;
- прямоугольные горизонтальные филенки фриза с поребриком на каждой грани;
- ступенчатый пояс по низу фриза;
- арочные ниши;
- архивольты с узким верхним кантом на прямых импостах;
- полуколонки с валиками в средней части ребер оконных проемов;

декоративное убранство восьмигранного центрального барабана, в числе которого:
- арочные оконные проемы;
- рустованные архивольты с узким верхним кантом и килевидным завершением;
- профилированный карниз импостов арочных проемов с фризом;
- карнизный пояс по низу фриза;
- трехчетвертные колонки с валиками в средней части ребер оконных проемов;
- профилированные консольные "бочонки" на каждом ребре барабана в верхней части;
- венчающий карниз (многопрофильный с поясом ступенчатых консолек);
- фриз, декорированный углубленными вертикальными филенками и нижним карнизным поясом;
- подоконный широкий пояс, раскрепованный на ширину проемов;
- промежуточный профилированный карниз;
- пояс ширинок;
- уступ у основания барабана;

декоративное убранство портала западного входа,
в числе которого:
- прямоугольный проем;
- рустованный архивольт с замковым камнем и узким кантом;
- декоративное заполнение по типу "венецианского окна";
- прямые импосты;
- небольшие колонки с кубоватыми капителями и базами в нишах
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южный фасад

[image: ]

северный фасад
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фрагмент северного фасада объема храма
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фрагмент южного фасада объема трапезной
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западный фасад объема трапезной
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фрагмент южного фасада
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фрагмент северного фасада
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фрагмент южного фасада
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фрагмент восточного фасада

	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объемов апсид
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь с уступом;
- карнизный пояс по низу оконных проемов;

декоративное убранство объема центральной апсиды,
в числе которой:
- профилированный, многоуровневый венчающий карниз с поясом крупных зубцов;
- пояс ширинок фриза;
- валик по низу фриза;
- подоконный карнизный пояс;
- многоступенчатый карниз с крупными зубцами и ступенчатым поясом;
- трехчастная композиция кокошника: два полукруглых портальных элемента с килевидными завершениями и центральное остроугольное завершение;
- боковые наборные трехчетвертные колонки с кубоватыми капителями и базами, прямоугольной верхней частью с уступом и заглубленными филенками;
- уступчатые свесы ниже уровня подоконного карнизного пояса;

декоративное убранство объемов боковых апсид, в числе которых:
- профилированный венчающий карниз;
- подоконный карнизный пояс;
- простой промежуточный карнизный пояс;

декоративное убранство наличников прямоугольных оконных проемов, в числе которых:
- многоступенчатый карниз с гладким фризом;
- лопатки, раскрепованные валиками
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восточный фасад

	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема колокольни
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов нижнего яруса "четверика" объема колокольни,
их декоративное убранство, включающее венчающий карниз;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов второго яруса "восьмерика" объема колокольни,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- ступенчатый венчающий карниз;
- фриз с горизонтальными филенками с поребриком;
- ступенчатый пояс по низу фриза;
- арочные оконные проемы по сторонам света;
- арочные ниши;
- архивольты с узким верхним кантом на прямых импостах;
- полуколонки с валиками в средней части ребер оконных проемов;
- цоколь яруса с уступом;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов верхнего яруса "восьмерика" объема колокольни,
их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- арочные проемы на каждой грани;
- гладкие архивольты с килевидным завершением и узким верхним кантом;
- профилированные карнизы импостов арочных проемов;
- полуколонки с валиками в средней части ребер проемов;
- многопрофильный венчающий карниз с поясом ступенчатых консолек;
- прямоугольные горизонтальные филенки фриза с поребриком на каждой грани яруса;
- ступенчатый пояс по низу фриза;
- треугольные кокошники над каждой гранью над венчающим карнизом;
- подоконный поясок;
- подоконные ниши;
- уступ у основания яруса;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения западного фасада (объема притвора),
его декоративное убранство, включающее следующие элементы -
портал западного входа, в числе которого:
- прямоугольный проем;
- рустованный архивольт с замковым камнем и узким кантом;
- декоративное заполнение по типу "венецианского окна";
- прямые импосты;
- небольшие колонки с кубоватыми капителями и базами в нишах
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вид с северо-западной стороны
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вид с юго-восточной стороны

	7.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей окраской
	

	8.
	Конструктивные элементы здания
	фундаменты;
несущие стены;
полусферический
центральный свод;
подпружные арки с парусами;
цилиндрические своды с распалубками боковых нефов и трансептов;
цилиндрический свод с
распалубками трапезной;
крестовый свод нижнего яруса колокольни;
арочные ниши оконных и дверных проемов с внутренней стороны;
конха апсиды;
граненые своды боковых апсид
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крестовый свод нижнего яруса колокольни
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своды южного нефа
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подпружные арки с парусами

	9.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	расположение оконных проемов в арочных нишах;

профилированные карнизные тяги крещатых столбов;

профилированные карнизные тяги импостов арок;

обрамление арочных проемов;

рамочные профилированные филенки столбов;

медальоны по центру подпружных арок;

декоративное оформление окна придела
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главный свод храма
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декоративное оформление окна придела
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росписи парусов
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росписи свода трапезной
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