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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 августа 2023 г. N 354

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОКЗАЛ И СТАНЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, Ж.Д. СТАНЦИЯ САРЕПТА,
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ "САРЕПТА"

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Вокзал и станционные сооружения", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ж.д. станция Сарепта, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки поселка железнодорожной станции "Сарепта".
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 04 августа 2023 г. N 354

[bookmark: P34]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ВОКЗАЛ И СТАНЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, Ж.Д. СТАНЦИЯ САРЕПТА, ВХОДЯЩЕГО
В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АНСАМБЛЬ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
"САРЕПТА" <1>

--------------------------------
<1> Адрес объекта культурного наследия указан в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Фактическое местоположение объекта культурного наследия: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Арсеньева, 15.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Вокзал и станционные сооружения", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ж.д. станция Сарепта, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки поселка железнодорожной станции "Сарепта" (далее - объект), являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание железнодорожного вокзала и станционные постройки, формирующие фронт строчной застройки железнодорожной станции "Сарепта" вдоль железной дороги, локальная высотная доминанта здание железнодорожного вокзала
	[image: base_23732_267670_32768]

Экспликация зданий, участвующих в формировании объекта:
1 - здание железнодорожного вокзала;
2 - здание багажного отделения;
3 - служебное здание;
4 - здание магазина;
5 - ограждение платформы

	2.
	Объемно-пространственная композиция зданий
	разновеликие, отдельно стоящие сооружения, расположенные вдоль железнодорожной платформы:
здание железнодорожного вокзала (1) - одноэтажный прямоугольный в плане, трехчастный объем, акцентированный высокими центральными ризалитами с щипцами (на северо-восточном и юго-западном (продольных) фасадах) и более низкими фланговыми объемами;
одноэтажные прямоугольные в плане сооружения багажного отделения (2), служебного здания (3), магазина (4);
ограждение платформы, расположенное с северо-западной и юго-восточной стороны от здания железнодорожного вокзала
	

	3.
	Крыша
	форма крыши здания железнодорожного вокзала - сложная, многоуровневая со слуховыми оконными проемами по основным скатам крыши;
форма крыши здания багажного отделения - двускатная; деревянные стропильные конструкции крыши; кронштейны карнизных свесов; подшивка карнизных свесов деревянными рейками;
форма крыши служебного здания - двускатная; деревянные стропильные конструкции крыши; кронштейны карнизных свесов; кобылки; подшивка карнизных свесов деревянными рейками
	[image: base_23732_267670_32769]
форма крыши здания железнодорожного вокзала

[image: base_23732_267670_32770]
форма крыши здания багажного отделения

[image: base_23732_267670_32771]
форма крыши служебного здания

	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания железнодорожного вокзала
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- выступающий цоколь с усеченным верхом;
- оконные проемы с лучковым завершением; полуналичники с замковым камнем и уступчатыми свесами; прямые подоконные полочки с урезанным верхом;
- ступенчатый венчающий карниз (на левом и правом крыле);
- профилированный венчающий карниз с поясом сухариков (в средней части левого и правого крыла юго-западного фасада);
- центральный ризалит (на северо-восточном фасаде); щипец с прямоугольным навершием; венчающий многопрофильный ступенчатый карниз щипца; аркатурный пояс; фланговые пилоны; выступающие пирамидальные филенки пилонов; венчающий профилированный карниз пилонов; двойные ступенчатые висящие лопатки пилонов; нижние лопатки пилонов с боковыми уступами и треугольным завершением, декорированные гладким медальоном; стрельчатый проем со стрельчатым полуналичником с замковым камнем и ступенчатыми свесами; узкие ниши со стрельчатым завершением и усеченным карнизным выступом;
- центральный ризалит (на юго-западном фасаде); щипец с прямоугольным навершием; венчающий профилированный ступенчатый карниз щипца; рамочное обрамление щипца с аркатурным поясом и угловыми ступенчатыми элементами; круглая ниша с широким арочным обрамлением с замковым камнем, боковыми прямыми полочками и фигурным нижним завершением; пилястры с профилированными капителями; фланговые пилоны; выступающие пирамидальные филенки пилонов; венчающий профилированный карниз пилонов; двойные ступенчатые висящие лопатки пилонов; нижние лопатки с боковыми уступами и треугольным завершением, декорированные гладким медальоном;
- ризалиты (на юго-восточном и северо-западном фасадах); щипец с прямоугольным навершием; зубчатый выступ по низу карниза; ступенчатые висящие лопатки по флангам; узкие ниши с арочным завершением и усеченным карнизным выступом на лопатках
	[image: base_23732_267670_32772][image: base_23732_267670_32773]
северо-восточный фасад здания

[image: base_23732_267670_32774][image: base_23732_267670_32775]
юго-западный фасад здания

[image: base_23732_267670_32776][image: base_23732_267670_32777]
северо-западный фасад здания

[image: base_23732_267670_32778]
юго-восточный фасад здания

	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания багажного отделения
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- выступающий прямой цоколь;
- прямоугольные угловые лопатки;
- зашивка фронтонов деревянными рейками;
- горизонтальные оконные проемы; деревянное заполнение оконных проемов с мелкоячеистой (на северо-западном и юго-восточном фасадах)
	[image: base_23732_267670_32779]
юго-западный фасад здания

[image: base_23732_267670_32780]
северо-восточный фасад здания

[image: base_23732_267670_32781]
северо-западный фасад здания

[image: base_23732_267670_32782]
юго-восточный фасад здания

	6.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов служебного здания
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- форма и расположение проемов с клинчатым завершением; полуналичники с замковым камнем и уступчатыми свесами;
- подоконные полочки с урезанным верхом;
- прямоугольные угловые лопатки;
- венчающий ступенчатый карниз;
- карнизная тяга с уступом (на северо-западном и юго-восточном фасадах)
	[image: base_23732_267670_32783]
юго-западный фасад здания
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северо-восточный фасад здания

[image: base_23732_267670_32785]
северо-западный фасад здания

[image: base_23732_267670_32786]
юго-восточный фасад здания

	7.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление ограждения платформы
	квадратные в плане столбы на сплошном прямом цоколе;
двухрядные уступчатые карнизы столбов;
пирамидальные навершия столбов
	[image: base_23732_267670_32787]
ограждение платформы (между зданиями магазина и багажного отделения)

[image: base_23732_267670_32788]
ограждение платформы (между зданием вокзала и служебным зданием)

	8.
	Конструктивные элементы зданий
	здание железнодорожного вокзала:
- фундамент;
- несущие стены из керамического кирпича;
- стрельчатая перемычка главного входа в здание (на северо-восточном фасаде);
- лучковые перемычки оконных и дверных проемов;
здание багажного отделения:
- фундамент;
- деревянный каркас стен, обшитый досками;
служебное здание:
- фундамент;
- несущие стены из керамического кирпича;
- клинчатые перемычки оконных и дверных проемов
	

	9.
	Материалы и характер обработки фасадов
	здание железнодорожного вокзала - кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской;
служебное здание - кирпичная кладка стен с последующей окраской;
ограждение платформы - кирпичная кладка столбов и цоколя с последующей штукатуркой и окраской
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