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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 сентября 2023 г. N 427

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПР-КТ ВОЛЖСКИЙ, Д. 2

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Волжский, д. 2.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 04 сентября 2023 г. N 427

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН, ПР-КТ ВОЛЖСКИЙ, Д. 2

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Волжский, д. 2, являются:


	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в северной части г. Волгограда (в Краснооктябрьском районе)
	

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	прямоугольное в плане здание переменной этажности в 24 световых оси;

4-этажный центральный объем здания в 16 световых осей;
ризалиты небольшого выноса в 2 световые оси (на юго-восточном (дворовом) фасаде);
граненые эркеры на высоту 2-х этажей здания и полукруглые эркеры на высоту 3-х этажей здания (на северо-западном (главном) фасаде);

3-этажные боковые объемы здания;
прямоугольная веранда (на северо-восточном (торцевом) фасаде);

количество, форма и расположение оконных и дверных проемов (в том числе заложенных)
	

	3.
	Крыша
	форма крыши - многоскатная;

форма крыши 4-этажного объема здания - вальмовая, четырехскатная с двухскатными крышами ризалитов и слуховым оконным проемом (на юго-восточном (дворовом) фасаде);

форма крыши 3-этажных объемов здания - вальмовая с полукруглым слуховым оконным проемом (на юго-западном (торцевом) фасаде и с двухскатной крышей веранды (на северо-восточном (торцевом) фасаде)
	

	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-западного (главного) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 24 световые оси, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- профилированный карниз полукруглых эркеров;
- фриз с зубчиками и ступенчатый венчающий карниз 4-этажного объема здания;
- неширокий ступенчатый карниз граненых эркеров;
- полукруглые эркеры в 3 оконных оси (6, 19-я световые оси); прямоугольные нишки с полуциркульным завершением и оконными проемами 2-го этажа здания;
- граненые эркеры в 3 оконных оси на высоту 2, 3-го этажей здания (10, 15-я световые оси); металлическое ограждение простого рисунка 4-го этажа здания; козырек эркера; прямоугольные лежачие нишки под оконными проемами 2-го этажа здания; квадратные нишки под оконными проемами 3-го этажа здания; накладные профилированные доски на фасаде и массивные кронштейны эркеров;
- пояс 1, 2-го этажей здания;
- прямоугольные оконные проемы с узким рамочным обрамлением;
широкие прямоугольные оконные проемы с лучковым завершением и клинчатыми рустованными перемычками 1-го этажа здания (9, 11, 14, 16-я световые оси);
- прямоугольные дверные проемы (5, 12, 13-я световые оси);
прямоугольные проемы;
узкое рамочное обрамление проема, выполненного под двухстворчатое заполнение (5-я световая ось); порталы дверных проемов - ступенчатые наличники с гладкой капителью в верхней части и ступенчатым карнизом (12, 13-я световые оси);
- балконы 2, 3-го этажей 3-этажных объемов здания (3, 22-я световые оси); балконные плиты небольшого выноса; металлическое ограждение балконов простого рисунка;
- широкая тяга, отделяющая цоколь от стены фасада
	









	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-восточного (торцевого) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада 3-этажного объема с верандой в 2 световые оси, завершенной треугольным фронтоном, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- пилястры на высоту 2-х этажей здания на углах и в простенках 2, 3-го этажей здания;
- широкий профилированный венчающий карниз фасада;
- узкий профилированный венчающий карниз веранды;
- треугольный фронтон веранды с гладким тимпаном и ступенчатым карнизом; круглый оконный проем - тондо (по центру);
- пояс 1, 2-го этажей здания (в том числе веранды);
- высокие прямоугольные с полуциркульным завершением, выделенные кладкой с полуциркульной перемычкой оконные (на северо-восточном и северо-западном фасадах) и дверной (на юго-восточном фасаде) проемы 1-го этажа веранды;
- широкие прямоугольные оконные проемы 2, 3-го этажей здания; металлическое ограждение подоконного пространства простого рисунка с фигурным элементом в центре;
- широкая тяга, отделяющая цоколь от стены фасада
	













	6.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (дворового) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 24 световых осей, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- пояс 1, 2-го этажей здания;
- прямоугольные ризалиты в 2 световые оси (6, 7 и 18, 19-я световые оси), завершенные треугольными фронтонами; прямоугольные ниши с полуциркульным завершением, выделяющие световые оси 1-го этажа здания; оконные проемы в нишах; фигурные балясины в подоконном пространстве; лоджии 2 - 4-го этажей здания;
металлическое ограждение лоджий простого рисунка с фигурным элементом в центре; пилястры на высоту 2-х этажей здания на углах и в простенках 2, 3-го этажей здания;
лопатки с высокими филенками на углах и в простенках 4-го этажа здания; треугольные фронтоны ризалитов с гладкими тимпанами и ступенчатым карнизом с зубчиками; круглые оконные проемы - тондо (по центру);
- венчающий карниз с сухариками;
- фриз с зубчиками и венчающий ступенчатый карниз;
- прямоугольные оконные проемы;
- небольшие прямоугольные проемы с полуциркульным завершением лестничных клеток (5, 10, 15, 20-я световые оси);
- небольшие полуциркульные проемы аттиков 4-го этажа здания (по осям лестничных клеток);
- узкое рамочное обрамление оконных проемов;
- прямоугольные дверные проемы подъездов (5, 10, 15, 20-я световые оси);
- прямоугольные дверные проемы хозяйственных выходов (9, 16-я световые оси);
- порталы дверных проемов подъездов; ступенчатые наличники с гладкой капителью в верхней части и ступенчатым карнизом; двускатные металлические козырьки на простых кронштейнах;
- крыльца со ступенями хозяйственных выходов;
- балконы (3, 9, 11, 14, 16, 22-я световые оси); балконные плиты небольшого выноса; металлическое ограждение балконов простого рисунка;
- широкая тяга, отделяющая цоколь от стены фасада
	



























	7.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного (торцевого) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада 3-этажного объема в 2 световых оси, глухого (без проемов и декоративных элементов) 4-этажного объема, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- пояс 1, 2-го этажей здания;
- венчающий профилированный карниз;
- терраса на высоком цоколе с небольшим крыльцом и ступенями; бетонное ограждение террасы из фигурных балясин;
- прямоугольные дверные проемы (в том числе балконные) с одностворчатым заполнением; узкие рамочные наличники дверных проемов;
- широкая тяга, отделяющая цоколь от стены фасада;
- прямоугольный оконный проем с узким рамочным обрамлением 1-го этажа здания (на южной стороне);
- балконы 2, 3-го этажей здания; балконные плиты небольшого выноса; металлическое ограждение балконов простого рисунка
	













	8.
	Материалы и характер обработки фасадов
	стены и цоколь из керамического кирпича;
лицевая кирпичная кладка стен здания;
гладкая штукатурка цоколя, нижних декоративных элементов граненых эркеров и перемычек оконных проемов 1-го этажа здания северо-западного (главного) фасада
	

	9.
	Конструктивные элементы здания
	подлинные строительные материалы (керамический кирпич, стропильная конструкция крыши)
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