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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 04.09.2025 N 373-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Христова", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Жирновский район, с. Бахметьевка"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 сентября 2025 г. N 373-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ЖИРНОВСКИЙ РАЙОН, С. БАХМЕТЬЕВКА

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Христова", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Жирновский район, с. Бахметьевка.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 04 сентября 2025 г. N 373-од

[bookmark: P31]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЖИРНОВСКИЙ РАЙОН, С. БАХМЕТЬЕВКА <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Рождества Христова", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Жирновский район, с. Бахметьевка, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено на въезде в с. Бахметьевка с юго-востока, в начале ул. Зеленой; является самостоятельным объектом, окруженным рядовой малоэтажной застройкой
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	восьмерик на четверике;
к квадратному в плане объему храма примыкает с востока крупный объем полукруглой в плане апсиды, почти равный по ширине объему храма;
массивный восьмерик завершается высоким куполом, увенчанным четвериком с четырехскатной кровлей и крестом
	[image: ]
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	3.
	Форма крыши
	форма крыши - четырехгранный купол с прямолинейными ребрами над тумбой
	[image: ]

	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема храма
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов четверика, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- высокий со стороны апсиды слабовыступающий двухчастный цоколь со ступенчатой бровкой, невысоким оконным проемом и прямоугольными филенками, устроенными по световым осям во 2-м уровне цоколя;
- оконные проемы со сложными перемычками (арочные внутри и клинчатые снаружи);
- рамочные наличники с ушками, выступающими ступенчатыми подоконниками, стилизованными плоскими кронштейнами и подоконными полочками, устроенными над бровкой цоколя;
- кубоватые решетки;
- дверные проемы со сложными перемычками (арочные внутри и клинчатые снаружи);
- рамочные наличники с ушками в верхней части и у основания проемов;
- ступенчатые прямолинейные сандрики всех проемов четверика;
- угловые пилястры с резными капителями;
- фигурный венчающий карниз;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов восьмерика, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- высокая плоская слабовыступающая база по всему периметру восьмерика;
- оконные проемы (на юго-восточном и северо-западном фасадах) со сложными перемычками (арочные внутри и клинчатые снаружи с рассветами);
- рамочные наличники с ушками, выступающим ступенчатым подоконником, фартуками с филенками и подоконными полочками, устроенными заподлицо с основаниями филенок фартуков;
- ступенчатые сандрики;
- угловые четвертные колонны и примыкающие к ним с обеих сторон широкие пилястры;
- фигурный венчающий карниз;

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов шеи, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- угловые четвертные колонны и примыкающие к ним с обеих сторон широкие пилястры;
- фигурный венчающий карниз;
- металлический крест
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов объема апсиды
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- высокий слабовыступающий двухчастный цоколь со ступенчатой бровкой;
- оконные проемы со сложными перемычками (арочные внутри и клинчатые снаружи);
- рамочные наличники с ушками, выступающими ступенчатыми подоконниками, стилизованными плоскими кронштейнами и подоконными полочками, устроенными над бровкой цоколя;
- кубоватые решетки;
- венчающий фигурный карниз
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	6.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кладка стен из керамического кирпича на известковом растворе и на бутовом фундаменте с последующей штукатуркой и побелкой
	[image: ]

	7.
	Конструктивные элементы здания
	фундаменты, капитальные стены, опорные конструкции, сомкнутый восьмигранный свод объема храма и другие конструктивные элементы и материалы
	

	8.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров объема храма
	оконные проемы со сложными перемычками и рассветами;

широкий арочный проем между объемом храма и утраченной трапезной;

трехчастный портал с укрупненным центральным арочным проемом, ведущим к алтарю;

ниши в стене апсиды
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