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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 05.05.2025 N 112-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом техники. ГПТУ-8", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Дзержинского, 2"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 мая 2025 г. N 112-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ТЕХНИКИ. ГПТУ-8", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 2

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом техники. ГПТУ-8", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Дзержинского, 2.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 05 мая 2025 г. N 112-од

[bookmark: P32]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ТЕХНИКИ. ГПТУ-8", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 2 <1>

--------------------------------
<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом техники. ГПТУ-8", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Дзержинского, 2, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено по ул. им. Дзержинского, 2 в Тракторозаводском районе г. Волгограда, на пересечении
ул. им. Дзержинского и пр-кта им. В.И. Ленина
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	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	"Т" - образное в плане 3-этажное здание с подвалом, состоящее из двух перпендикулярно расположенных по отношению друг к другу корпусов (протяженного, стоящего по красной линии
ул. им. Дзержинского и короткого - с отступом от красной линии
пр-кта им. В.И. Ленина)
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	3.
	Форма крыши
	форма крыши - вальмовая,
над спортивным залом - плоская
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	4.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление
юго-западного (главного) фасада корпуса по
пр-кту им. В.И. Ленина
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- бровка в виде валика и профилированный пояс цоколя;
- ризалиты (угловые и средние);
- прямоугольные оконные и дверные
(в том числе балконные) проемы;
- портал входа в здание (треугольный фронтон с полуколоннами);
- балконы с металлическим ограждением ризалитов 3-го этажа здания; фигурные консоли балконных плит; рамочные наличники дверных (балконных) проемов;
- карнизный пояс ризалитов 3-го этажа здания;
- дорические пилястры в простенках оконных проемов;
- гладкий фриз;
- гладкий фриз с лепниной;
- венчающий карниз с сухариками и иониками;
- аттики ризалитов;
- крышные тумбы
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	5.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление
юго-восточного (торцевого) фасада корпуса по
пр-кту им. В.И. Ленина
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- бровка в виде валика и профилированный пояс цоколя;
- прямоугольные оконные проемы;
- подоконные полочки с сухариками 3-го этажа здания;
- палетки с лепными эмблемами Сталинградского тракторного завода под оконными проемами
2, 3-го этажей здания;
- пилястры в простенках оконных проемов; капители пилястр с розетками растительного орнамента, иониками и сухариками;
- ризалит (антаблемент, фронтон с гладким тимпаном, профилированный карниз фронтона с иониками и сухариками);
- венчающий карниз с сухариками и иониками;
- угловые аттики
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	6.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление
северо-восточного
фасада корпуса по
пр-кту им. В.И. Ленина
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- бровка в виде валика и профилированный пояс цоколя;
- прямоугольные
(в том числе крупные) оконные проемы;
- дорические пилястры в простенках оконных проемов;
- гладкий фриз;
- венчающий карниз;
- угловой аттик;
- крышные тумбы
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	7.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление
юго-восточного (главного) фасада по пр-кту им. В.И. Ленина
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- бровка в виде валика и профилированный пояс цоколя;
- ниши на высоту
1 - 3-го этажей здания;
- горизонтальные прямоугольные оконные проемы;
- профилированный венчающий карниз
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	8.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление
северо-восточного (дворового) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- высокий прямоугольный цоколь;
- фигурные консоли балконов 2, 3-го этажей здания;
- прямоугольные и арочный оконные проемы;
- прямоугольные дверные проемы (в том числе заложенные);
- профилированный венчающий карниз
	[image: ]

[image: ]

[image: ]

	9.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление
северо-западного
(дворового) фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- горизонтальные прямоугольные оконные проемы
(в том числе заложенные);
- прямоугольные дверные проемы;
- профилированный венчающий карниз
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	10.
	Композиционное и архитектурно-художественное оформление
северо-западного (торцевого) фасада
(в том числе входной группы)
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- бровка в виде валика и профилированный пояс цоколя;
- прямоугольные дверные проемы входа в здание и 3-го этажа здания; рамочные наличники дверных проемов;
- растительный орнамент в простенке и по периметру дверных проемов входа в здания;
- арочный проем 2-го этажа здания;
- прямоугольные молдинги с арочным завершением по бокам от оконного проема
2-го этажа здания;
- межэтажная тяга с орнаментом;
- декоративные элементы в виде консолей и венчающего элемента с волютами и ракушкой по бокам от дверных проемов входа в здания;
- входная группа в здание (арочный проем с импостами; дорические колонны, полуколонны и пилястры; круглые сквозные проемы 2-го этажа здания; межэтажная тяга; гладкий фриз; венчающий карниз; тумбы ограждения);
- гладкий фриз;
- венчающий карниз с сухариками и иониками;
- угловые аттики;
- крышные тумбы
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	11.
	Материал и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен из керамического и силикатного кирпича с последующей штукатуркой и окраской
(за исключением дворовых фасадов)
	

	12.
	Планировочная структура помещений
	здание коридорного типа (коридор по центру, кабинеты, классы и другие помещения по обоим сторонам коридора);
крупные парадные лестничные клетки
(в том числе
2 четырехмаршевые
и 1 двухмаршевая)
	

	13.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	тяга с иониками над дверными проемами;
порталы 2-створчатых дверных проемов (в том числе портик с лепными декоративными элементами; кронштейны с лепным растительным орнаментом);
пилястры, декорированные иониками и растительными гирляндами;
потолочные балки в коридоре, поддерживаемые кронштейнами;
потолочные карнизы;
потолочные карнизы с лепным декоративным растительным орнаментом и штукатурной тягой с бусинами
	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]






image2.png
- - KOPIyC 3/1aHus
10 yi1. HM. JI3ePKHHCKOr0;

- - KOPIyC 3/1aHus
1o np-kty uMm. B.W. Jlennna




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image1.png
- - 0OBEKT KyIbTYpHOrO HACTeus
perHoHanbHOro  3Hadenus  "Jlom

Texunkn. [TITY-8", pacromoxkennsiii 1o
anpecy (MecToHaxokienue): Bonrorpanackas
oGmacts, r. Bosrorpan, TpakToposaBoackuii
paiioH, yi1. JI3epsKHHCKOTO0, 2




