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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 06.08.2024 N 288-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Исторический центр города Камышина", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Камышин, в части здания "Начальная земская школа", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Камышин, ул. Верхняя, 49"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 августа 2024 г. N 288-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА КАМЫШИНА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАМЫШИН, В ЧАСТИ ЗДАНИЯ "НАЧАЛЬНАЯ ЗЕМСКАЯ
ШКОЛА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ):
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАМЫШИН, УЛ. ВЕРХНЯЯ, 49

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Исторический центр города Камышина", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Камышин, в части здания "Начальная земская школа", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Камышин, ул. Верхняя, 49.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 06 августа 2024 г. N 288-од

[bookmark: P33]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА КАМЫШИНА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАМЫШИН, В ЧАСТИ ЗДАНИЯ "НАЧАЛЬНАЯ ЗЕМСКАЯ
ШКОЛА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ):
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАМЫШИН, УЛ. ВЕРХНЯЯ, 49

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Исторический центр города Камышина", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Камышин, в части здания "Начальная земская школа", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, г. Камышин, ул. Верхняя, 49, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено по ул. Верхняя, 49 в г. Камышине Волгоградской области, на пересечении ул. Верхняя, пер. Школьный, ул. Средняя
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	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	исторический объем 2-этажного прямоугольного в плане здания
	[image: ]

	3.
	Крыша
	форма крыши здания - вальмовая;

слуховой оконный проем с двускатным завершением (на юго-восточном фасаде);
	[image: ]

	
	
	деревянная стропильная система крыши
	[image: ]

	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь, бровка цоколя;
- крыльцо с лестницей входа в здание;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- подоконные полочки
1-го этажа здания;
- прямые наличники с расширением в виде "ушей" в верхней части и дентикулами в нижней части оконных проемов 1-го этажа здания;
- выгнутые лучковые сандрики с замковым камнем оконных проемов 1-го этажа здания;
- межэтажная тяга;
- прямые ступенчатые подоконные полочки
2-го этажа здания;
- прямые наличники с расширением в виде "ушей" в верхней и нижней части оконных проемов 2-го этажа здания;
- выгнутые лучковые сандрики оконных проемов 2-го этажа здания;
- угловые лопатки, раскрепованные межэтажной тягой, с выступающими декоративными элементами на уровне 1-го этажа здания, прямоугольными нишами и тягами - 2-го этажа здания;
- тяги по центру оконных проемов с круглыми выступающими декоративными элементами на наличниках оконных проемов и угловых лопатках на уровне 2-го этажа здания;
- венчающий карниз в виде городчатого пояса;
- фланговые аттики; арочные ниши с арочными сандриками; лопатки с ширинками, тягами и полуциркульными фронтонами; профлированный карниз;
- центральный аттик; тяги, ширинка, карниз;
- мемориальная доска с текстом мемориальной надписи:
"В этой школе
в первые годы
Советской власти
работала учительницей
Татьяна Тихоновна
Торгашева
Казнена белогвардейцами
в августе 1919 года."
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	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь, бровка цоколя;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- клинчатая перемычка заложенного дверного проема 1-го этажа здания;
- подоконные полочки 1-го этажа здания;
- прямые наличники с расширением в виде "ушей" в верхней части и дентикулами в нижней части оконных проемов 1-го этажа здания;
- выгнутые лучковые сандрики с замковым камнем оконных проемов 1-го этажа здания;
- межэтажная тяга;
- прямые ступенчатые подоконные полочки 2-го этажа здания;
- прямые наличники с расширением в виде "ушей" в верхней и нижней части оконных проемов 2-го этажа здания;
- выгнутые лучковые сандрики оконных проемов 2-го этажа здания;
- угловые лопатки, раскрепованные межэтажной тягой, с выступающими декоративными элементами на уровне 1-го этажа здания, прямоугольными нишами и тягами - 2-го этажа здания;
- тяги по центру оконных проемов с круглыми выступающими декоративными элементами на наличниках оконных проемов и угловых лопатках на уровне 2-го этажа здания;
- венчающий карниз в виде городчатого пояса;
- правый фланговый аттик; арочные ниши с арочными сандриками; лопатки с ширинками, тягами и полуциркульными фронтонами; профлированный карниз
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	6.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь, бровка цоколя;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- дверной проем с клинчатой перемычкой 1-го этажа здания;
- подоконная полочка 1-го этажа здания;
- межэтажная тяга;
- прямые ступенчатые подоконные полочки 2-го этажа здания;
- прямые наличники с расширением в виде "ушей" в верхней и нижней части оконных проемов 2-го этажа здания;
- выгнутые лучковые сандрики оконных проемов 2-го этажа здания;
- угловые лопатки, раскрепованные межэтажной тягой,
с выступающими декоративными элементами на уровне
1-го этажа здания, прямоугольными нишами и тягами - 2-го этажа здания;
- тяга по центру оконных проемов 2-го этажа здания с круглыми выступающими декоративными элементами на наличниках оконных проемов и угловых лопатках на уровне 2-го этажа здания;
- венчающий карниз в виде городчатого пояса;
- левый фланговый аттик; арочные ниши с арочными сандриками; лопатки с ширинками, тягами и полуциркульными фронтонами; профлированный карниз
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	7.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, его декоративное убранство, включающее следующие элементы:
- цоколь, бровка цоколя;
- оконные проемы с лучковыми перемычками;
- подоконные полочки 1-го этажа здания;
- прямые наличники с расширением в виде "ушей" в верхней части и дентикулами в нижней части оконных проемов 1-го этажа здания;
- выгнутые лучковые сандрики с замковым камнем оконных проемов 1-го этажа здания;
- межэтажная тяга;
- прямые ступенчатые подоконные полочки 2-го этажа здания;
- прямые наличники с расширением в виде "ушей" в верхней и нижней части оконных проемов 2-го этажа здания;
- выгнутые лучковые сандрики оконных проемов 2-го этажа здания;
- лопатки, раскрепованные межэтажной тягой, с выступающими декоративными элементами на уровне 1-го этажа здания, прямоугольными нишами и тягами - 2-го этажа здания;
- тяги по центру оконных проемов с круглыми выступающими декоративными элементами на наличниках оконных проемов и угловых лопатках на уровне 2-го этажа здания;
- венчающий карниз в виде городчатого пояса;
- фланговые аттики; арочные ниши с арочными сандриками; лопатки с ширинками, тягами и полуциркульными фронтонами; профлированный карниз;
- центральный аттик; тяга; арочные проемы с арочными сандриками и подоконными полочками; лопатки с ширинками и треугольными фронтонами; полуциркульный фронтон центральной части аттика; венчающий карниз
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	8.
	Материалы и характер обработки фасадов
	цоколь с нижней частью из бутового камня и верхней частью из керамического кирпича;

кладка стен из керамического кирпича
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	9.
	Конструктивные элементы объекта
	фундаменты;
несущие стены
	

	10.
	Архитектурно-художественное оформление интерьеров
	потолочные галтели;

междуэтажная тяга в пространстве лестничной клетки
	[image: ]

[image: ]






image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image1.png
A N\
yf‘~§%

4

£ X\

- - HcTOpHYecKHii 00BeM ofBekTa
KYJIbTYPHOTO Haceaus

pernonanboro  suavenus  "Mctopuseckuit
1entp roposia Kamsimmia", pacriosnoskennoro
o arpecy (MecTonaxoseHHE):
Bosrorpanckas  obnacts, . Kambimmm,
B uactn 3anns "Hauanbhas semekan mkona",
pacnonoxenHoro o anpecy
(MeCTOHAaXOKACHHE): Bosrorpackas
o6macth, r. Kaweimn, yi. Bepxuss, 49;

- O0BEeMBI TO3HHX MAJIOLUCHHBIX
npucTpoeK




image2.jpeg




