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Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 06.09.2021 N 519 "Об утверждении предметов охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград"

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 сентября 2021 г. N 519

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ОХРАНЫ РЯДА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения:
1.1. "Комплекс застройки ул. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Ленина, 1 - 21, согласно приложению 1;
1.2. "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 11, согласно приложению 2;
1.3. "Жилой дом с лавкой (Комитет по делам молодежи, фирма "Эльта")", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 13а, согласно приложению 3;
1.4. "Жилой дом (Облздравотдел)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 15, согласно приложению 4;
1.5. "Жилой дом", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, 25, согласно приложению 5.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Приложение 1
к приказу
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 06.09.2021 N 519

[bookmark: P34]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ УЛ. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН, УЛ. ЛЕНИНА, 1 - 21

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки ул. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Ленина, 1 - 21 (далее - ансамбль), являются:
местоположение и градостроительные характеристики ансамбля;
объемно-пространственное решение объектов культурного наследия, участвующих в формировании ансамбля;
материал и характер обработки фасадов объектов культурного наследия, участвующих в формировании ансамбля;
форма и габариты крыш объектов культурного наследия, участвующих в формировании ансамбля.





Приложение 2
к приказу
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 06.09.2021 N 519

[bookmark: P56]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 11

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 11, являются:


	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в границах квартала, ограниченного ул. им. В.И. Ленина, Мира, Краснознаменская, им. Пушкина;
участвует в формировании застройки ул. им. В.И. Ленина, Пушкина
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	Г-образное в плане 4-этажное здание
	

	3.
	Крыша
	форма крыши - двускатная, с разным углом скатов
	[image: ]

	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление лицевых фасадов
	лицевой фасад здания по ул. им. В.И. Ленина:
- цоколь с бровкой в виде валика и с оконными проемами (заложены);
- руст 1-го этажа здания;
- карнизная бровка между 1 и 2-м этажами здания;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- лоджии с металлическим ограждением и квадратными столбами с декоративным оформлением (вертикальные рамки с кольцом в центре) 2 - 4-го этажей левого фланга здания;
- карнизы по периметру нижней части лоджий;
- карнизы верхней части столбов лоджий 4-го этажа здания;
- парные балконы с металлическим ограждением, колоннами коринфского ордера и межэтажными карнизами по периметру балконной плиты 2, 3-го этажей здания;
- консоли парных балконов 2-го этажа здания;
- парные балконы с металлическим ограждением и угловыми столбиками 4-го этажа здания;
- балконы с металлическим ограждением и угловыми столбиками 2 - 4-го этажей правого фланга здания;
- рамочное обрамление дверных проемов входов в подъезды с горизонтальной филенкой и прямым сандриком;
- рамочное обрамление оконных проемов лестничных клеток с наружным подоконником и треугольным фронтоном;
- тяга над оконными проемами 4-го этажа здания;
- венчающий карниз с сухариками, консолями и квадратными кессонами с лепным цветком
	[image: ]

	
	
	лицевой фасад здания по ул. им. Пушкина:
- цоколь с бровкой в виде валика;
- руст 1-го этажа здания;
- карнизная бровка между 1 и 2-м этажами здания;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- рамочное обрамление оконных проемов с наружным подоконником 2 - 4-го этажей здания;
- лоджии с металлическим ограждением и квадратными столбами с декоративным оформлением (вертикальные рамки с кольцом в центре) 2 - 4-го этажей правого фланга здания;
- карнизы по периметру нижней части лоджий;
- карнизы верхней части столбов лоджий 4-го этажа здания;
- балконы с металлическим ограждением, колоннами коринфского ордера на передней части лоджий 2, 3-го этажей здания;
- консоли балконов 2-го этажа здания;
- балкон с металлическим ограждением и угловыми столбиками на передней части лоджии 4-го этажа здания;
- карнизы по периметру балконных плит балконов на передней части лоджий;
- пилястры и колонны коринфского ордера внутри лоджий;
- балконы с металлическим ограждением, колоннами и пилястрами коринфского ордера 2, 3-го этажей здания;
- балконы с металлическим ограждением и угловыми столбиками 4-го этажа здания;
- карнизы по периметру балконных плит 3 - 4-го этажей здания;
- тяга верхней части балконной двери 2-го этажа, профилированная полочка на консолях над балконной дверью 3-го этажа, рамочный наличник с треугольным фронтоном над балконной дверью 4-го этажа здания;
- балкон с металлическим ограждением и угловыми столбиками 2-го этажа левого фланга здания;
- рамочное обрамление балконной двери с наружной полочкой в верхней части;
- рамочное обрамление дверных проемов с горизонтальной филенкой 1-го этажа здания;
- тяга над оконными проемами 4-го этажа здания;
- венчающий карниз с сухариками, консолями и квадратными кессонами с лепным цветком;
- ограда из столбов и металлической решетки
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	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление торцевого фасада
	цоколь с бровкой в виде валика;
руст 1-го этажа здания;
рустованные колонны и пилястры с карнизом в верхней части и лучковыми перемычками 1-го этажа здания;
карнизная бровка между 1 и 2-м этажами здания;
балконы с металлическим ограждением, квадратными колоннами и пилястрами коринфского ордера 2, 3-го этажей здания;
балкон с глухим ограждением и столбиками 4-го этажа здания;
тяга над оконными проемами 4-го этажа здания;
венчающий карниз с сухариками, консолями и квадратными кессонами с лепным цветком
	[image: ]

	6.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление дворовых фасадов
	цоколь в виде ступеньки;
прямоугольные оконные и дверные проемы;
балконы с металлическим ограждением;
венчающий карниз
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	7.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской
	







Приложение 3
к приказу
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 06.09.2021 N 519

[bookmark: P160]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ С ЛАВКОЙ (КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИРМА "ЭЛЬТА")", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 13А

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом с лавкой (Комитет по делам молодежи, фирма "Эльта")", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 13а, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в границах квартала, ограниченного ул. им. В.И. Ленина, Мира, Краснознаменская, им. Пушкина;
участвует в формировании застройки ул. им. В.И. Ленина
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	прямоугольное в плане здание переменной этажности (1 - 2 этажа)
	

	3.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление лицевого фасада по ул. им. В.И. Ленина
	цоколь ступенькой;
прямоугольные оконные проемы 1-го этажа здания;
арочный оконный проем 2-го этажа здания (заложен);
рустованные лопатки 1-го этажа и центральной части фасада 2-го этажа здания;
лопатки с прямоугольными филенками на правом и левом фланге 2-го этажа здания;
зубчатый фриз над оконными проемами 1-го этажа здания;
межэтажный карниз над оконными проемами 1-го этажа здания;
фриз с квадратными прорезями над межэтажным карнизом;
венчающий карниз с зубцами и консольками (полукруглой формы над заложенным арочным оконным проемом 2-го этажа здания);
прямоугольный аттик по центру фасада
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	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление торцевого фасада
	цоколь ступенькой;
оконные и дверные проемы (в том числе заложенные) с лучковыми перемычками и лучковыми бровками над ними;
лопатки по фасаду здания;
венчающий карниз с зубцами и консольками
	[image: ]
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	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление дворового фасада
	цоколь в плоскости стены;
лопатка на левом фланге здания;
выпуски кирпичной стены на правом фланге здания;
карниз с сухариками
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	6.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен
	







Приложение 4
к приказу
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 06.09.2021 N 519

[bookmark: P226]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЛЗДРАВОТДЕЛ)", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН, УЛ. ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 15

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом (Облздравотдел)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. им. В.И. Ленина, 15, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в границах квартала, ограниченного ул. им. В.И. Ленина, Мира, Краснознаменская, им. Пушкина;
участвует в формировании застройки ул. им. В.И. Ленина
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	квадратное в плане 2-этажное здание с подвалом;
ризалиты на правом фланге и по оси главного входа в здание лицевого фасада;
полукруглый объем на правом фланге дворового фасада здания
	

	3.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление лицевого фасада по ул. им. В.И. Ленина
	цоколь с валиком;
оконные проемы с приямками подвального этажа здания;
прямоугольные оконные проемы 1-го этажа здания;
оконные проемы с лучковыми перемычками и лучковыми бровками над ними 2-го этажа здания;
рустованные лопатки 1 и 2-го этажей здания;
прямоугольный дверной проем по центру ризалита на левом фланге здания;
металлический козырек входа с консолями, передней лобовой частью и венчающим ажурным элементом;
карниз с квадратными зубцами над оконными проемами 1-го этажа здания;
фриз с квадратными и круглой прорезями под оконными проемами 2-го этажа на левом фланге здания;
фриз с горизонтальной филенкой на уровне 2-го этажа ризалитов здания;
фартук в виде бахромы под 3-я оконными проемами 2-го этажа правого фланга здания;
карниз под оконными проемами 2-го этажа здания;
консольки над оконными проемами 2-го этажа левого фланга здания;
аркатурный пояс и профилированный венчающий карниз
	[image: ]

	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление торцевых фасадов
	торцевой фасад здания по ул. им. В.И. Ленина:
- цоколь со ступенькой;
- прямоугольный оконный проем 1-го этажа здания;
- рустованная лопатка на высоту 2-х этажей здания;
- карнизы с гладким фризом над оконным проемом 1-го этажа здания;
- профилированный венчающий карниз;
- фрагмент фронтона здания
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	торцевой юго-восточный фасад здания:
- цоколь со ступенькой;
- прямоугольные оконные проемы 1-го этажа здания;
- оконные проемы (в том числе заложенные) с лучковыми перемычками и лучковыми бровками над ними 2-го этажа здания;
- рустованные лопатки на высоту 2-х этажей здания;
- карниз с квадратными зубцами над оконными проемами 1-го этажа здания;
- фриз с квадратными и круглой прорезями под оконными проемами 2-го этажа здания;
- консольки над оконными проемами 2-го этажа здания;
- аркатурный пояс;
- профилированный венчающий карниз
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	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление дворового фасада
	оконные проемы с клинчатыми перемычками 1-го этажа здания;
оконные проемы с лучковыми перемычками 2-го этажа здания;
цоколь со ступенькой и профилированный венчающий карниз полукруглого объема здания;
межэтажные карнизы над оконными проемами 1-го этажа и под оконными проемами 2-го этажа здания;
угловые лопатки на высоту 1, 2-го этажа на левом фланге здания, на высоту 2-го этажа на правом фланге здания;
профилированный венчающий карниз
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	6.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен
	







Приложение 5
к приказу
комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 06.09.2021 N 519

[bookmark: P317]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 25 <1>

--------------------------------
<1> Адрес объекта культурного наследия указан в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 N 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области" адрес объекта: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, угол ул. Коммунистической, 10 и Ленина, 25.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, 25, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1.
	Местоположение и градостроительные характеристики
	здание расположено в границах квартала, ограниченного ул. им. В.И. Ленина, Коммунистическая, Краснознаменская, Мира;
участвует в формировании застройки ул. им. В.И. Ленина, Коммунистическая
	[image: ]

	2.
	Объемно-пространственная композиция здания
	Г-образное здание переменной этажности (4 - 7 этажей) с квадратной в плане со скошенными углами 2-ярусной башенкой с восьмигранным бельведером, с ризалитом с мезонином на правом фланге лицевого фасада 4-этажного объема здания
	

	3.
	Крыша
	форма крыши:
- 4-этажного углового объема здания - плоская;
- 7-этажного углового объема здания - четырехскатная;
- 4-этажный объемов здания - двускатная;
материал крыши 4- и 7-этажных угловых объемов здания - металл
	[image: ]

	4.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление лицевых фасадов
	4-этажный угловой объем здания:
- низкий цоколь;
- арочные оконные и дверные проемы с арочным обрамлением 1-го этажа здания;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- прямоугольные вертикальные и горизонтальные ниши 1-го этажа здания;
- трапециевидный эркер на высоту 1-го этажа здания;
- межэтажный многопрофильный карниз под оконными проемами 2-го этажа здания;
- французский балкон с металлическим ограждением и колоннами композитного ордера, опирающимися на квадратные базы, на уровне 4-го этажа здания; лепной фриз в нижней части капителей колонн; лепной цветок нижней части баз; карниз балконной площадки и баз колонн;
- аттик над французским балконом, декорированный карнизом, восьмигранными тумбами, эркером с дугообразным сандриком в верхней части, лепниной в виде кольца и венчающей 3-ступенчатой башенкой;
- вертикальные ниши в простенках оконных проемов 2 - 4-го этажей здания;
- арочное завершение оконных проемов 4-го этажа здания;
- балконы с металлическим ограждением;
- венчающий карниз
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	7-этажный угловой объем здания:
- руст 5 - 7-го этажей здания;
- прямоугольные оконные проемы;
- спаренные стрельчатые оконные проемы с арочным обрамлением 7-го этажа здания;
- вертикальные ниши на углах и в простенках оконных проемов 7-го этажа здания;
- многопрофильный венчающий карниз с сухариками, разорванный тумбами;
- филенки, лопатки, венчающие карнизы и фигурные фронтоны тумб

2-ярусный объем башенки:
- прямоугольные оконные проемы в рамочных и арочных наличниках 1-го яруса башенки;
- круглые оконные проемы 2-го яруса башенки;
- щелевидные оконные проемы в рамочных наличниках на скошенных углах башенки;
- угловые лопатки;
- многоступенчатый карниз с горизонтальными филенками и бусинами;
- аттик с зубцами и металлической решеткой

бельведер с колоннами, венчающим карнизом, пирамидальной изогнутой восьмигранной крышей и рожками с лепным растительным орнаментом по ее периметру
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	4-этажный объем здания по ул. им. В.И. Ленина:
- низкий цоколь;
- арочные оконные и дверные проемы с арочным обрамлением 1-го этажа здания;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- арочный сквозной проезд с арочным обрамлением на высоту 1-го этажа здания; круглые колонны и пилястры тосканского ордера на базах; крупные квадратные кессоны перекрытий; балки с декоративным оформлением в виде разорванного прямоугольника с окружностью в центре; рамки стилизованные под наличники со свесами на стенах между пилястрами;
- вертикальны филенки и ниши 1-го этажа здания;
- межэтажный многопрофильный карниз под оконными проемами 2-го этажа здания;
- тройной балкон над сквозным проездом на уровне 3-го этажа здания (боковые части в виде французских балконов, колонны коринфского ордера на тумбах, балюстрада, антамблемент, арочный свод и венчающий элемент над центральной частью);
- балконы с металлическим ограждением;
- арочные завершения оконных и дверных проемов 4-го этажа здания;
- прямоугольные филенки в оконных простенках на уровне 4-го этажа здания;
- аркатурный пояс из полуциркульных арок над оконными и дверными проемами 4-го этажа здания;
- венчающий карниз
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	4-этажный объем здания по ул. Коммунистическая:
- низкий цоколь, приямки цокольного этажа здания;
- арочные оконные и дверные проемы с арочным обрамлением 1-го этажа здания;
- прямоугольные оконные и дверные проемы;
- прямоугольный дверной проем с арочным обрамлением на ризалите здания;
- тройные оконные проемы на ризалите здания;
- межэтажный многопрофильный карниз под оконными проемами 2-го этажа здания;
- балконы с металлическим ограждением;
- арочные завершения оконных и дверных проемов 4-го этажа здания;
- прямоугольные филенки в оконных простенках на уровне 4-го этажа здания;
- аркатурный пояс из полуциркульных арок над оконными и дверными проемами 4-го этажа здания;
- мезонин на крыше ризалита с пилястрами, стрельчатыми оконными проемами, треугольным фронтоном и венчающим карнизом с дентикулами;
- венчающий карниз
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	5.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление торцевых фасадов
	торцевой фасад 4-этажного объема здания по ул. Коммунистическая:
- низкий цоколь;
- арочные оконные проемы с арочным обрамлением 1-го этажа здания;
- прямоугольные оконные проемы;
- межэтажный многопрофильный карниз под оконными проемами 2-го этажа здания;
- арочное обрамление оконных проемов 4-го этажа здания;
- венчающий карниз
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	торцевой фасад 4-этажного объема здания по ул. им. В.И. Ленина:
- низкий цоколь, приямок цокольного этажа здания;
- прямоугольные оконные проемы с полукруглыми фрамугами над ними 1-го этажа здания;
- прямоугольные оконные проемы;
- межэтажный многопрофильный карниз под оконными проемами 2-го этажа здания;
- арочное обрамление оконных проемов 4-го этажа здания;
- прямоугольные и квадратные декоративные элементы в оконных простенках 4-го этажа здания;
- аркатурный пояс из полуциркульных арок над оконными проемами 4-го этажа здания;
- венчающий карниз
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	6.
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление дворового фасада
	низкий цоколь, приямки цокольного этажа;
прямоугольные оконные и дверные проемы с полукруглыми фрамугами над ними 1-го этажа здания;
прямоугольное обрамление дверных проемов входов в подъезды;
арочные проемы, заглубленные в плоскость стены и расположенные над дверными проемами входов в подъезды;
оконные проемы лестничных клеток (прямоугольные и с полукруглыми фрамугами) по центру арочных проемов;
прямоугольные оконные проемы;
межэтажный многопрофильный карниз под оконными проемами 2-го этажа здания;
балконы с металлическим ограждением;
арочное обрамление оконных проемов 4-го этажа здания;
прямоугольные и квадратные декоративные элементы в оконных простенках 4-го этажа здания;
аркатурный пояс из полуциркульных арок над оконными проемами 4-го этажа здания;
венчающий карниз
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	7.
	Материалы и характер обработки фасадов
	кирпичная кладка стен с последующей облицовкой бетонными плитами лицевых и торцевого фасадов здания с имитацией руста;
штукатурка и окраска башенки и бельведера;
кирпичная кладка стен дворового фасада с частичной штукатуркой декоративных элементов и последующей покраской
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