Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)
Приказ комитета культуры Волгоградской обл. от 12.08.2016 N 01-20/280 "Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, 23а"

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12 августа 2016 г. N 01-20/280

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ

ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ

И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ЖИЛОЙ",

КОН. XIX В., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. ПАРХОМЕНКО, 23А

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о комитете культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. N 37-п, приказываю:

1. Утвердить [описание](#P33) особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, 23а, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

В.П.ГЕПФНЕР

Приложение

к приказу

комитета культуры

Волгоградской области

от 12.08.2016 N 01-20/280

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА

ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ДОМ ЖИЛОЙ", КОН. XIX В., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. ПАРХОМЕНКО, 23А

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному сохранению (предметом охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой", кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, 23а, являются:

- объект культурного наследия на кон. XIX в.;

- местоположение объекта культурного наследия: на склоне, около полосы отвода линии железной дороги, на участке в створе ул. Двинская и ул. Ткачева;

- объемно-пространственное, композиционное, объемно-планировочное решение прямоугольного в плане двухэтажного здания;

- видовые раскрытия со стороны линии железной дороги;

- композиция и архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов фасадов:

главный юго-восточный фасад и его декоративное убранство: цоколь с бровкой в виде валика и подвальными оконными проемами; угловые пилястры с рустом; ленточная рустовка 1-го и 2-го этажа; оконные наличники 1-го этажа с лучковым завершением; подоконная полочка; портал в виде арки с полуциркульным завершением; междуэтажный карнизный пояс с городками и подоконными горизонтальными филенками; прямоугольные сандрики над окнами второго этажа; венчающий карниз со стилизованными консольками;

северо-восточный торцевой фасад и его декоративное убранство: угловая пилястра с левого фланга фасада; лопатка на правом фланге фасада; венчающий карниз с зубцами;

юго-западный торцевой фасад и его декоративное убранство: лопатка на правом фланге фасада; венчающий карниз с зубцами;

- количество, форма, размер и местоположение оконных и дверных проемов;

- конструктивные элементы: подлинные строительные материалы, работоспособное состояние несущих конструкций;

- материал и отделка наружных стен: кирпич.