Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 7 мая 2014 г. N 01-20/205

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ

ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР И ПОДЛЕЖАЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

(ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ N 20)", НАЧ. XX В., РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: ГОРОД ВОЛГОГРАД, ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН,

УЛ. БАРРИКАДНАЯ, 21

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=58321F9771751714C6A41120C09CAD1FAD63C4DE18336E66301F2E576E95EE51AC78AB9D31951048E9139268B7d0p6O) от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", [Положением](consultantplus://offline/ref=58321F9771751714C6A40F2DD6F0F21AAC6C92D5163965336F40750A399CE406F937AAD3779D0F49EB0D9169BE5259A39A3D253B6084D6FD2FB8D5dDp6O) о министерстве культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 22 мая 2012 г. N 101-п, приказываю:

1. Утвердить [описание](#P31) особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Пожарная часть (Пожарная часть N 20)", нач. XX в., расположенного по адресу: город Волгоград, Ворошиловский район, ул. Баррикадная, 21, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

В.П.ГЕПФНЕР

Приложение

к приказу

министерства культуры

Волгоградской области

от 07 мая 2014 г. N 01-20/205

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТ

ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ N 20)", НАЧ. XX В.,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ВОЛГОГРАД, ВОРОШИЛОВСКИЙ

РАЙОН, УЛ. БАРРИКАДНАЯ, 21

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия значения "Пожарная часть (Пожарная часть N 20)", нач. XX в., расположенного по адресу: город Волгоград, Ворошиловский район, ул. Баррикадная, 21, являются:

местоположение и градостроительные характеристики: расположение на углу улиц Социалистическая и Баррикадная с образованием транспортной площади перед главным фасадом;

объемно-пространственная и планировочная композиция Е-образного в плане, с каланчей, трехэтажного здания, ориентированного продольной осью по линии юго-запад - северо-восток;

вальмовая, сложной формы крыша, слуховые окна, габариты и высотные отметки по коньку крыши; габариты и высотные отметки крыши;

местоположение, габариты, конфигурация проемов: северо-западный, северо-восточный фасады - арочные, полуциркульные, юго-западный, юго-восточный - лучковые, материал и первоначальный характер заполнений проемов;

архитектурно-композиционные решения фасадов:

ритм, характер и структура вертикальных и горизонтальных членений фасадов;

архитектурно-композиционное решение главного (северо-западного) фасада: симметричная композиция, осевое расположение проемов, членения по вертикали - цоколь, венчающий карниз, арочный декор оконных и дверных проемов, замковые камни, членения по горизонтали - ризалиты, огибающие угловые русты; межэтажный пояс 1-го и 2-го этажей в заглубленных плоскостях фасада шириной на всю межэтажную часть, декор пояса: ступени, зубцы, выступающие квадратные элементы, межэтажный пояс 2-го и 3-го этажей, венчающий карниз и фронтон, аркатура фронтона, выступающий фриз ризалитов, венчающий многоступенчатый карниз, парапетные стенки, прямоугольные кирпичные тумбы;

архитектурно-композиционное решение бокового (северо-восточного) фасада: симметричная композиция, осевое расположение проемов, членения по вертикали - цоколь, венчающий карниз, арочный декор оконных и дверных проемов, замковые камни, членения по горизонтали - ризалиты, огибающие угловые русты; межэтажный пояс 1-го и 2-го этажей в заглубленных плоскостях фасада шириной на всю межэтажную часть, декор пояса: ступени, зубцы, выступающие квадратные элементы, межэтажный пояс 2-го и 3-го этажей, венчающий карниз, выступающий фриз ризалитов, венчающий многоступенчатый карниз, парапетные стенки, прямоугольные кирпичные тумбы;

архитектурно-композиционное решение бокового (юго-западного) фасада: симметричная композиция, осевое расположение проемов, членение по вертикали - тяга между 2-м и 3-м этажами; огибающие угловые русты, перемычки с замковыми камнями на лучках оконных проемов, ступенчатый венчающий карниз;

архитектурно-композиционное решение дворового (юго-восточного) фасада: осевое расположение проемов, членение по вертикали - тяга между 2-м и 3-м этажами, перемычки с замковыми камнями на лучках оконных проемов, ступенчатый венчающий карниз;

архитектурно-композиционное решение фасадов каланчи: осевое расположение проемов, межэтажная тяга 1-го этажа, межэтажный аркатурный пояс 3-го этажа, дентикулы пояса 3-го этажа, аркатурные пояса, дентикулы, бровки, круглые рамки 3-го и 4-го ярусов, фриз, венчающий карниз 3-го яруса, кронштейны, дентикулы фриза, карниза;

материалы и характер обработки фасадных поверхностей: открытая кирпичная кладка, окраска по кладке;

цветовое решение фасадов, первоначальный колер;

несущие конструкции (фундаменты, стены, перекрытия, стропила), подлинные строительные материалы, работоспособное состояние.