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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2020 г. N 239

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМА ЖИЛЫЕ МАНСАРДНЫЕ (ТИПОВЫЕ)",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН, УЛ. ИМ. КАПИТАНА ТРЯСКИНА, 11 - 18; 20 - 50, В ЧАСТИ
ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. ИМ. КАПИТАНА ТРЯСКИНА, 16

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дома жилые мансардные (типовые)", расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11 - 18; 20 - 50, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 16.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета государственной
охраны объектов
культурного наследия
Волгоградской области
от 21 сентября 2020 г. N 239

[bookmark: P33]ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДОМА ЖИЛЫЕ МАНСАРДНЫЕ (ТИПОВЫЕ)", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ИМ. КАПИТАНА ТРЯСКИНА, 11 - 18; 20 - 50, В ЧАСТИ ЗДАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН, УЛ. ИМ. КАПИТАНА ТРЯСКИНА, 16

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дома жилые мансардные (типовые)", расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 11 - 18; 20 - 50, в части здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 16, являются:

	N п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1
	Местоположение и градостроительные характеристики
	отдельно стоящее здание, участвующее в формировании квартальной застройки комплекса "Дома жилые мансардные (типовые)", расположенное в глубине территории застройки параллельно ул. им. капитана Тряскина
	

	2
	Объемно-пространственная композиция здания в пределах несущих и ограждающих конструкций, капитальных стен и перекрытий на период второй половины 1940-х гг.
	прямоугольное в плане двухэтажное здание
	

План 1-го этажа



План 2-го этажа



	3
	Крыша
	форма крыши - чердачная, вальмовая, четырехскатная с симметрично расположенными слуховыми окнами в сторону северо-восточного и юго-западного фасадов
	

	4
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада на период второй половины 1940-х гг.
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 5 световых осей, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:
	

	
	
	невысокий оштукатуренный цоколь с прямоугольной бровкой;
оформление входа крупным шахматным рустом с клинчатым ступенчатым завершением;
рамочное профильное обрамление оконного проема 2-го этажа
(в 3-й световой оси); прямоугольная филенка над дверным проемом
	

	
	
	прямые подоконные полочки окон 1-го этажа (в 1-й, 2-й, 4-й, 5-й световых осях);
подоконные полочки с прямоугольными консольками окон 2-го этажа (в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й световых осях);
деревянная подшивка карнизных свесов
	

	5
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного (торцевого) фасада на период второй половины 1940-х гг.
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения несимметричного фасада в 2 световые оси, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:
	

	
	
	невысокий оштукатуренный цоколь с прямоугольной бровкой; подоконная полочка с прямоугольными консольками окна 2-го этажа (1-я световая ось);
деревянные балки с фигурным торцевым завершением левого фланга фасада; деревянная подшивка карнизных свесов
	

	6
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада на период второй половины 1940-х гг.
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 5 световых осей, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:
	

	
	
	невысокий оштукатуренный цоколь с прямоугольной бровкой;
рамочные профильные обрамления оконных проемов 1-го и 2-го этажей (во 2-й, 3-й, 4-й световых осях);
прямые подоконные полочки окон 1-го этажа;
подоконные полочки с прямоугольными консольками окон 2-го этажа;
деревянная подшивка карнизных свесов
	

	
	
	угловой столб с карнизным завершением 1-го этажа на левом фланге фасада;
деревянные конструкции веранды левого фланга фасада 2-го этажа (столб с импостами);
деревянные балки с фигурным торцевым завершением левого фланга фасада
	

	7
	Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-восточного (торцевого) фасада на период второй половины 1940-х гг.
	характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения несимметричного фасада в 2 световые оси, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:
	

	
	
	невысокий оштукатуренный цоколь с прямоугольной бровкой;
прямая подоконная полочка окна 1-го этажа (1-я световая ось); подоконная полочка с прямоугольными консольками окна 2-го этажа (1-я световая ось);
деревянная подшивка карнизных свесов
	

	
	
	столбы с карнизным завершением 1-го этажа;
деревянные конструкции веранды 2-го этажа (столбы с импостами);
деревянные балки с фигурным торцевым завершением
	

	8
	Материалы и характер обработки фасадов
	фасады - оштукатурены, окрашены
	

	9
	Принципиальная конструктивная схема здания на период второй половины 1940-х гг.
	фундаменты, капитальные стены и перекрытия, их конструкции и материалы
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