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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 апреля 2021 г. N 318

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ СООРУЖЕНИЙ ВОЛГО-ДОНСКОГО
СУДОХОДНОГО КАНАЛА", В ЧАСТИ ШЛЮЗА N 2, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН,
ВОЛГО-ДОНСКОГО СУДОХОДНОГО КАНАЛА ЗОНА

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала", в части шлюза N 2, расположенного по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, Волго-Донского судоходного канала зона.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
А.Ю.БАЖЕНОВ





Утвержден
приказом
комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от 14.04.2021 N 318
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[bookmark: _GoBack]Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала", в части шлюза N 2, расположенного по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, Волго-Донского судоходного канала зона, являются:


	N
п/п
	Элементы предмета охраны
	Описание элемента предмета охраны
	Иллюстрации

	1
	Местоположение зданий шлюза N 2
	здания управления верхней головы и нижней головы, примыкающие здания вспомогательных служб шлюза N 2, симметрично расположенные относительно шлюзовой камеры в Красноармейском районе г. Волгоград, гидроузел N 2, 3-й километр Волго-Донского судоходного канала
	

	2
	Местоположение зданий управления нижней головы шлюза N 2
	симметрично расположенные относительно шлюзовой камеры здания в створе северных ворот шлюза
	

	3
	Объемно-пространственная композиция зданий управления нижней головы шлюза N 2 на период 1952 г.
	прямоугольные в плане трехуровневые (в 2 этажа от уровня технологических проездов шлюзовой камеры) объемы с открытыми галереями вдоль шлюзовой камеры; габариты и формы плоских крыш
	

	4
	Композиция и декоративное убранство фасадов зданий управления нижней головы шлюза N 2 на период 1952 г.
	руст штукатурного покрытия;
сандрики над дверными проемами 1-го этажа в виде трехступенчатых веерных декоративных "замков";
двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками и декоративными металлическими шайбами
	

	
	
	крупные полуциркульные оконные проемы продольных фасадов и их декоративное оформление:
- заглубленный по отношению к полю фасада архивольт с трехступенчатым веерным декоративным "замком" и веерным рустом;
- металлические фигурные ограждения полуциркульных оконных проемов - веерные решетки из стоек круглого сечения с завершениями в виде литых пик, перевязанных в нижней и верхней частях полуциркульными сегментами прямоугольного сечения, пересечение с радиальными стойками декорировано накладными концентрическими розетками
	

	
	
	оконные и дверные проемы 2-го этажа с лучковыми перемычками, "вписанные" в прямоугольные вертикальные филенки
	

	
	
	крупные "шайбы", декорирующие подоконные пространства филенок
	

	
	
	балконы на консолях квадратного сечения в одну световую ось на северных торцевых фасадах, в 3 световые оси на фасадах, обращенных к шлюзовой камере;
металлические декоративные ограждения балконов
	

	
	
	железобетонная лестница на консолях квадратного сечения, ведущая в помещения 2-го этажа, на противоположных шлюзовой камере фасадах
	

	
	
	венчающие карнизы среднего выноса, поддерживаемые частыми фигурными кронштейнами;
парапетные стенки над карнизом
	

	5
	Декоративное убранство интерьеров здания управления нижней головы шлюза N 2 на период 1952 г.
	декоративные потолочные карнизы и галтели
	

	
	
	двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками, декоративными металлическими шайбами и массивными ручками
	

	6
	Местоположение зданий вспомогательных служб шлюза N 2
	примыкающие с севера к зданиям управления нижней головы, симметрично расположенные относительно шлюзовой камеры на уровне нижнего бьефа
	

	7
	Объемно-пространственная композиция зданий вспомогательных служб шлюза N 2 на период 1952 г.
	прямоугольные в плане одноэтажные объемы
	

	8
	Композиция и декоративное убранство фасадов зданий вспомогательных служб шлюза N 2 на период 1952 г.
	руст штукатурного покрытия;
прямоугольные горизонтальные филенки над дверными проемами;
двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками, металлическими декоративными шайбами и массивными ручками в виде колец
	



	
	
	металлические ограждения оконных проемов, фигурные решетки с наложением декоративных трехчастных металлических гирлянд с розетками
	

	9
	Местоположение зданий управления верхней головы шлюза N 2
	симметрично расположенные относительно шлюзовой камеры здания в створе южных ворот шлюза
	

	10
	Объемно-пространственная композиция зданий управления верхней головы шлюза N 2 на период 1952 г.
	прямоугольные в плане многоуровневые (в 2 этажа) объемы с открытыми галереями вдоль шлюзовой камеры и парами лестниц в один марш, ведущих на галереи;
габариты и формы плоских крыш
	

	11
	Композиция и декоративное убранство фасадов зданий управления верхней головы шлюза N 2 на период 1952 г.
	руст штукатурного покрытия; лучковые завершения дверных проемов торцевых фасадов;
двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками и декоративными металлическими шайбами
	



	
	
	небольшие металлические барельефы-флагштоки в виде варяжского щита с дубовыми листьями, фланкирующие дверные проемы
	

	
	
	высокие (на 2/3 высоты фасадов) технологические проемы - по два на фасадах, обращенных к шлюзовой камере и по одному на противоположных фасадах;
металлические ограждения технологических проемов - частый ряд стоек с завершениями в виде литых пик, с перевязкой в нижних частях широкими профилями с накладными концентрическими розетками (по 3 на каждом профиле), в верхней части перевязаны поясами с наложением декоративных трехчастных металлических гирлянд с розетками, накладные металлические литые элементы центральной части ограждений в виде композиции из якоря с наложением вытянутого, вертикально ориентированного накладного восьмиугольного щита с растительным орнаментом
	



	
	
	барельефы торцевых фасадов в виде композиции из вертикально ориентированного вниз меча, фланкированного склоненными знаменами, дубовыми ветвями, стволами оружия (в нижней части) и наложения круглого щита - по одному на каждом фасаде в уровне 2-го этажа
	

	
	
	венчающие карнизы среднего выноса, поддерживаемые частыми фигурными кронштейнами;
парапетные стенки над карнизами
	

	12
	Декоративное убранство интерьеров зданий управления верхней головы шлюза N 2 на период 1952 г.
	двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками и декоративными металлическими шайбами
	

	13
	Материалы и характер обработки фасадов зданий шлюза N 2 на период 1952 г.
	кирпичные стены;
характер обработки фасадов - терразитовая штукатурка с обработкой бучардой;
цветовые решения фасадов на период 1952 г.
	

	14
	Принципиальная конструктивная схема зданий шлюза N 2 на период 1952 г.
	расположение, количество, конфигурация и габариты проемов;
капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас зданий, их расположение, конструкция и материалы;
местоположение лестниц, материалы и конструкция;
ограждение транспортных проездов из литых мачт освещения с декором, литых столбиков и ограждения между ними в виде якорных цепей с провисом
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