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Приказ комитета культуры Волгоградской обл. от 21.11.2016 N 01-20/396 "Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", 1890 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. имени Маршала Чуйкова, д. 15"

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2016 г. N 01-20/396

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОДОКАЧКА
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОДООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОКАНАЛ)", 1890 Г.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,
УЛ. ИМЕНИ МАРШАЛА ЧУЙКОВА, Д. 15

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о комитете культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. N 37-п, приказываю:
1. Утвердить описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", 1890 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. имени Маршала Чуйкова, д. 15, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
В.П.ГЕПФНЕР





Приложение
к приказу
комитета культуры
Волгоградской области
от 21.11.2016 N 01-20/396

[bookmark: P34]ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ (ПРЕДМЕТА
ОХРАНЫ), ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВОДОКАЧКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОДООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ВОДОКАНАЛ)", 1890 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМЕНИ МАРШАЛА ЧУЙКОВА, Д. 15

Описанием особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Водокачка (Центральная водоочистительная станция Водоканал)", 1890 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. имени Маршала Чуйкова, д. 15, являются:
- здание конторы (с машинным залом, насосной первого подъема и электростанцией), 1890 г., 1900 г., 1908 г., 1953 - 1954 гг.;
- здание фильтров (с насосной станцией второго подъема), 1891 г., 1908 г., 1940 - 1950 гг.;
- здание проходной, 1953 - 1954 гг.;
- ограда с пропилеями, 1953 - 1954 гг.;
- местоположение и градостроительные характеристики: - фиксация дна и устья оврага, отделявшего старую (крепостную) часть Царицына от Бутырского предместья, а также верхняя и нижняя бровка откоса между верхней и нижней террасами набережной р. Волги;
- рельеф в пределах ограды;
- объемно-пространственное, композиционное, объемно-планировочное решение:
- одно - трехэтажного кирпичного здания конторы (с машинным залом, насосной станцией первого подъема и электростанцией);
- двухэтажного кирпичного здания фильтров (с насосной станцией второго подъема);
- одноэтажного кирпичного здания проходной;
- высотные отметки по коньку крыши и первоначальная сложная форма крыши здания фильтров (с насосной станцией второго подъема), угловые парапетные столбики;
- высотные отметки по коньку крыши и первоначальная с учетом реконструкции 1953 - 1954 гг. сложная форма крыши здания конторы (с машинным залом, насосной станцией первого подъема и электростанцией);
- высотные отметки по коньку и форма четырехскатной крыши здания проходной;
- архитектурно-композиционные решения фасадов: структура вертикальных и горизонтальных членений, первоначальное расположение, количество, конфигурация оконных и дверных проемов, размеры и форма перемычек, характер расстыковки заполнений, первоначальные элементы декоративного оформления здания конторы (с машинным залом, насосной станцией первого подъема и электростанцией) с учетом реконструкции 1953 - 1954 гг., здания фильтров (с насосной станцией второго подъема), здания проходной, ограды с пропилеями;
- металлические литые элементы ограды;
- материалы и характер обработки фасадных поверхностей здания конторы (дворовые фасады), здания фильтров на период начала 1940-х гг., стены из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе, открытая кирпичная кладка;
- материалы и характер обработки фасадных поверхностей здания конторы, здания проходной, ограды с пропилеями на период 1953 - 1954 гг.: стены из кирпича на известковом растворе, известково-песчаная штукатурка, окраска;
- цветовое решение фасадов здания конторы, здания проходной, ограды на период 1953 - 1954 гг.




